
印尼玻雅分公司油漆、花纹钢板、密封剂，带压堵漏钢棒等消耗品及二保焊机询价采购文件

Cat, pelat baja bermotif, sealant, batang baja penutup tekanan dan bahan habis pakai lainnya serta dokumen penyelidikan dan pembelian mesin las sekunder Cabang Boya di Indonesia

一、资格条件Kualifikasi：

供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 Persyaratan Teknis：

供应商所供物品必须与采购清单一致，需提供出厂合格证、说明书等，相关技术资料齐全。检查外观合格，检测试用合格。不满足以上要求将按退货处理。

  Barang yang dipasok oleh oleh pemasok harus sesuai dengan daftar, dan harus dilengkapi dengan sertifikat pabrik, panduan, dan dokumen teknis terkait.Pemeriksaan visual harus memenuhi syarat dan uji coba, dan uji coba harus berhasil. Inspeksi penampilan memenuhi syarat, dan penggunaan pengujian dan uji coba memenuhi syarat. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan di atas akan dikembalikan. 

    2.供应商提供的商品必须是全新的，杜绝二手或淘汰品。
  Barang yang disediakan oleh pemasok harus sepenuhnya baru, dan barang bekas atau produk yang sudah tidak diproduksi harus dihindari.

三、其他要求 Persyaratan Lain：

    1、报价要求：报价按照采购清单（见附件）分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、关税等。税率按国家规定的适用税率执行。注明供货周期。

Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan (lihat lampiran) dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dll. Tarif pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dan ditetapkan oleh negara.Tunjukkan periode pengiriman.
 2. 本合同为固定总价合同。

Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap

 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规100%合同额发票等资料后30天内支付货款的100%。

   Metode pembayaran: Setelah Pihak A dan Pihak B menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak A harus membayar 100% dari harga pembelian dalam waktu 30 hari setelah menerima faktur Pihak B yang benar, sah, dan sesuai serta informasi lainnya sebesar 100% dari jumlah kontrak. 

4.评审方式：经评审的最低价法。

Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2024年12月17日雅加达时间15:00前。
Penawaran jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 15:00 waktu Jakarta.

四、交货时间Waktu pengiriman：

2024年12月30日前到货，若不能满足，请注明到货时间，经确认后可适当延长。

Barang akan sampai sebelum tanggal 30 Desember 2024. Apabila tidak dapat dipenuhi, mohon ditanyakan waktu kedatangannya, dapat diperpanjang setelah konfirmasi.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

华电（印尼）玻雅发电厂PLTU Sumsel - 8

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy
七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757
附件：采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价（Rp）
	合价（Rp）
	备注

	1
	黄色油漆906
	 5L/桶
	桶
	10
	
	
	

	2
	黑色油漆9020
	 5L/桶
	桶
	10
	
	
	

	3
	红色油漆909
	 5L/桶
	桶
	10
	
	
	

	4
	灰色油漆921
	 5L/桶
	桶
	10
	
	
	

	5
	绿色油漆926
	 5L/桶
	桶
	2
	
	
	

	6
	防锈漆8633
	 5L/桶
	桶
	4
	
	
	

	7
	毛刷
	2寸
	把
	20
	
	
	

	8
	小滚刷
	3寸
	把
	10
	
	
	

	9
	稀释剂
	 5L/桶
	桶
	6
	
	
	

	10
	花纹钢板
	δ5mm，1200*2400
	张
	4
	
	
	

	11
	角铁
	40×40mm
	根
	5
	
	
	1根6米

	12
	带压堵漏钢棒（棒棒胶）
	可赛新/TONSAN
	只
	10
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	13
	硅橡胶平面密封剂
	1587型(超兰310ml/筒）
	只
	30
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	 14
	气体保护焊机（含附件）
	输入电压(V)380
额定输入容量(KVA)26.4                               输出空载电压(V)72                                    电流调节范围(A)30-50
40℃ 60%负载持续率输出电流(A)500                        40℃ 100%负载持续率输出电流(A500     净量(kg)49          
外形包装尺寸LxWxH(mm)654*322*671                     适用焊接材质:碳钢、低合金钢      防护等级IP21S                
焊丝直径(mm):1.0/1.2/1.4/1.6
	台
	1
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（图片仅供参考）附件：送丝机、焊枪（5米）、接地线、连接线（15米）、气表

推荐品牌：沪工、奥太、北京时代
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