
印尼玻雅分公司凝结水精处理阀门、加氨泵、CEMS、空预器及布袋除尘器布袋等备件采购文件

Cabang Boya di Indonesia

Dokumen pembelian suku cadang seperti katup pemoles kondensat, pompa penambah amonia, CEMS, pemanas awal udara, dan kantong pengumpul debu 

一、资格条件Kualifikasi：

供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 Persyaratan Teknis：

1. 供应商所供物品必须与采购清单一致，需提供出厂合格证、说明书等，相关技术资料齐全。检查外观合格，检测试用合格。不满足以上要求将按退货处理。

  Barang yang dipasok oleh oleh pemasok harus sesuai dengan daftar, dan harus dilengkapi dengan sertifikat pabrik, panduan, dan dokumen teknis terkait.Pemeriksaan visual harus memenuhi syarat dan uji coba, dan uji coba harus berhasil. Inspeksi penampilan memenuhi syarat, dan penggunaan pengujian dan uji coba memenuhi syarat. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan di atas akan dikembalikan. 

    2.供应商提供的商品必须是全新的，杜绝二手或淘汰品。
  Barang yang disediakan oleh pemasok harus sepenuhnya baru, dan barang bekas atau produk yang sudah tidak diproduksi harus dihindari.

三、其他要求 Persyaratan Lain：

    1、报价要求：报价按照采购清单（见附件）分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、关税等。所有税率按规定得适用税率执行。注明供货周期。

Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan (lihat lampiran) dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dll.Seluruh tarif pajak dilaksanakan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku yang ditentukan dalam peraturan. Tunjukkan periode pengiriman.
 2. 本合同为固定总价合同。

Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap

 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。质保期为验收合格之日起一年。

Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.dan masa garansi satu tahun sejak tanggal penerimaan.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2024年11月1日雅加达时间15:00前。
Penawaran jatuh tempo pada tanggal 1 November 2024 pukul 15:00 waktu Jakarta.

四、交货时间Waktu pengiriman：

2024年11月30日之前全部到货。特殊商品经确认后可适当延长。
Semua barang akan tiba sebelum 30 November 2024.Produk khusus dapat diperpanjang dengan tepat setelah konfirmasi.

五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

华电（印尼）玻雅发电厂PLTU Sumsel - 8

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy
七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757
附件：报价明细表

Lampiran: Detail Kutipan

                          报价明细表                                单位：IDR

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注
	品牌
	备货周期

	1
	气动蝶阀（不含气动执行器）
	型号：TUG.250W.A2.CS32.SS43.SS36T               压力等级PN50；DN250 
	只
	3
	
	
	请向原盖米阀门供货商采购。确保与在装阀门气动执行装置匹配
	盖米GEMU
	

	2
	密封圈
	For TUG.250W.A2.CS32.SS43.SS36T
	只
	4
	
	
	请向原盖米阀门供货商采购。确保与在装阀门匹配
	盖米GEMU
	

	3
	聚四氟乙烯成形垫
	材质：聚四氟乙烯垫              φ358×φ273×δ3mm
	只
	12
	
	
	
	
	

	4
	平衡旋塞
	图号：  CCH02.271.004-2
	个
	15
	
	
	请与原供货商哈汽购买，保证与设备配套
	
	

	5
	润滑油滤油机滤芯
	HC8314FCZ39H  （2.5μm）
	支
	2
	
	
	品牌：颇尔，保证和现场滤油机匹配
	颇尔
	

	6
	润滑油滤油机滤芯
	HC8314FCP39H   （5μm）
	支
	2
	
	
	品牌：颇尔，保证和现场滤油机匹配
	颇尔
	

	7
	不锈无缝钢管
	规格：22×15×3.5mm         材质：06Cr19Ni10    压力等级PN25；DN15
	根
	10
	
	
	一根3米，购置10根
	
	

	8
	液压计量泵隔膜片
	泵型：6250-N3      海王星
	片
	4
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	海王星
	

	9
	液压计量泵膜片支撑板（液侧）
	泵型：6250-N3            
海王星
	块
	2
	
	
	
	海王星
	

	10
	液压计量泵膜片支撑板（油侧）
	泵型：6250-N3       海王星
	块
	2
	
	
	
	海王星
	

	11
	湿基全程加热采样探杆
	Thermo scientific 2001CEMS稀释采样探头    PN：114091-06350590
	只
	2
	
	
	厂家：赛默飞 ，原厂采购，非原厂,尺寸和功能可能与现场设备无法适配 
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	12
	脉冲程序控制器
	BFZD TM-40 可编程脉冲控制仪20路除尘喷吹
	个
	2
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	13
	接近开关
	 型号：E2B-M18KN10-WZ-B1  电压等级：24VDC
	支
	5
	
	
	厂家：OMRON ，原厂采购，非原厂,尺寸和功能可能与现场设备无法适配 
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	小计
	

	
	PPN11%
	

	
	总价
	


20

