
印尼玻雅分公司叠螺脱水机、#2机临修、回用水泵等备品询价采购文件

Dokumen permintaan dan pembelian suku cadang seperti dehidrator penumpukan siput, perbaikan sementara mesin #2, dan pompa air daur ulang Cabang Boya di Indonesia

一、资格条件Kualifikasi：

供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 Persyaratan Teknis：

1. 供应商所供物品必须与采购清单一致，需提供出厂合格证、说明书等，相关技术资料齐全。检查外观合格，检测试用合格。不满足以上要求将按退货处理。采购清单1-4项必须满足2025年1月10之前到货要求。
  Barang yang dipasok oleh oleh pemasok harus sesuai dengan daftar, dan harus dilengkapi dengan sertifikat pabrik, panduan, dan dokumen teknis terkait.Pemeriksaan visual harus memenuhi syarat dan uji coba, dan uji coba harus berhasil. Inspeksi penampilan memenuhi syarat, dan penggunaan pengujian dan uji coba memenuhi syarat. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan di atas akan dikembalikan. Item 1-4 pada daftar pembelian harus memenuhi persyaratan pengiriman sebelum 10 Januari 2025.
    2.供应商提供的商品必须是全新的，杜绝二手或淘汰品。
  Barang yang disediakan oleh pemasok harus sepenuhnya baru, dan barang bekas atau produk yang sudah tidak diproduksi harus dihindari.

三、其他要求 Persyaratan Lain：

    1、报价要求：报价按照采购清单（见附件）分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、关税等。税率按国家规定的适用税率执行。注明供货周期。

Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan (lihat lampiran) dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dll. Tarif pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dan ditetapkan oleh negara.Tunjukkan periode pengiriman.
 2. 本合同为固定总价合同。

Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap

 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规100%合同额发票等资料后30天内支付货款的97%，剩余3%为质保金，质保期为验收合格之日起3个月。或者按批次付款，到货验收合格后，开具与本批次货物金额相等的增值税发票，甲方在首批次付款时扣除合同金额3%款项做为质保金，直至质保期结束。

   Metode pembayaran: Setelah Pihak A dan Pihak B menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak A harus membayar 97% dari harga pembelian dalam waktu 30 hari setelah menerima faktur Pihak B yang benar, sah, dan sesuai serta informasi lainnya sebesar 100% dari jumlah kontrak, dan 3% sisanya akan menjadi uang jaminan, dan masa jaminan adalah masa penerimaan 3 bulan sejak tanggal kualifikasi. Atau membayar secara batch. Setelah barang sampai dan diterima, faktur pajak pertambahan nilai sebesar jumlah batch barang ini akan diterbitkan. Pihak A akan memotong 3% dari jumlah kontrak sebagai uang jaminan dari batch pertama pembayaran sampai akhir masa garansi. 

4.评审方式：在满足采购清单1-4项到货时间要求的前提下，经评审的最低价法。

Metode evaluasi:Dengan alasan memenuhi persyaratan waktu pengiriman item 1-4 dari daftar pembelian, metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2024年12月17日雅加达时间15:00前。
Penawaran jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 15:00 waktu Jakarta.

四、交货时间Waktu pengiriman：

采购清单1-4项2025年1月10日之前必须到货，其余项若不能满足需注明交货时间。
Item 1-4 dari daftar pembelian harus tiba sebelum 10 Januari 2025. Jika item yang tersisa tidak dapat dipenuhi, waktu pengiriman harus dicantumkan. 
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

华电（印尼）玻雅发电厂PLTU Sumsel - 8

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy
七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757
附件：采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价（Rp）
	合价（Rp）
	备注

	1
	调节门膜片
	RPP--40
	片
	2
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此膜片不低于宏骏阀门流体控制设备（北京）有限公司的技术标准，可配套使用

	2
	调节门膜片
	K430-24
	片
	1
	
	
	[image: image2.jpg]2024/1/19 07:43



此膜片不低于宏骏阀门流体控制设备（北京）有限公司的技术标准，可配套使用

	3
	不锈钢焊接针型阀
	材质：316  PN：64MPa DN：10mm
	个
	1
	
	
	

	4
	焊接手动截止门
	J61Y--320V  DN:20
	个
	2
	
	
	

	5
	90°PVC-U弯头
	DN:200mm PN:1.0MPa
	个
	8
	
	
	

	6
	PVC-U直接管
	DN:200mm PN:1.0MPa
	个
	8
	
	
	

	7
	PVC-U变径三通
	Φ225mm变Φ50mm
	个
	4
	
	
	

	8
	PVC-U管
	DN:200mm PN:1.0MPa
	m
	32
	
	
	4米一根

	9
	PVC-U双由令（活接）球阀
	DN50mm  PN:1.0MPa
	个
	4
	
	
	

	10
	D71J-10Q DN200（手动对夹式衬胶蝶阀）
	D71J-10Q DN200DN PN:1.0MPa
	个
	2
	
	
	[image: image3.png]




	11
	45°PVC-U弯头
	DN:200mm PN:1.0MPa
	个
	4
	
	
	

	12
	PVC-U粘接剂
	500毫升/罐
	罐
	4
	
	
	

	13
	塑料软管
	内径＞225mm
	m
	40
	
	
	

	14
	自吸泵（含电机）
	自吸泵型号：2BXG65WFB-B1        参数：流量：30m3      扬程：35m           功率：15KW         材质：316L         转速：2940r/min          自吸深度≤6米,吸入管材质为：UPVC材质，泵自吸采用美国 DURCO 无密封领先技术，符合国家Q/321282JSAO1-2022标准                  电机要求：户外型电机，YE4能效，IP55，F级，SKF轴承，功率：15KW
	台
	2
	
	
	

	15
	手动衬胶蝶阀
	D71J-16 DN100   PN：1.6MPa
	个
	2
	
	
	

	16
	无缝碳钢管
	规格：Φ108×4mm
	m
	40
	
	
	

	17
	90°碳钢弯头
	规格：Φ108×4mm
	个
	6
	
	
	

	18
	等径碳钢三通
	规格：Φ108×4mm
	个
	4
	
	
	

	19
	碳钢平焊法兰
	DN：100mm          PN：1.6MPa
	片
	8
	
	
	

	
	小计
	
	

	
	PPN
	
	

	
	总计
	
	


20

