

检修移动摄像头采购询价单
Memperbaiki kamera ponsel
Formulir Permohonan Pembelian 
	一、基本情况
I. Informasi Dasar
1. 采购人：华电运营印尼玻雅分公司
1. Pembeli: PT. CHD Power Plant Operation Indonesia Muara Enim Branch
2. 联系人：技术：潘霁青，商务：于再军
2. Kontak: Teknis：Pan JiQing, Komersial:Yu ZaiJun 
3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。
3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan.
澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段投标疑问（**公司）”。
Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.
4. 采购内容：详见报价表。
4. Ruang Lingkup Pengadaan: Seperti tercantum dalam jadwal penawaran.
5. 采购方式：公开询比。
5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan.
6. 评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。
6. Metode Evaluasi: Metode Harga Penawaran Terendah yang Dievaluasi. Calon pemasok yang berhasil akan direkomendasikan secara berurutan berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.
7. 报价截止时间：2025年10月13日11：00点前（雅加达时间）。
7. Batas Waktu Penawaran: Sebelum pukul 11:00 pada tanggal 13 Oktober 2025 (Waktu Jakarta).
8. 送货地址：PT. CHD Power Plant Operation Indonesia" PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selata。
8. Alamat Pengiriman: PT. CHD Power Plant Operation Indonesia “PLTU SUMSEL 8”, Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.  
9. 采购监督投诉受理邮箱：info-sumsel8@chdoc.co.id。
9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: info-sumsel8@chdoc.co.id.

二、报价说明
II. Spesifikasi Penawaran
1. 报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah.
2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan.  dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas.
3. 供货周期：以采购人通知为准，自接到订单通知之日起30天内送到指定地点。
3. Masa Pengiriman: Sesuai pemberitahuan dari Pembeli. Barang harus dikirimkan ke lokasi yang ditunjuk dalam waktu 30 hari sejak penerimaan pemberitahuan pesanan.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum.
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi.
6. 质保金：不适用。适用：合同总额的      ，期限      。
6. Deposit Retensi:  Tidak berlaku.  Berlaku:      % dari total kontrak, untuk periode      .
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.
三、报价表
III. Formulir Penawaran

	序号
No. Seri
	物资名称
Nama Barang
	规格/型号
Spesifikasi/Model
	单位
Satuan
	数量
Jumlah
	单价（RP）
Harga Satuan (IDR)
	合价（RP）
Harga Total (IDR)
	备注
Catatan

	1
	移动布控球4g监控摄影头
	类别：球机监控
传感器类型：1/2.9" Progressive Scan CMOS
信号系统：PAL
供电方式：电池供电
电池容量：3300mAh
录像续航时间：室温 20℃，仅录像，不启用 4G、红外及图像降噪，续航时间 15 小时
电池类型：锂电池
配件：Type-0数据线*1、适配器*1、专用三脚架、便携箱
日夜转换模式：IR自动切换，红外补光
焦距：3.9m
分辨率主码流:50HZ:25fps(1920x1080)子码流:50HZ:25fps(1280x720)
白平衡：自动1
光学变倍：固定焦距
水平旋转角度：0”~355°
垂直旋转角度：-2.5°~52.5°
水平视场角：80°
垂直视场角：44°
近摄距：0.3m
存储大小：512GB
设备支持频段:FDD-LTE:B1、B3、B5、B8；TDD-LTE:B38、B39、B40、B41；WCDMA:B1、B8；TD-SCDMA:B34、B39；CDMA:BCO；GSM900、1800MHz
电源供应：DC 5V
WIFI：支持2.4GHz，支持802.11b/g/n/ac
音频模式：内置麦克、扬声器
以太网口：支持
红外补光距离：10m 看清人体轮廓
视频编码格式：H.264、H.265
	台
	35
	
	
	要求：户外施工平台接入无线带电池摄像带三脚架
推荐品牌：海康威视、萤石、华为


	含税总价（含11%PPN税费）：
Harga Total (termasuk pajak PPN 11%):
	[bookmark: _GoBack]

	此处填写交货期
Silakan isi tanggal pengiriman di sini
	此处注明到货期
Harap tunjukkan tanggal pengiriman di sini
	供应商名称
Nama Pemasok
	

	联系地址
Alamat Kontak
	

	                                                 
报价人：              （签字）                联系方式：
Penyedia Penawaran:  (Tanda Tangan)              Rincian Kontak:

报价单位：            （盖章）
Organisasi Penawaran:            (Stempel)

备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。
2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件。
Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan.
      2. Penyedia penawaran wajib melampirkan salinan yang telah dipindai dari izin usaha, sertifikat pendaftaran pajak, dan dokumen identitas wakil hukum.




