
印尼玻雅分公司安全工器具及工程安全气垫询比文件
Dokumen pertanyaan dan perbandingan alat keselamatan dan alat pelengkap bulan Juli Cabang SUMSEL-8 Indonesia
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。备注供货周期。
 Bahan yang disediakan oleh pemasok harus memenuhi persyaratan daftar pembelian dan merupakan bahan baru dan asli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima. Perhatikan jangka waktu pengiriman.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年7月8日雅加达时间12:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 12:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)
四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年9月30日之前,如供货周期晚于该时间，经确认后可适当延长。
Sebelum tanggal 30 September 2025.jika siklus pasokan lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang setelah konfirmasi.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Wu Chao Lei 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082162566855  、085607179214
采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	供货周期
	备注

	1
	安全警示牌
	“禁止攀爬”300mm*400mm
材质：铝或不锈钢
四角开孔如图
	块
	250
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	2
	盒装警戒带
	5cm*100m
反光tc布
标识【禁止通行】
	盒
	15
	
	

	3
	盒装警戒带
	5cm*101m
反光tc布
标识【注意安全】
	盒
	15
	
	

	4
	便携式四合一气体检测仪
	扩散式 可燃气 氧气 一氧化碳 硫化氢 LEL/O2/CO/H2S
	台
	1
	
	

	5
	防爆型便携式排风风机（配10米可伸缩风管）
	风机尺寸：10寸
额定电压：220V
额定功率：370W/350W
转速：2800r/min/2900r/min
风量：3800m³/h/3300m³m³/h
	台
	2
	
	

	6
	反光警示胶带
	黄色；宽10cm
	卷
	50
	
	

	7
	反光警示胶带
	黄黑相间；宽10cm
	卷
	50
	
	

	8
	反光警示胶带
	红白相间；宽10cm
	卷
	50
	
	

	9
	透气防雾护目镜
	防冲击/飞溅物防护眼镜 
	副
	50
	
	

	10
	消防水带
	带内扣接头
16-65-30 聚氨酯+内扣 
	卷
	20
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	11
	强光手电
	1500LM 20W 3000mAh 长度12.45cm
	只
	50
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	12
	反光车贴
	3M983D,每卷100张
	卷
	5
	
	

	13
	头灯
	HL52 LED头灯3W
	只
	30
	
	

	14
	水基车载灭火器
	3L
	个
	10
	
	

	15
	领夹式麦克风扩音器
	领夹式耐克风带音响
20倍音量
全指向性
额定输入：DC5V/1A
频响范围：20Hz-20KHz
频率范围：2.4GHz
工作时长：10h
推荐品牌：飞利浦、纽曼、漫步者
	套
	10
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	16
	隔热面罩
	2004型
	个
	10
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	17
	自吸过滤式防尘面具主体
	3M 6200 
	个
	50
	
	

	18
	自吸过滤式防尘面具滤盒
	3M 2097 CN KP100
	对
	100
	
	

	19
	全脸有机酸氨呼吸器防毒面具 3M 6800
	Masker Gas Respirator Organik Acid Amonia Full Face 3M 6800 Filter - Amoniak Filter
	个
	5
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	20
	3M™ 有机及酸性气体滤毒盒 6003CN
	6003CN（2个/包, 30包/箱）
	包
	30
	
	

	21
	3M™ 6004 氨气/甲胺滤毒盒
	6004（2个/包, 30包/箱）
	包
	60
	
	

	22
	半皮手套
	
	双
	500
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	23
	半涂胶手套 
	FHS-9 240副/箱
	箱
	2
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	24
	耐酸碱手套
	春洋牌 35cm
	双
	50
	
	

	25
	线手套
	路宁 21支纱
	双
	1000
	
	

	26
	焊工手套
	长款牛皮电焊手套
	双
	20
	
	

	27
	电力安全工具柜
	2000*800*450
	件
	2
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	28
	工程安全气垫（标准规格独立双风扇）
	充气后尺寸：6m×8m×2.1m              最大承接高度：≤16M         

面料氧指数:≥26（阻燃）     

 高抗拉强度（径向≥28KN/m，纬向≥25KN/m 。          

充气时间≤50秒，         

补气时间≤25秒（独立双风扇）                      设备质量： ≤95kg                       
	件
	1
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推荐厂家：1、北京凌天(JQDQ-6×8)2、航仪消防(应急救援起重气垫）3、识坚救援（SX-QZQD)


20

