
印尼玻雅分公司2025年9月工器具询价文件
Dokumen Permintaan Alat September 2025 Cabang SUMSEL-8 Indonesia 

一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。

  Pemasok harus memperbaiki mesin sesuai dengan persyaratan dalam daftar penawaran. Setelah diperbaiki, mesih harus memiliki ketahanan DC yang memenuhi syarat, isolasi yang baik terhadap tanah, tidak ada kemacetan pada bagian yang berputar, tidak ada suara bising yang tidak normal, dan motor dapat digunakan secara normal. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima.

其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格，总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
2. Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4. 评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年10月2日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamar email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：华电（印尼）玻雅发电公司行政办公楼二楼物资部 
 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik SUMSEL-8 (Indonesia)
四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年10月31日之前，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。

Harus tiba sebelum 31 Oktober 2025.Jika waktu pengiriman untuk produk khusus lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang dengan tepat setelah konfirmasi.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

四、印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757

采购清单
	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	要求到货日期
	用途
	品牌
	备注

	1
	手动液压弯管机
	SWG-3B 
	套
	1
	2025.10.31
	现场检修用
	力霸
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	2
	手拉葫芦
	1T  链长3米
	个
	4
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	3
	手拉葫芦
	2T  链长3米
	个
	4
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	4
	手拉葫芦
	3T  链长3米
	个
	4
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	5
	手拉葫芦
	5T  链长6米
	个
	4
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	6
	便携式轴流风机 
	电压：220V，功率：750W    筒身⌀200mm                      
	台
	2
	2025.10.31
	现场检修用
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	7
	外径千分尺
	0--25mm 精度：0.01mm
	把
	2
	2025.10.31
	现场检修用
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	8
	深度千分尺
	0--300mm 基座宽度100mm、φ4.5球测头，精度：0.01mm
	把
	2
	2025.10.31
	现场检修用
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	9
	充电式角磨机
	牧田/makita/DGA454RME ，盘径115mm；配18V4.0Ah两电一充
	台
	4
	2025.10.31
	化学次氯酸钠管检修使用
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	10
	角磨机
	型号：S1M-FF03-100A          参数： 盘径100/4，710W，13000r/min
	台
	1
	2025.10.31
	现场检修用
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	11
	大功率直磨机
	型号：FF-02 400w
	台
	1
	2025.10.31
	现场检修用
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	12
	 标准型手动液压搬运车
	载重(T)：3，PU轮，货叉宽度(mm)：540，货叉长度(mm)：1150
	台
	2
	2025.10.31
	现场维护使用
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	13
	美工刀
	18mm锌合金
	把
	20
	2025.10.31
	输煤皮带粘接用
	
	

	14
	塑料焊枪
	松山DSH-C型1080W分体式塑料焊枪+三角焊嘴
	台
	2
	2025.10.31
	焊接塑料管
	每台含10个枪芯，一个三角枪嘴。两根波纹风管。
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	15
	游标卡尺
	不锈钢  0-150
	把
	2
	2025.10.31
	测量
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	16
	游标卡尺
	不锈钢  0-300
	把
	1
	2025.10.31
	测量
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	17
	套装螺丝刀
	25合一
	套
	5
	2025.10.31
	设备拆装
	
	[image: image12.png]




	18
	内六角
	9103 9件公制特长内六角扳手组套
	套
	5
	2025.10.31
	设备拆装
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	19
	头灯
	锂电池长续航
	个
	6
	2025.10.31
	设备拆装
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	20
	防护面罩
	3M 6800
	个
	5
	2025.10.31
	更换化学试剂时防护
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	21
	螺丝批套装
	精密螺丝刀套装
	套
	5
	2025.10.31
	设备拆装
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	22
	插编钢丝绳索具（麻芯、有油）
	规格：Φ10×1m  
	条
	6
	2025.10.31
	现场检修用
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	23
	插编钢丝绳索具（麻芯、有油）
	规格：Φ10×2m  
	条
	6
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	24
	插编钢丝绳索具（麻芯、有油）
	规格：Φ11×1m  
	条
	4
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	25
	插编钢丝绳索具（麻芯、有油）
	规格：Φ11×2m
	条
	4
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	26
	插编钢丝绳索具（麻芯、有油）
	规格：Φ15×3m
	条
	6
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	27
	插编钢丝绳索具（麻芯、有油）
	规格：Φ15×6m
	条
	6
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	28
	插编钢丝绳索具（麻芯、有油）
	规格：Φ15×4m
	条
	6
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	29
	插编钢丝绳索具（麻芯、有油）
	规格：Φ17.5×6m
	条
	6
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	30
	柔性两端扣吊带
	规格：2T×3m
	条
	4
	2025.10.31
	现场检修用
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	31
	柔性两端扣吊带
	规格：3T×4m
	条
	4
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	32
	柔性两端扣吊带
	规格：5T×6m
	条
	4
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	33
	柔性两端扣吊带
	规格：2T×6m
	条
	4
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	34
	水平尺
	世达91603A 600mm
	把
	1
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	35
	水平尺
	世达91601A 300mm
	把
	1
	2025.10.31
	现场检修用
	
	

	36
	弓形卸扣
	0.5t 
	个
	10
	2025.10.31
	现场维护使用
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	37
	弓形卸扣
	1t 
	个
	10
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	38
	弓形卸扣
	3.25t 
	个
	10
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	39
	弓形卸扣
	4.75t
	个
	10
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	40
	钢丝绳
	6*37+1—φ10*3m
	根
	6
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	41
	钢丝绳
	6*37+1—φ14*3m
	根
	6
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	42
	钢丝绳
	6*37+1—φ16*3m
	根
	6
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	43
	钢丝绳
	6*37+1—φ18*3m
	根
	6
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	44
	镀锌钢丝绳卡扣
	镀锌钢丝绳直径Ф5mm
	个
	20
	2025.10.31
	现场维护使用
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	45
	镀锌钢丝绳
	Ф5mm
	米
	100
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	46
	钢丝钳
	70302A 7"
	把
	6
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	47
	尖嘴钳
	70101A 6"
	把
	6
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	48
	钢卷尺
	5m
	把
	5
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	49
	套装螺丝刀
	6件套，S056005
	把
	2
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	50
	活动扳手
	世达10寸
	把
	3
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	51
	内六角扳手
	世达加长公制9件套
	套
	1
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	52
	不锈钢家用剪刀
	HSS-185 185mm
	把
	5
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	53
	钢直尺
	1000mm
	把
	2
	2025.10.31
	现场维护使用
	
	

	54
	断螺栓取出器组套（25件套）
	M5-M16
	套
	2
	2025.10.30
	现场检修用
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	55
	充氮工具
	蓄能器接口尺寸：外径14mm，55°螺纹规16； 配用胶管规格：1/4″胶管，长度2.5m；配用压力表量程：0-1.6MPa 0-16MPa、0-25MPa各1块，压力表精度 1.5级
	套
	1
	2025.10.30
	EH油系统蓄能器使用
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	56
	充氮工具
	蓄能器接口尺寸：外径14mm，55°螺纹规16；              配用胶管规格：1/4″胶管，长度4m；                 配用压力表量程：0-1.6MPa 0-16MPa、0-25MPa各1块，压力表精度 1.5级
	套
	1
	2025.10.30
	主机蓄能器、顶轴油泵蓄能器、小机油站蓄能器、小机调节油蓄能器使用
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	57
	充氮工具
	蓄能器接口尺寸：外径22mm，55°螺纹规14；配用胶管规格：1/4″胶管，长度2.5m；配用压力表量程：0-1.6MPa、  0-16MPa、0-25MPa各1块各1块，压力表精度 1.5级
	套
	1
	2025.10.30
	循环泵蓄能器使用
	
	

	58
	小型逆变直流电焊机（含原厂5m焊把线、3m地线）
	ZX7-200Si
	台
	1
	2025.10.30
	现场焊接使用
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