
印尼玻雅分公司#6AB皮带过道孔洞施工外委询比文件
Dokumen permintaan alih daya konstruksi lubang lorong sabuk #6AB Cabang SUMSEL-8 Indonesia
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

详见技术规范书。
 Lihat spesifikasi teknis untuk detailnya.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如工资、加班费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Sebutkan harga satuan dan harga total. Harga total termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti upah, upah lembur, pajak pertambahan nilai, laba, dll. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年7月7日雅加达时间12:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 12:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)

四、服务期限Masa layanan：

施工开始之日起15天内。具体起始日期以采购方通知的日期为准。

Dalam waktu 15 hari sejak tanggal dimulainya pembangunan. Tanggal mulai yang spesifik akan bergantung pada tanggal yang diberitahukan oleh pembeli..
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Wu Chao Lei 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082162566855  、085607179214
采购清单
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	1
	#6AB皮带过道孔洞改造工作
	孔洞围堰拆除28个，每个0.008m³。

孔洞封堵28个，每个0.008m³。
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1.总则 

1.1.本技术规范书适用于华电印尼玻雅2×660MW燃煤机组#6AB皮带过道孔洞改造工作，它提出了有关工程质量、内容、工期及验收标准等方面的技术要求。
1.2本技术规范书所提及的要求都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，服务方应保证提供符合本技术规范书文件和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

1.3 从签订合同之后至服务方开始工作之日的这段时期内，采购方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，服务方应遵守这些要求。
1.4 服务方须执行本规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。
1.5 服务方对#6皮带廊孔洞改造质量负有全责。

1.6 在签订合同之后，服务方因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲乙双方共同商定。但合同价格不会因这些补充要求而有任何增加。

1.7 本技术规范为合同的附件，与合同正文具有同等效力。
2.电厂概况

2.1厂址

厂址位于MUARA ENIM县以南Darmo镇东南约3.5km处。

2.2地震烈度

厂址内的基本地震烈度为中国地震烈度的 8 度。

2.3气象条件

所在区域属干湿季明显的热带气候区。干季始于5或6月，持续约6个月到10或11月结束，其余为湿季。

3.工程范围及工作内容
3.1工程范围

#6AB皮带过道孔洞改造工作。

3.2主要工作内容

3.2.1孔洞围堰拆除28个，每个0.008m³。

3.2.2孔洞封堵28个，每个0.008m³。

4.服务期限

具体起始日期以采购方通知的日期为准。

服务时间：施工开始之日起15天内。
5.资质要求

5.1服务方资质要求
5.1.1印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照；

6.遵循规范及要求

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。服务方应遵守印度尼西亚及相关行业下列规程、规范的规定，并以本技术规范书所确定的招标范围、内容和条件编写投标书面文件。应遵循国家、相关行业现行规程规范有：

《电力建设安全工作规程 第 1部分：火力发电》DL5009.1-2014

《电力建设施工技术规范第1 部份：土建结构工程》 DL 5190.1-2022

7.技术要求  

7.1人员及队伍要求

7.1.1投标方工程技术人员和工作人员的素质符合本项目性质要求，投标方所有人员应具备一定的安全基础知识，能独立完成招标方组织的各项培训、考试。

7.1.2服务方明确工作负责人及施工人员、人力资源配置。

7.1.3服务方施工人员数量必须满足现场工作需要。施工人员应具有丰富施工经验，掌握相关施工标准。
7.1.4参加施工的人员应为相关专业技术的熟练焊工，并提供人员构成情况表，特殊工种人员应附资质证书。

7.1.5从业施工人员: 男 50 周岁以内。

7.1.6工器具工作前到达现场，并向采购方提供检修工器具清册、检查检验报告，接受采购方检查、抽查。

7.1.7劳保及安全防护用品由服务方自理，食宿自理。

7.2施工技术要求

7.2.1要避免施工材料的散落，按照招标方指定部位施工，不得擅自扩大工作范围，散落的材料及时清理，不得污染设备和周围环境。

7.2.2施工时要确保孔洞下方被围栏围起来、下方有人看守，防止从孔洞掉落混凝土砸到路过人员，下方应铺设好毯子，防止砸伤地面。

7.2.3切割孔洞钢筋时应进行相应处理，防止造成掉落。

7.2.4封堵后的孔洞结构应具有足够的机械强度，在长期运行下不发生损坏、脱落现象。应严格消除各种隐患，如混凝土强度不够等，防止造成孔洞封堵材料掉落，造成人身伤害或设备损坏。

7.2.5承包形式：材料、工器具等由服务方提供。
8.管理及考核

8.1 投标方管理和施工人员常驻现场，食宿由投标方自行解决。

8.2 服务方应服从采购方现场（安全文明施工、施工工艺质量、工期控制、人员供应）管理，因服务方管理不善或因服务方员工违章操作造成的人身伤害，由服务方自行处理并承担全部责任；因服务方员工人为原因造成的设备损坏由服务方承担由此引发的一切赔偿责任。

8.3 服务方在工作中不服从采购方的管理和工作安排，由此而影响现场正常维护工作的正常开展，视情节轻重每次考核Rp1,000,000-Rp10,000,000。

8.4 服务方严格按本规范要求配置管理人员，每少一人按Rp1,000,000/天考核，并责令改正。

8.5施工结束做到工完料净场地清，不合格之处每处考核 Rp3,000,000。

8.6施工材料如混凝土、钢筋、模板不准乱堆乱放，影响他人施工、堵塞通道的每处考核Rp2,000,000。

8.7施工中发生质量问题，自行处理并掩盖的，每次考核Rp2,000,000。
8.8现场施工因措施不当、发生火灾、跑水、跑气现象，每项考Rp4,000,000。

8.9施工方在施工中如损坏设备、元件、仪表、仪器、电缆、电线等，每项考核Rp4,000,000。
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