
PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI 2025年全厂行车及电动（手动）葫芦维保服务询价文件
Jasa pemeliharaan electic crane & manual hoist seluruh plant tahun 2025 PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

2、委派人员从事过电动葫芦维修保养工作，并提供维修保养保养单位工作证明。

2、Menunjuk personel yang terlibat dalam pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan kerekan listrik, dan memberikan sertifikat kerja unit perbaikan dan pemeliharaan.

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

1、详见技术规范书。
1.Silakan lihat spesifikasi teknis untuk rinciannya.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如人工费、加班费、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutip harga satuan dan harga total masing-masing. Harga total termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti biaya tenaga kerja, upah lembur, keuntungan, dll. 
2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。

 2、Kontrak ini adalah kontrak harga tetap. Semua tarif pajak diterapkan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Jika terjadi penyesuaian tarif pajak nasional, total harga tidak termasuk pajak tetap tidak berubah, dan tarif pajak dan pajak-pajak diterapkan sesuai dengan peraturan baru.

 3. 付款方式：甲方按月支付给服务商承包费用。

 3、Metode pembayaran: Pihak A membayar biaya kontrak kepada penyedia layanan setiap bulan.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.

 5. 报价截止时间2025年5月10日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 10 Mungkin 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)

四、服务期限 Service Period：

拟计划自2025年3月1日起至2026年2月28日止（服务期为1年，具体起始日期以采购人通知的日期为准）。

Direncanakan akan dimulai dari 1 March 2025 hingga 28 February 2025 (periode layanan adalah 1 tahun, tanggal mulai yang tepat didasarkan pada tanggal yang diberitahukan oleh pembeli).

五、服务地点Service Location ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km处华电（印尼）玻雅发电有限公司。
   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Wu Chao Lei 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082162566855  、085607179214
印尼华瑞电力有限公司

PT Pembangkitan Listrik Pintar Energi


2025年全厂行车及电动（手动）葫芦维保服务
Jasa pemeliharaan electic crane & manual hoist seluruh plant tahun 2025
技术规范书
Spesifikasi Teknis

批  准：

审 核：
编 制：
印尼华瑞电力有限公司

PT Pembangkitan Listrik Pintar Energi

1.总则 ketentuan umum
1.1本技术规范书适应于印尼华瑞电力有限公司2025年度全厂行车及电动（手动）葫芦维护保养服务，提出了桥式起重机、电动（手动）葫芦、桥抓的维护、检修、保养、检验等方面的要求。
1.1 Spesifikasi teknis ini disesuaikan dengan layanan pemeliharaan seluruh pabrik crane dan electric (manual) hoist PT Pembangkitan Listrik Pintar Energi untuk tahun 2025, yang mengedepankan persyaratan untuk pemeliharaan, perombakan, perbaikan, dan inspeksi overhead crane, electric (manual) hoist, dan bridge grab.
1.2本技术规范书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但服务方应保证提供符合本技术规范书和相关的国际、国内工业标准的服务和优质产品，并且满足中国及印尼关于产品质量、安全、劳动保护、环保、特种设备等强制认证要求。
1.2 Persyaratan dan ruang lingkup pasokan yang dimaksud dalam spesifikasi ini adalah persyaratan minimum dan tidak merinci semua rincian teknis, juga tidak merinci secara memadai ketentuan standar dan norma yang relevan, tetapi Penyedia Layanan harus memastikan bahwa ia menyediakan layanan dan produk berkualitas sesuai dengan spesifikasi ini dan standar industri internasional dan domestik yang relevan, dan memenuhi persyaratan sertifikasi wajib China dan Indonesia tentang kualitas produk, keselamatan, perlindungan tenaga kerja, perlindungan lingkungan, peralatan khusus, dan sebagainya. Penyedia layanan harus menjamin untuk menyediakan layanan dan produk berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis ini dan standar industri internasional dan domestik yang relevan, dan memenuhi persyaratan sertifikasi wajib China dan Indonesia tentang kualitas produk, keselamatan, perlindungan tenaga kerja, perlindungan lingkungan, peralatan khusus, dll.

1.3服务商现场进行实际检修考评，考评通过后进行竞争性谈判。
1.3 The service provider conducts actual maintenance assessment on-site, and conducts competitive negotiations after passing the assessment.

1.4 服务方提供的产品和服务应完全符合本技术规范书的要求。
1.4 Produk dan layanan yang disediakan oleh Penyedia Jasa harus sepenuhnya memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis ini.
1.5 服务方对协议内的设备（含辅助系统与设备、附件等）负有全责，对外采购的设备应事先征得采购方的认可。
1.5 Penyedia layanan bertanggung jawab penuh atas peralatan (termasuk sistem dan peralatan tambahan, aksesori, dll.) dalam perjanjian, dan peralatan yang dibeli secara eksternal harus tunduk pada persetujuan terlebih dahulu dari pembeli.
1.6 服务方须执行本技术规范书所列标准，当服务方所执行标准与技术规范书所列标准有矛盾时，按较高标准执行。服务方在设备维护维修中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。
1.6 Penyedia layanan harus menerapkan standar yang tercantum dalam spesifikasi teknis ini, dan jika terdapat pertentangan antara standar yang diterapkan oleh penyedia layanan dan standar yang tercantum dalam spesifikasi teknis, maka standar yang lebih tinggi yang akan diterapkan. Penyedia Jasa harus mengikuti versi terbaru dari peraturan, norma dan standar yang terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan peralatan.
1.7 在签订合同之后，采购方因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲乙双方共同商定。但合同价格不会因这些补充要求而有任何增加。
1.7 Setelah penandatanganan kontrak, pembeli memiliki beberapa persyaratan tambahan karena adanya perubahan norma, standar dan peraturan, yang secara spesifik harus disepakati bersama oleh para pihak. Namun, harga kontrak tidak akan dinaikkan dengan cara apa pun sebagai akibat dari persyaratan tambahan ini.
2.电厂概况 Gambaran umum pembangkit listrik

2.1厂址 Alamat pembangkit
厂址位于MUARA ENIM县以南Darmo镇东南约3.5km处。
Lokasi pembangkit terletak sekitar 3,5 km tenggara Kota Darmo, selatan Kabupaten MUARA ENIM.
2.2地震烈度 Intensitas gempa bumi (ukuran daya rusaknya)

厂址内的基本地震烈度为中国地震烈度的 8 度。
Intensitas seismik dasar situs ini adalah 8 pada Skala Intensitas Seismik China.
2.3气象条件 Kondisi meteorologi
所在区域属干湿季明显的热带气候区。干季始于5或6月，持续约6个月，到10或11月结束，其余为湿季。
Wilayah ini merupakan zona iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau yang berbeda. Musim kemarau dimulai pada bulan Mei atau Juni dan berlangsung sekitar enam bulan, berakhir pada bulan Oktober atau November, dan sisanya adalah musim hujan.

资质及人员要求Persyaratan Kualifikasi dan Personalia：

3.1、为印度尼西亚注册公司，具有独立法人资格，持有效营业执照，能够独立承担民事责任。

3.1. Merupakan perusahaan yang terdaftar di Indonesia dengan personalitas hukum yang independen, memiliki izin usaha yang masih berlaku dan mampu memikul tanggung jawab perdata secara independen.

3.2委派人员从事过电动葫芦维修保养工作，并提供维修保养保养单位工作证明。

3.2 Menunjuk personel yang terlibat dalam pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan kerekan listrik, dan memberikan sertifikat kerja unit perbaikan dan pemeliharaan.

4.服务期限 Durasi layanan

拟计划自2025年3月1日起至2026年2月28日止（服务期为1年，具体起始日期以采购人通知的日期为准）。

Direncanakan akan dimulai dari 1 March 2025 hingga 28 February 2025 (periode layanan adalah 1 tahun, tanggal mulai yang tepat didasarkan pada tanggal yang diberitahukan oleh pembeli).

5.适用标准 Standar yang berlaku
5.1 《行车电动葫芦安全规程》（GB6067-2021）
5.1 《Peraturan Keselamatan untuk Kerekan Listrik Bepergian》 (GB6067-2021)
5.2 《行车电动葫芦设计规范》（GB/T3811-1983）
5.2 《Kode Desain untuk Kerekan Listrik Bepergian》 (GB/T3811-1983)
5.3 《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278-2010）
5.3 《Kode untuk Konstruksi dan Penerimaan Pekerjaan Instalasi 

     Peralatan Pengangkat》 (GB 50278-2010)
5.4 《钢丝绳电动葫芦》（JB/T9008）
5.4 《Kerekan Tali Kawat Listrik》 (JB/T9008)
5.5低压电器外壳防护等级（GB/T4942.2-1993）
5.5 《Tingkat perlindungan cangkang listrik tegangan 

 rendah》 (GB/T4942.2-1993)
5.6《爆炸性环境用防爆电气设备》（GB3836-2000）
5.6 Peralatan Listrik Tahan Ledakan untuk Lingkungan yang Mudah 
 Meledak》 (GB3836-2000)
5.7《防爆梁式起重机》（JB/T10219-2001）
5.7《Beam Crane Tahan Ledakan》 (JB/T10219-2001)
5.8 《防爆钢丝绳电动葫芦》（JB/T1022-2001）
5.8 《Kerekan listrik tali kawat tahan ledakan》 (JB/T1022-2001)
6.维保范围、要求及内容 

Ruang lingkup pemeliharaan, persyaratan dan konten
6.1维保范围 Ruang lingkup pemeliharaan
6.1.1负责印尼华瑞电力有限公司厂区围墙内（含取水泵房）所有行车及电动葫芦、固定式手动葫芦、抓斗的日常维护、检修、保养、检验工作。
6.1.1 Bertanggung jawab atas pemeliharaan harian, perbaikan, perbaikan, dan inspeksi semua travelling crane, kerekan listrik, kerekan manual, dan pegangan di dalam tembok perimeter pembangkit listrik PT Pembangkitan Listrik Pintar Energi (termasuk rumah pompa ekstraksi air).
6.1.2.负责对全厂用的行车、电动（手动）葫芦、抓斗进行实地了解.根据实际了解地具体情况提出合理的维保方案。
6.1.2 Bertanggung jawab atas pemahaman di lokasi tentang derek, kerekan listrik (manual), dan pegangan yang digunakan di seluruh pabrik.
6.1.3根据采购方提供的行车、电动（手动）葫芦、抓斗设备清单，负责提供维保所需的备品备件及耗材清单台账(名称、型号、数量、生产厂家等)，供采购方掌握了解。
6.1.3 Berdasarkan daftar derek, kerekan listrik (manual), dan peralatan ambil yang disediakan oleh pembeli, kami bertanggung jawab untuk menyediakan daftar suku cadang dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pemeliharaan (nama, model, jumlah, pabrikan, dll. ) bagi pembeli.
6.1.4行车、电动（手动）葫芦、抓斗日常维护、保养所需工器具、耗材（包括润滑油、润滑脂等）及单件100万印尼盾以下的备品备件由服务方负责。单件100万印尼盾及以上的备品备件，由服务方提供采购计划报采购方采购。维护、保养所需脚手架由采购方负责，服务方需提前一个月提供保养计划并通知采购方，便于采安排脚手架搭设。
6.1.4 Penyedia layanan bertanggung jawab atas pemeliharaan harian derek, kerekan listrik (manual), dan pegangan, peralatan dan bahan habis pakai (termasuk oli pelumas, gemuk, dll.) yang diperlukan untuk pemeliharaan kurang dari 1 juta rupiah menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Untuk suku cadang senilai Rp 1 juta atau lebih per unit, penyedia jasa harus memberikan rencana pengadaan kepada pembeli untuk dibeli. Pembeli bertanggung jawab atas perancah yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pemeliharaan. Penyedia layanan harus memberikan rencana pemeliharaan satu bulan sebelumnya dan memberi tahu pembeli untuk memfasilitasi pengadaan dan pengaturan pemasangan perancah.
6.1.5采购方为服务方提供必要的协助，按照印尼国家及当地法规，完成全厂行车、电动葫芦、抓斗的检验、取证配合工作，取证校验时确保行车及电动葫芦可以正常使用，取证操作时配合送、停电，行车及电动葫芦行走操作等，并对全过程进行监督及指导。
6.1.5 Pihak pembeli akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak penyedia jasa untuk menyelesaikan pemeriksaan dan proses sertifikasi seluruh electric crane, manual hoist, dan grab bucket di pabrik, sesuai dengan peraturan nasional dan lokal Indonesia. Selama proses sertifikasi dan kalibrasi, pihak pembeli harus memastikan bahwa electric crane dan manual hoist dapat berfungsi dengan normal, serta bekerja sama dalam proses pemberian dan pemutusan aliran listrik, pengoperasian electric crane dan manual hoist, dan mengawasi serta memberikan panduan selama seluruh proses tersebut.
6.1.6行车、电动葫芦、抓斗就地电源开关、刀闸（含电源开关、刀闸及电源箱）以下部分的设备设施属服务方工作范围。
5.1.6 Peralatan dan fasilitas berikut termasuk derek, kerekan listrik, saklar daya lokal, dan gerbang pisau (termasuk saklar daya, gerbang pisau dan kotak listrik) berada dalam lingkup pekerjaan penyedia layanan.
6.2基本要求 Kebutuhan dasar

6.2.1保证行车、电动（手动）葫芦、抓斗运行正常、安全可靠; 

6.2.1 Memastikan kendaraan perjalanan, kerekan listrik (manual) dan ember pegangan beroperasi secara normal, aman dan andal;
6.2.2除正常保养外，服务方维保人员接到通知后，应在半小时内赶到现场，在规定的时间内处理完毕，不得以节假日和下班时间为由拒不到场。
5.2.2 Selain pemeliharaan normal, petugas pemeliharaan dari penyedia layanan harus bergegas ke lokasi kejadian dalam waktu setengah jam setelah menerima pemberitahuan dan menyelesaikan pemrosesan dalam waktu yang ditentukan dan jam di luar tugas.
6.2.3遵守相关质量技术监督部门对行车、电动（手动）葫芦、抓斗的安全管理规定。
6.2.3 Mematuhi peraturan manajemen keselamatan dari departemen pengawasan kualitas dan teknis terkait dalam penggerak, kerekan listrik (manual), dan pegangan.
6.2.4遵守采购方的安全、环境管理规定。
6.2.4 Mematuhi persyaratan keselamatan dan manajemen lingkungan dari pembeli.
6.2.5维修中如有重大改动，提前通知采购方，并经相关的质量技术监督部门同意，改动完成后经相关的质量技术监督部门检验，检验合格后才能投入使用。
6.2.5 Jika ada perubahan besar dalam pemeliharaan, beri tahu pembeli terlebih dahulu dan dapatkan persetujuan dari departemen pengawasan kualitas dan teknis yang relevan, dan setelah perubahan selesai, itu akan diperiksa oleh departemen pengawasan kualitas dan teknis yang relevan dan mulai digunakan hanya setelah lulus inspeksi.
6.3日常维保内容 Konten pemeliharaan harian

6.3.1吊钩夹套 Penjepit kait

活动部分加注润滑脂，要求转动灵活，防松装置可靠，吊钩危险断面在《标准》规定范围内，超标立即更换.夹套无变形。
Bagian yang bergerak diisi dengan minyak dan harus berputar secara fleksibel. Perangkat anti-longgar harus dapat diandalkan. Bagian kait yang berbahaya harus berada dalam lingkup "Standar". tidak boleh mengalami deformasi.
6.3.2钢丝绳 Tali kawat

按《使用说明书》上规定使用钢丝绳型号、规格，并进行润滑。磨损及断丝数量在《标准》规定范围内，超标立即更换。
Gunakan jenis dan spesifikasi tali kawat dan lumasi seperti yang ditentukan dalam Buku Petunjuk. Jumlah kabel yang aus dan putus berada dalam kisaran yang ditentukan dalam Standar, dan segera diganti jika melebihi standar.
6.3.3制动装置 Perangkat pengereman

制动时应灵敏可靠.在额定负荷下，下降中制动下滑距离在《标准》规定范围内，超标时应予以调整(或更换刹车片等)，调整后地制动装置必须进行负荷制动试车，下滑距离应在《标准》规定范围内。
Selama proses pengereman harus dilakukan dengan responsif dan dapat diandalkan. Pada beban tertentu, saat pengurangan beban, jarak geseran pengereman harus berada dalam rentang yang ditetapkan oleh "standar". Jika melebihi batas, maka harus disesuaikan (atau diganti bantalan rem, dll.). Setelah penyesuaian, perangkat pengereman harus diuji dengan beban dan pengereman. Jarak geseran harus berada dalam rentang yang ditetapkan oleh "standar" setelah penyesuaian.
6.3.4传动、升降、行走装置Perangkat transmisi, pengangkatan, dan perjalanan
运行时无异常噪音，运行平稳；绳轮转动灵活，绳卡、固定销锁死可靠。
Tidak ada suara bising yang tidak normal selama pengoperasian, dan pengoperasiannya lancar; sheave tali berputar secara fleksibel, dan kartu tali serta pin pengunci terkunci dengan baik.
6.3.5各部连接可靠 Sambungan yang andal dari semua bagian

6.3.5.1电机、减速器、壳套、绳筒应连接可靠。
6.3.5.1 Motor, peredam, selongsong selongsong, dan laras tali harus terhubung dengan andal.
6.3.5.2行走轮、减速器、固定销、电机应连接可靠。
6.3.5.2 Roda penggerak, peredam, pin penahan, dan motor harus terhubung dengan andal.
6.3.5.3横梁、走轮梁应连接可靠。
6.3.5.3 Balok melintang dan balok anak harus tersambung dengan baik.
6.3.5.4各固定件应连接可靠，且有防松装置。
6.3.5.4 Perlengkapan harus tersambung dengan baik dan memiliki perangkat anti-pelonggaran.
6.3.6限位装置 Sakelar batas

限位应灵敏可靠，且有足够地缓冲距离。
Batas harus sensitif dan dapat diandalkan dengan jarak bantalan yang memadai.
6.3.7电气控制 Kontrol listrik

6.3.7.1手控盒按钮箭头指示方向应与行车、电动葫芦运动方向相同，各按钮动作可靠。
6.3.7.1 Arah panah tombol pada kotak kontrol tangan harus sama dengan arah pergerakan derek berjalan dan kerekan listrik, dan tombol-tombol tersebut dapat diandalkan.
6.3.7.2绝缘、防爆符合《标准》规定和要求。
6.3.7.2 Isolasi dan proteksi ledakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Standar.
6.3.7.3在有防爆要求的行车、电动葫芦备件更换时应采用防爆型备件，且接地可靠。
6.3.7.3 Suku cadang tipe tahan ledakan harus digunakan untuk penggantian suku cadang travelling crane dan kerekan listrik dengan persyaratan tahan ledakan dan pentanahan yang andal.
6.3.8服务方必须建立维修、保养、清洁、加油加脂、备品备件更换记录等台账记录，按期提供给采购方检查和存档。
6.3.8 Penyedia layanan harus membuat catatan akun untuk perbaikan, pemeliharaan, pembersihan, peminyakan dan pelumasan, catatan penggantian suku cadang, dll., dan memberikannya kepada pembeli untuk diperiksa dan diarsipkan secara teratur.
6.4保养周期及要求 Interval dan persyaratan pemeliharaan

6.4.1减速机润滑周期为三个月一次。
6.4.1 Siklus pelumasan peredam adalah setiap tiga bulan sekali.
6.4.2驱动装置润滑:需要使用钙基润滑油从上部注油孔注入，周期为一年一次。
6.4.2 Pelumasan penggerak: Pelumas berbasis kalsium harus diinjeksikan melalui lubang pelumas bagian atas dengan interval tahunan.
6.4.3钢丝绳及卷筒润滑需要使用钢丝绳专用油脂涂抹在钢丝绳表面，周期为半个月一次。
6.4.3 Pelumasan tali kawat dan gulungan membutuhkan penggunaan gemuk khusus tali kawat yang dioleskan ke permukaan tali kawat, siklus selama setengah bulan.
6.4.4吊钩推力轴承润滑周期为六个月一次。
6.4.4 Interval pelumasan bantalan dorong kait harus setiap enam bulan sekali.
6.4.5滑轮、卷筒、电机轴承润滑周期为检修加油时注入。
6.4.5 Siklus pelumasan katrol, reel, bantalan motor untuk pengisian bahan bakar perawatan saat disuntikkan.
6.4.6对于环链电动葫芦的保养。
6.4.6 Untuk pemeliharaan kerekan rantai listrik.
6.4.6.1环链电动葫芦齿轮箱的机油从开始运作时达500小时检查润滑量是否足够，以后每三个月定期检查润滑油的情形，不足则需加油。
6.4.6.1 Oli di dalam kotak roda gigi kerekan rantai listrik diperiksa sejak awal pengoperasian hingga 500 jam untuk mengetahui apakah pelumasannya mencukupi, dan kemudian pelumasnya diperiksa secara teratur setiap tiga bulan, dan jika tidak mencukupi, pelumas harus diisi ulang.
6.4.6.2室外使用的环链电动葫芦应作好防雨设施。
6.4.6.2 Kerekan rantai listrik yang digunakan di luar ruangan harus terlindung dari hujan.
7.行车及电动（手动）葫芦的概况、有关参数及相关情况说明
7. Tinjauan umum tentang travelling crane dan kerekan listrik (manual), parameter yang relevan, dan catatan informasi yang relevan
	一、汽机区域（17台）
Area mesin uap (17 unit)

	序号 No seri
	名称 

Nama
	型号 No model
	起重量Kapasitas angkat
	起升高度Mengangkat ketinggian
	跨度Jangkauan
	数量 Jumlah 
	安装地点 Lokasi pemasangan
	备注 

Keterangan

	1
	汽轮机平台桥式起重机derek jembatan untuk platform turbin uap
	OD130
	130/32t
	31m
	30.3m
	2
	汽机运转平台14.7米 

platform operasional turbin uap 14.7meter
	桥式起重机
Derek jembatan

	2
	电动给水泵电机电动检修葫芦Kerekan servis listrik motor pompa umpan listrik
	LH40T
	40t
	6m
	1.8m
	2
	汽机房零米
Nol meter di ruang mesin uap
	双轨式
Jalur ganda

	3
	电动给水泵给水泵电动检修葫芦Pompa umpan listrikPompa umpanPompa umpanKerekan servis listrik
	CD116t
	16t
	6m
	/
	2
	汽机房零米
Nol meter di ruang mesin uap
	单轨式
jalur single

	4
	电动给水泵前置泵电动检修葫芦Pompa umpan listrikPompa awalPompa akses listrikKerekan akses listrik
	CD15t
	5t
	6m
	/
	2
	汽机房零米
Nol meter di ruang mesin uap
	单轨式
jalur single

	5
	闭式循环冷却水泵电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk pompa air pendingin loop tertutup
	CD15t
	5t
	6m
	/
	2
	汽机房零米
Nol meter di ruang mesin uap
	单轨式
jalur single

	6
	开式循环水泵电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk pompa air sirkulasi terbuka
	CD15t
	5t
	6m
	/
	2
	汽机房零米
Nol meter di ruang mesin uap
	单轨式
jalur single



	7
	循环水电动蝶阀电动检修葫芦Kerekan servis listrik katup kupu-kupu listrik air yang bersirkulasi
	待查menunggu penyelidikan
	5t
	待查
menunggu penyelidikan
	/
	2
	汽机房零米
Nol meter di ruang mesin uap
	单轨式
jalur single

	8
	水环真空泵电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk pompa vakum cincin air
	CD13t
	3t
	6m
	/
	2
	汽机房零米
Nol meter di ruang mesin uap
	单轨式
jalur single

	9
	除氧间电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk deaerator
	CD13t
	3t
	27m
	/
	1
	除氧间
deaerator
	单轨式
jalur single

	二、锅炉区域（含手动检修葫芦及防雨防尘行车）（62台）
Area boiler (termasuk kerekan servis manual dan derek keliling yang tahan hujan dan debu) (62 unit)

	序号 No seri
	名称 

Nama barang
	型号Nomor model
	起重量kapasitas angkat
	起升高度Mengangkat ketinggian
	跨度 Jangkauan
	数量 Jumlah
	安装地点
Lokasi pemasangan
	备注 

Keterangan

	1
	磨煤机电动检修葫芦
Kerekan Akses Listrik Pabrik Batubara
	待查menunggu penyelidikan
	16T
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	2
	锅炉0米
Boiler 0 meter
	双轨式
jalur ganda

	2
	磨煤机防雨防尘行车
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	32
	磨煤机上方
Di atas pabrik batu bara
	双轨式
jalur ganda

	3
	密封风机电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk kipas angin yang tertutup rapat
	CD15t
	5t
	8m
	/
	2
	锅炉零米
boiler nol meter
	单轨式
jalur single

	4
	一次风机和送风机电机电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk kipas utama dan motor kipas suplai
	HC20t
	20t
	11.9m
	/
	2
	除尘器前烟道支架零米Penyangga cerobong asap nol meter di depan pengumpul debu
	单轨式
jalur single

	5
	一次风机和送风机叶轮电动检修葫芦
Kerekan akses bermotor untuk impeler kipas primer dan suplai
	CD110t
	10t
	11.9m
	/
	2
	除尘器前烟道支架零米Penyangga cerobong asap nol meter di depan pengumpul debu
	单轨式
jalur single

	6
	捞渣机电动检修葫芦
Kerekan servis bermotor pengumpul terak
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查 menunggu penyelidikan
	/
	2
	捞渣机顶部Bagian atas Pemulung Terak
	单轨式
jalur single

	7
	锅炉炉顶电动检修葫芦Kerekan akses atap ketel listrik
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	2
	锅炉炉顶
bagian atas boiler 
	单轨式
jalur single

	8
	电除尘电动检修葫芦Kerekan servis listrik elektrodusting
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	4
	电除尘顶部A、B侧
Sisi atas A dan B dari presipitator elektrostatik
	单轨式
jalur single

	9
	引风机叶轮电动检修葫芦
Kerekan servis listrik impeler kipas angin yang diinduksi
	CD116t
	16t
	11.9m
	/
	4
	引风机密封冷却风机A、B侧
Kipas pendingin segel kipas angin induksi sisi A dan B
	单轨式
jalur single

	10
	引风机电机电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk motor kipas angin induksi
	LH32t
	32t
	11.9m
	1.5m
	4
	引风机电机A、B侧
Motor kipas angin induksi sisi A dan B
	双轨式
jalur ganda

	11
	燃油泵房电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk ruang pompa bahan bakar
	BCD12t
	2t
	5m
	/
	1
	油泵棚零米Pompa minyak menumpahkan nol meter
	单轨式，防爆型
Jalur single, tahan ledakan

	12
	扩建端排污泵电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk pompa pelepasan ujung ekstensi
	待查 menunggu penyelidikan
	2t
	待查 menunggu penyelidikan
	/
	1
	锅炉0米扩建端排污水泵
Pompa pelepasan ujung perpanjangan boiler 0 meter
	单轨式
jalur single

	13
	空压机房检修电动葫芦Kerekan listrik pemeliharaan ruang kompresor udara
	待查menunggu penyelidikan
	5t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	空压机房内
Di dalam ruang kompresor udara
	U型单轨
Monorel tipe U

	14
	启动锅炉手动检修葫芦Memulai kerekan servis ketel manual
	待查menunggu penyelidikan
	2t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	启动锅炉
Ketel start-up
	

	三、输煤区域（含手动检修葫芦及抓斗机）（47台)

 Area pengangkutan batu bara (termasuk kerekan servis manual dan grappler) (47 unit)

	序号nomor seri
	名称
   Nama
	型Nomor model
	起重量kapasitas angkat
	起升高度Mengangkat ketinggian
	跨度bentang
	数量jumlah
	安装地点
lokasi pemasangan
	备注
catatan

	1
	1号转运站电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk stasiun transfer No. 1
	LX5t
	5t
	24m
	6m
	1
	1号转运站料斗称层
Tingkat penimbangan hopper No. 1 stasiun transfer
	单轨式
jalur single

	2
	1号转运站电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk stasiun transfer No. 1
	CD15t
	5t
	24m
	/
	1
	1号转运站18.6M层
Stasiun transfer 1, level 18,6M
	单轨式
jalur single

	3
	1号转运站电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk stasiun transfer No. 1
	待查menunggu penyelidikan
	5t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	1号转运站18.6M层
Stasiun transfer 1, level 18,6M
	悬挂式
menggantung

	4
	1号带式输送机电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk konveyor sabuk No. 1
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	4
	1号带式输送机层
Konveyor sabuk tingkat 1
	悬挂式
menggantung

	5
	#1 转运站手动检修葫芦#1 Kerekan akses manual untuk stasiun transfer
	待查menunggu penyelidikan
	2t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	#1转运站6.9m层Stasiun transfer # 1 Tingkat 6,9m
	

	6
	2号转运站电动检修葫芦A、B、C Kerekan servis listrik A, B dan C untuk stasiun transfer No. 2
	CD13t
	3t
	8m
	/
	3
	2号转运站2.5M层
Stasiun transfer 2, tingkat 2,5M
	单轨式
jalur single

	7
	2号带式输送机电动检修葫芦
Kerekan servis listrik konveyor sabuk No. 2
	CD13t
	3t
	13m
	/
	1
	2号转运站9.50m层
Stasiun transfer 2 tingkat 9,50m
	单轨式
 jalur single

	8
	#1、#2活化振动给煤机手动检修葫芦
Kerekan servis manual pengumpan batubara bergetar # 1, # 2 yang diaktifkan
	待查menunggu penyelidikan
	2T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	4
	#1、#2活化振动给煤机处
# 1, # 2 pada pengumpan batubara bergetar yang diaktifkan
	

	9
	3号转运站电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk stasiun transfer No. 3
	CD13t
	3t
	15m
	/
	1
	3号转运站层Stasiun transfer tingkat 3
	单轨式
jalur single

	10
	3号转运站电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk stasiun transfer No. 3
	CD13t
	3t
	6m
	/
	3
	3号转运站电气配电室层Tingkat ruang sakelar listrik di stasiun transfer No. 3
	单轨式
jalur single

	11
	4号带式输送机电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk konveyor sabuk No. 4
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	4号带头部
No. 4 dengan kepala
	悬挂式
menggantung

	12
	4号带式输送机电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk konveyor sabuk No. 4
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	4号带尾部
No. 4 dengan ekor
	单轨式
jalur single

	13
	4号带尾部电动检修葫芦Kerekan servis listrik No. 4 dengan bagian ekor
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	2号转运站输送机上方
Di atas konveyor Stasiun Transfer 2
	单轨式
jalur single

	14
	4号带尾部手拉检修葫芦Kerekan servis yang ditarik dengan tangan No. 4 dengan bagian ekor
	待查menunggu penyelidikan
	2t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	3
	4号带尾部
No. 4 dengan ekor
	

	15
	碎煤机室电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk ruang penghancur batu bara
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	2
	碎煤机室0m层Ruang penghancur batu bara tingkat 0m
	单轨式
jalur single

	16
	碎煤机室电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk ruang penghancur batu bara
	CD13t
	3t
	18m
	/
	1
	碎煤机室15.7m层
Ruang penghancur batu bara tingkat 15,7m
	单轨式
jalur single

	17
	碎煤机室电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk ruang penghancur batu bara
	CD13t
	3t
	18m
	/
	1
	碎煤机室15.7m层
Ruang penghancur batu bara tingkat 15,7m
	悬挂式
menggantung

	18
	碎煤机室手动检修葫芦Kerekan akses manual untuk ruang penghancur batu bara
	待查menunggu penyelidikan
	2t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	2
	5号带尾部
No. 5 dengan ekor
	

	19
	碎煤机室手动检修葫芦Kerekan akses manual untuk ruang penghancur batu bara
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	5号带尾部
 No. 5 dengan ekor
	

	20
	桥式摆动筛煤机手动检修葫芦Kerekan akses manual untuk layar batu bara berosilasi tipe jembatan
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	碎煤机室电气配电室层
Tingkat ruang distribusi listrik ruang penghancur batu bara
	暂无葫芦
Tidak ada labu

	21
	含煤废水池手动检修葫芦
Kerekan akses manual untuk kolam air limbah yang mengandung batu bara
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	/
	2
	提升泵上方
Di atas pompa pengangkat
	暂无葫芦
Tidak ada labu

	22
	沉定池抓斗起重机
Derek Ambil Tangki Tenggelam
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	1
	含煤废水池Kolam air limbah yang mengandung batu bara
	双轨式
jalur ganda

	23
	煤场尾部驱动间电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk ruang penggerak ekor di halaman batu bara
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	煤场尾部驱动间电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk ruang penggerak ekor di halaman batu bara
	单轨式 

monorel

	24
	煤场尾部电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk ujung belakang halaman batu bara
	LX3t
	3t
	6m
	4m
	1
	煤场尾部
Ekor halaman batubara
	悬挂式
menggantung

	25
	含煤雨水沉淀池抓斗起重机
Derek ambil tangki pengendapan air hujan yang mengandung batu bara
	CDZ2t-12
	2t
	12m
	/
	2
	煤场雨水沉淀池1个，煤水沉淀池1个
1 tangki pengendapan air hujan di halaman batu bara dan 1 tangki pengendapan air batu bara
	电动单轨抓斗机Grapple monorel listrik

	26
	入炉煤采样间电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk ruang pengambilan sampel batu bara tungku
	CD13t
	3t
	18m
	/
	2
	入炉煤采样间2层
Ruang pengambilan sampel batubara tungku, lantai 2
	单轨式
jalur single

	27
	煤仓间转运站检修电动葫芦
Kerekan listrik untuk pemeliharaan stasiun transfer di antara bunker batu bara
	LX5t
	5t
	54m
	9m
	1
	5号带头部
No. 5 dengan kepala
	悬挂式
menggantung

	28
	煤仓间电动检修葫芦Akses listrik untuk kerekan di antara bunker batu bara
	LX3t
	3t
	6m
	8m
	1
	煤仓间屋顶梁下Di bawah balok atap di antara bunker batu bara
	悬挂式
menggantung

	29
	煤仓间电动 检修葫芦Akses listrik untuk kerekan di antara bunker batu bara
	待查menunggu penyelidikan
	3t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	煤仓间屋顶梁下Di bawah balok atap di antara bunker batu bara
	单轨式
jalur single

	30
	推煤机间电动检修葫芦Kerekan servis listrik di antara pendorong batu bara
	LD5t
	3t
	6m
	8m
	1
	推煤机检修间Ruang Perbaikan Pendorong Batubara
	单轨式
jalur single

	四、脱硫、除灰区域（ 26台）
IV. Area desulfurisasi dan pembuangan abu (26 unit)

	序号nomor seri
	名称
Nama
	型号Nomor model
	起重量kapasitas angkat
	起升高度Mengangkat ketinggian
	跨度bentang
	数量jumlah
	安装地点
lokasi pemasangan
	备注
Keterangan

	1
	室内小泵及顶进式搅拌器
Pompa dalam ruangan kecil dan pengaduk masuk atas
	待查menunggu penyelidikan
	5t
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	脱硫0m层Lapisan desulfurisasi 0m
	单轨式
jalur single

	2
	#1吸收塔循环泵电动检修葫芦#1 Kerekan servis listrik untuk pompa sirkulasi di menara absorpsi
	待查menunggu penyelidikan
	15T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	#1吸收塔循环泵
Pompa sirkulasi menara absorpsi #1
	悬挂式menggantung

	3
	#2吸收塔循环泵电动检修葫芦#2 Kerekan servis listrik untuk pompa sirkulasi di menara absorpsi
	待查menunggu penyelidikan
	15T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	#2吸收塔循环泵
Pompa sirkulasi menara absorpsi #2 Pompa sirkulasi menara absorpsi
	悬挂式menggantung

	4
	#1氧化风机棚电动检修葫芦Kerekan servis listrik gudang kipas oksidasi #1
	待查menunggu penyelidikan
	10T
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	1
	#1氧化风机棚
Gudang kipas oksidasi #1
	双轨式
jalur ganda

	5
	#2氧化风机棚电动检修葫芦Kerekan servis listrik gudang kipas oksidasi #2
	待查menunggu penyelidikan
	10T
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	1
	#2氧化风机棚
Gudang kipas oksidasi #2
	双轨式
jalur ganda

	6
	#1除雾器电动检修葫芦Kerekan Servis Listrik Penghilang Kabut # 1
	待查menunggu penyelidikan
	1T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	#1除雾器顶部#1

 Bagian atas penghilang kabut
	单轨式
jalur single

	7
	#2除雾器电动检修葫芦Kerekan Servis Listrik Penghilang Kabut #2
	待查menunggu penyelidikan
	1T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	#2除雾器顶部 

 #2 Bagian atas penghilang kabut
	单轨式
jalur single

	8
	脱硫废水加药间电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk pabrik dosis air limbah desulfurisasi
	待查menunggu penyelidikan
	5T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	脱硫废水加药间
Pabrik dosis air limbah desulfurisasi
	单轨式
jalur single

	9
	球磨机电动检修葫芦
Kerekan akses ball mill listrik
	待查menunggu penyelidikan
	10T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	4
	球磨机侧Sisi Ball Mill
	单轨式
jalur single

	10
	石灰石卸料坑A侧电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk lubang bongkar muat batu kapur sisi A
	待查menunggu penyelidikan
	1T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	石灰石卸料坑A侧
Lubang bongkar muat batu kapur, sisi A
	单轨式
jalur single

	11
	石灰石卸料坑B侧电动检修葫芦Kerekan akses listrik sisi B lubang bongkar muat batu kapur
	待查menunggu penyelidikan
	1T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	石灰石卸料坑B侧
Lubang bongkar muat batu kapur, sisi B
	单轨式
jalur single

	12
	石灰石破碎间电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk pabrik penghancur batu kapur
	待查menunggu penyelidikan
	5T
	待查menunggu penyelidikan
	待查
	2
	石灰石破碎间
Ruang Penghancur Batu Kapur
	双轨式
jalur ganda

	13
	废水系统电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk sistem air limbah
	待查menunggu penyelidikan
	1T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	2
	石灰石乳制备箱侧
Sisi kotak persiapan emulsi batu kapur
	单轨式
jalur single

	14
	工艺楼压滤机电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk pengepres filter di gedung proses
	待查menunggu penyelidikan
	5T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	压滤机上方Di atas pers filter
	单轨式
jalur single

	15
	工艺楼真空皮带脱水机电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk mesin pengurasan sabuk vakum di gedung proses
	待查menunggu penyelidikan
	5T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	真空皮带脱水机侧
Sisi dehidrator sabuk vakum
	单轨式
jalur single

	16
	工艺楼真空泵电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk pompa vakum di gedung proses
	待查menunggu penyelidikan
	5T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	真空泵上方Di atas pompa vakum
	单轨式
jalur single

	17
	斗提机A侧电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk lift ember sisi A
	待查menunggu penyelidikan
	3T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	石灰石粉仓顶部A侧Tempat sampah serbuk batu kapur bagian atas Sisi A
	柱式旋臂起重机Pilar Jib Crane

	18
	斗提机A侧电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk lift ember sisi A
	待查menunggu penyelidikan
	3T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	石灰石粉仓顶部B侧Tempat sampah serbuk batu kapur sisi B atas
	柱式旋臂起重机Pilar Jib Crane

	19
	斗提机A侧电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk lift ember sisi A
	待查menunggu penyelidikan
	3T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	斗提机顶部A侧
Lift ember bagian atas sisi A


	单轨式
monorel

	20
	斗提机B侧电动检修葫芦Lift ember kerekan akses listrik sisi B
	待查menunggu penyelidikan
	3T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	提机顶部B侧  Sisi B atas lift
	单轨式
jalur single

	21
	灰库顶部电动检修葫芦Kerekan akses listrik di atas penyimpanan abu-abu
	待查menunggu penyelidikan
	1T
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	灰库顶部#2布袋侧Bagian atas sisi kantong penyimpanan abu
	单轨式
jalur single

	五、化学区域（含桥式起重机）（11台）
V. Area kimia (termasuk derek jembatan) (11 unit)

	序号
	名称
nama
	型号nomor model
	起重量  kapasitas angkat
	起升高度Mengangkat ketinggian
	跨度bentang
	数量jumlah
	安装地点
lokasi pemasangan
	备注
Keterangan

	1
	循环水泵房电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk rumah pompa air yang bersirkulasi
	CD116t
	16t
	11m
	/
	2
	循环水泵房外侧Di luar ruang pompa air yang bersirkulasi
	单轨式
jalur single

	2
	循环水泵房双梁桥式起重机
Derek berjalan di atas gelagar ganda untuk rumah pompa air yang bersirkulasi
	QD40t
	40/10t
	22m
	22.5m
	2
	
	

	3
	锅炉补给水室电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk ruang air make-up boiler
	LX3t
	3t
	9m
	15m
	1
	锅炉补给水水室Ruang air make-up boiler
	悬挂式双轨
alur ganda yang ditangguhkan

	4
	污泥脱水间电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk ruang pengurasan lumpur
	CD13t
	3t
	12m
	/
	1
	污泥脱水间2楼Ruang pengurasan lumpur lantai 2
	单轨式
jalur single

	5
	预处理加药间电动检修葫芦
Kerekan servis listrik untuk ruang dosis pretreatment
	CD12t
	2t
	9m
	/
	1
	预处理加药间Ruang dosis pra-perawatan
	单轨式
jalur single

	6
	消防泵房电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk ruang pompa kebakaran
	LX5t
	5t
	6m
	5.5m
	1
	消防泵房内Di dalam ruang pompa kebakaran
	双轨式
jalur ganda

	7
	工业水泵房电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk ruang pompa industri
	LX5t
	5t
	6m
	3.0m
	1
	工业水泵房内
Di ruang pompa industri
	双轨式
jalur ganda

	8
	河水取水泵房电动检修葫芦Kerekan servis listrik untuk rumah pompa pemasukan air sungai
	LX10t
	10t
	18.5m
	8.5 m
	1
	河水取水泵房内
Di dalam rumah pompa pengambilan air sungai
	双轨式
jalur ganda

	9
	河水取水泵房手动检修葫芦Kerekan servis manual untuk rumah pompa pemasukan air sungai
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	/
	1
	取水泵房外Di luar rumah pompa
	

	六、其它区域（4台) Wilayah lain (4 unit)

	序号 No seri
	名称 

Nama barang
	型号 Nomor model
	起重量kapasitas angkat
	起升高度Mengangkat ketinggian
	跨度 Jangkauan
	数量 Jumlah
	安装地点
Lokasi pemasangan
	备注 
Keterangan

	1
	库房电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk gudang
	CD15t
	5t
	6m
	/
	1
	库房1楼Gudang lantai 1
	单轨式 

jalur single

	2
	库房电动检修葫芦Kerekan akses listrik untuk gudang
	CD12t
	2t
	10.5m
	/
	1
	库房3楼Gudang lantai 3
	单轨式
jalur single

	3
	维护部检修间电动检修葫芦Kerekan servis listrik di ruang pemeliharaan Departemen Pemeliharaan
	LX16t
	15t
	10m
	7.8m
	1
	检修间1楼Ruang inspeksi lantai 1
	悬挂式双轨
Jalur ganda yang ditangguhkan

	4
	500KV配电室电动检修葫芦Kerekan pemeliharaan listrik 500KV di ruang distribusi listrik
	待查 menunggu penyelidikan
	10t
	待查menunggu penyelidikan
	待查menunggu penyelidikan
	1
	500KV配电室Ruang distribusi 500KV
	悬挂式双轨Jalur ganda yang ditangguhkan

	备注 Keterangan
	1.全厂电动（手动）检修葫芦及桥式起重机、抓斗机共167台，若与实际情况有出入地方，以实际情况为准。1. Terdapat total 167 kerekan pemeliharaan listrik (manual), derek jembatan, dan mesin pegangan di seluruh pabrik. Jika ada perbedaan dengan situasi sebenarnya, maka situasi sebenarnya yang akan berlaku.


8.质量保证
8. Jaminan kualitas
8.1因服务方在维保过程中的原因造成采购方的设备或其它财产的损失，由服务方全部负责。
8.1 Pihak servis bertanggung jawab penuh atas hilangnya peralatan pembeli atau properti lainnya akibat proses pemeliharaan pihak servis.
8.2服务方提供的备件及材料必须为合格产品，并具有相关证明资料。
8.2 Suku cadang dan bahan yang disediakan oleh penyedia layanan harus merupakan produk yang memenuhi syarat dan memiliki dokumen sertifikasi yang relevan.
7.3维保完成后必须遵循印尼国家相关规范进行空负荷试车及负荷试车。
7.3 Setelah pemeliharaan selesai, uji coba tanpa beban dan uji coba beban harus dilakukan sesuai dengan peraturan nasional Indonesia yang relevan.
9.人员配备 

9. Kepegawaian

9.1服务方所派人员，应具备中国或印尼国家及当地法律规定的行车、电动（手动）葫芦、抓斗的相关资质和能力。
9.1 Personil yang ditugaskan oleh Penyedia Jasa harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dalam bidang travelling crane, electric (manual) hoist dan grab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional lokal di Indonesia atau China.

9.2服务方人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括但不限于诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、劳保费、各种保险费、各种税费等。
9.2 Semua biaya personil penyedia jasa sudah termasuk dalam total harga kontrak, yang meliputi, namun tidak terbatas pada, hal-hal seperti gaji penyedia jasa dan berbagai tunjangan, biaya transportasi, biaya komunikasi, biaya akomodasi dan makanan, biaya pengobatan, asuransi tenaga kerja, berbagai premi asuransi, dan berbagai pajak.
9.3服务方参与本项目的所有人员均为男性，年龄必须满足年满 18 周岁以上，50 周岁以下，且身体健康，无妨碍工作疾病，经县级医院体检证明其身体健康情况符合现场作业要求。服务方需向采购方提供人员体检证明（一年一次）。
9.3 Semua personil dari pihak jasa yang terlibat dalam proyek adalah laki-laki, dan usia mereka harus memenuhi persyaratan di atas 18 tahun dan di bawah 50 tahun, dan mereka dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit yang menghambat pekerjaan mereka, dan telah disertifikasi oleh pemeriksaan medis rumah sakit daerah bahwa kesehatan mereka memenuhi persyaratan operasi di tempat. Pihak B diwajibkan untuk memberikan sertifikat pemeriksaan kesehatan kepada Pihak A (setahun sekali).
9.4须由经验丰富的中国人担任现场技术负责人，且能与设备厂家、电厂专业技术人员无障碍交流，并迅速掌握厂家交流的检修工艺和处理方法，有能力应对突发故障的检修，不影响电厂正常的安全生产和检修需求。日常维护、消缺期间安排不少于4人进驻现场，24小时待命（其中机械检修1人，电气检修1人），在接到电话通知后30分钟内必须到达现场处置。服务方必须指定现场1人为负责人，提供可靠的联系方式。
9.4 8.4 Orang Cina yang berpengalaman harus berfungsi sebagai pemimpin teknis di tempat, dan dapat berkomunikasi dengan produsen peralatan dan tenaga profesional dan teknis pembangkit listrik tanpa hambatan, dan dengan cepat menguasai proses pemeliharaan dan metode perawatan yang dikomunikasikan oleh produsen, dan memiliki kemampuan untuk menangani pemeliharaan kesalahan mendadak, tanpa mempengaruhi kebutuhan produksi dan pemeliharaan keselamatan normal pembangkit listrik. Selama periode pemeliharaan dan eliminasi harian, tidak kurang dari 4 orang akan ditempatkan di lokasi, siap siaga 24 jam sehari (termasuk 1 perawatan mekanis dan 1 perawatan listrik), dan harus tiba di tempat kejadian dalam waktu 30 menit setelah menerima pemberitahuan telepon. Penyedia layanan harus menunjuk satu orang di lokasi sebagai penanggung jawab dan memberikan informasi kontak yang dapat diandalkan.
9.5 机组大小修期间如维保人员数量不满足现场需求，服务方需无条件提供足够的人员满足现场维保需求，以免耽误检修使用，维保人员须随叫随到（各工种人员配备须满足现场维护、检修需要）。
9.5 Jika jumlah personel pemeliharaan tidak memenuhi kebutuhan di tempat selama perombakan unit, penyedia layanan harus menyediakan personel yang cukup tanpa syarat untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan di tempat, agar tidak menunda pemeliharaan dan penggunaan, dan personel pemeliharaan harus siap siaga (kepegawaian berbagai jenis pekerjaan harus memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan perombakan di tempat).
10.管理及考核
10. Manajemen dan penilaian

10.1 服务方维护人员常驻现场，食宿由服务方自行解决，采购方提供办公、检修场所。
10.1 Personil pemeliharaan dari penyedia jasa harus tinggal di lokasi, dengan makanan dan akomodasi yang disediakan oleh penawar, dan pembeli harus menyediakan kantor dan tempat perbaikan.
10.2 服务方应服从采购方现场（安全文明施工、施工工艺质量、工期控制、人员供应）管理，因服务方管理不善或因服务方员工违章操作造成的人身伤害，由服务方自行处理并承担全部责任。因服务方员工人为原因造成的设备损坏，由服务方承担由此引发的一切赔偿责任。
10.2 Penyedia layanan harus mematuhi manajemen di tempat pembeli (keselamatan dan konstruksi peradaban, kualitas proses konstruksi, kontrol jadwal, pasokan personil), dan penyedia layanan harus menangani dan memikul semua tanggung jawab untuk setiap cedera pribadi yang disebabkan oleh kesalahan manajemen penyedia layanan atau oleh karyawan penyedia layanan yang tidak sah. Jika peralatan rusak karena alasan yang disebabkan oleh karyawan penyedia layanan, penyedia layanan harus menanggung semua kewajiban kompensasi yang timbul darinya.
10.3 服务方在工作中不服从采购方的管理和工作安排，由此而影响维护消缺的工作正常开展，视情节轻重每次考核50～100万印尼盾每次。
10.3 Jika penyedia layanan tidak mematuhi manajemen dan pengaturan kerja dari pembeli selama bekerja, sehingga mempengaruhi operasi normal pemeliharaan dan penghapusan, penyedia layanan akan dinilai Rp. 50 hingga 1 juta setiap kali, tergantung pada keseriusan kasusnya.
10.4 服务方严格按本规范要求配置管理人员，每少一人按100万印尼盾/天考核，并责令改正。如因服务方驻厂维护人员不足而直接影响设备日常消缺工作或消缺滞后的，每次按100万印尼盾/次进行考核。
10.4 Penyedia layanan harus secara ketat mengikuti persyaratan spesifikasi ini untuk mengalokasikan personel manajemen, dan akan dinilai sebesar Rp 1.000.000 / hari untuk setiap orang yang kekurangan spesifikasi ini, dan akan diperintahkan untuk memperbaiki situasi tersebut. Jika pekerjaan eliminasi harian peralatan secara langsung dipengaruhi oleh kurangnya personel pemeliharaan dari penyedia layanan di pabrik atau eliminasi tertinggal, penyedia layanan harus dinilai sebesar Rp 1.000.000 / waktu setiap kali.
10.3 服务方工作人员无证上岗，一经发现立即停工并按100万印尼盾/人.次考核。
10.3 Jika staf penyedia jasa sedang bertugas tanpa izin, pekerjaan akan segera dihentikan setelah ditemukan dan akan dinilai dengan tarif Rp 1.000.000/orang. Penilaian akan dilakukan dengan tarif Rp 1 juta per orang.
10.4 服务方人员请假需报采购方管理部门批准，否则按50万印尼盾/天考核。
10.4 Ketidakhadiran personil penyedia jasa harus dilaporkan kepada manajemen pembeli untuk mendapatkan persetujuan, jika tidak maka akan dikenakan biaya Rp 500.000/hari.
10.5 由于服务方检修、抢修过程中组织不力、协调不当，造成修理时间过长，影响采购方生产，扣罚服务方1000万印尼盾/次。
10.5 Karena organisasi dan koordinasi yang buruk dari penyedia layanan dalam proses perbaikan dan perbaikan darurat, waktu perbaikan yang terlalu lama, yang mempengaruhi produksi pembeli, maka penyedia layanan akan dipotong dan didenda sebesar Rp 10 juta / waktu.
10.6 服务方应保证所承包的设备，在非检修时间外能随时使用，否则一次扣除服务方当月承包费1%，累计扣罚最高额度为当月承包费的5%。
10.6 Penyedia jasa harus memastikan bahwa peralatan yang dikontrak dapat digunakan kapan saja di luar jam non-perawatan, jika tidak, penyedia jasa akan dipotong 1 persen dari biaya kontrak untuk bulan tersebut pada satu waktu, dan pemotongan kumulatif akan menjadi maksimum 5 persen dari biaya kontrak untuk bulan tersebut.
10.7 接到采购方电话通知后，服务方人员应在30分钟内到现场组织协调检修事宜，60分钟内备好机具到现场开始检修工作。否则每迟到30分钟按20万印尼盾考核。
10.7 Setelah menerima pemberitahuan melalui telepon dari pembeli, personil penyedia layanan harus tiba di lokasi dalam waktu 30 menit untuk mengatur dan mengkoordinasikan perbaikan, dan dalam waktu 60 menit untuk siap memulai pekerjaan perbaikan di lokasi. Jika tidak, setiap keterlambatan 30 menit akan dikenakan biaya Rp 200.000 per menit.
10.8 由于服务方原因造成每月统计消缺率未达到98%，每降低1%按200万印尼盾考核。
10.8 Jika tingkat eliminasi statistik bulanan tidak mencapai 98 persen karena penyedia layanan, setiap pengurangan 1 persen akan dinilai sebesar Rp 2 juta.
10.9 服务方应建立维护保养台账，每季度必须对常用的行车和电动（手动）葫芦保养一次并申请采购方检查验收，未保养和保养达不到要求进行考核，考核原则扣罚当月承包费的1%。
10.9 Penyedia layanan harus membuat akun pemeliharaan, setiap kuartal harus digunakan secara umum pada mobil keliling dan pemeliharaan kerekan listrik (manual) dan mengajukan permohonan kepada pembeli untuk memeriksa penerimaan, tidak ada pemeliharaan dan pemeliharaan untuk memenuhi persyaratan penilaian, penilaian prinsip pengurangan 1% dari biaya kontrak untuk bulan tersebut.
11.验收标准和方法 
11.Kriteria dan metode penerimaan
11.1按国家相关质量验收标准及合同约定进行验收。
11.1Penerimaan dilakukan sesuai dengan standar penerimaan kualitas nasional yang relevan dan perjanjian kontrak.
11.2验收前服务方向采购方提交必需的技术资料和有关质量证明文件。
11.2 Sebelum penerimaan, layanan menyerahkan kepada pembeli informasi teknis yang diperlukan dan dokumen kualitas yang relevan.
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