
PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI 

2025年-2026年度化学仪表维保服务采购（第二次）询价文件
Dokumen Permintaan Pengadaan Layanan Pemeliharaan Instrumen Kimia 2025-2026 (Kedua) PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

2、具有自2022年1月1日至投标截止日前，电厂化学在线监测仪器、仪表和实验室仪器、仪表等校验、维护或调试方面有效业绩至少1份。

2、Memiliki setidaknya satu catatan yang valid mengenai kalibrasi, pemeliharaan, atau komisioning instrumen pemantauan kimia daring, meteran dan instrumen laboratorium, meteran, dll. untuk pembangkit listrik mulai dari 1 Januari 2022 hingga batas waktu penawaran.

以上相关资质和业绩证明需提供有效的扫描件（业绩提供服务内容项目签字页即可）。


Salinan pindaian yang sah dari kualifikasi dan sertifikat kinerja yang disebutkan di atas harus disediakan (halaman tanda tangan proyek konten layanan yang disediakan sudah cukup).
技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

1、详见技术规范书。
1.Silakan lihat spesifikasi teknis untuk rinciannya.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如人工费、加班费、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutip harga satuan dan harga total masing-masing. Harga total termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti biaya tenaga kerja, upah lembur, keuntungan, dll. 
2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。

 2、Kontrak ini adalah kontrak harga tetap. Semua tarif pajak diterapkan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Jika terjadi penyesuaian tarif pajak nasional, total harga tidak termasuk pajak tetap tidak berubah, dan tarif pajak dan pajak-pajak diterapkan sesuai dengan peraturan baru.

 3. 付款方式：每三个月付款一次。

 3、Metode pembayaran: Party A pays the service provider service fees on a monthly or quarterly basis.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.

 5. 报价截止时间2025年5月10日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 10 Mungkin 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)

四、服务期限 Service Period：

本工程工期自合同签订之日起1年，玻雅现场机组检修时必须到场进行维保服务，采购方提前两周通知服务方，原则上服务方每三个月到玻雅公司现场进行一次维保服务，每次在场执行维保时间以现场实验室及在线表计全部得到保养、维护为准。因停机检修及重大检查需要对实验室仪器及在线表计进行维保时，服务方要配合采购方到场进行维保，每年到现场服务原则上不少于4次。

Periode konstruksi proyek ini adalah 1 tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak. Layanan pemeliharaan harus diberikan di lokasi saat unit SUMSEL-8 di lokasi dirombak. Pembeli harus memberi tahu penyedia layanan dua minggu sebelumnya. Pada prinsipnya, penyedia layanan akan memberikan layanan pemeliharaan di lokasi di Perusahaan SUMSEL-8 setiap tiga bulan sekali. Waktu pemeliharaan untuk setiap pemeliharaan di lokasi didasarkan pada pemeliharaan dan perawatan laboratorium di lokasi dan meteran online. Apabila peralatan laboratorium dan meteran online perlu dirawat karena pemeliharaan penghentian operasional dan inspeksi besar, maka Penyedia Layanan harus bekerja sama dengan pembeli untuk menyediakan pemeliharaan di lokasi. Pada prinsipnya, Penyedia Layanan harus menyediakan layanan di lokasi minimal 4 kali dalam setahun.

五、服务地点Service Location ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km处华电（印尼）玻雅发电有限公司。
   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Wu Chao Lei 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082162566855  、085607179214
印尼华瑞电力有限公司
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1、总则


1. Ketentuan Umum
1.1 本技术规范书适用于华电印尼玻雅2×660MW燃煤机组全厂化学在线监测仪器、仪表和实验室仪器、仪表（见附件1-5）。它提出了采购方在线监测仪器、仪表和实验室仪器、仪表的维护工作范围、内容、维护技术要求、维护队伍人员要求、安全管理和环保要求等方面。
1.1 Spesifikasi teknis ini berlaku untuk instrumen pemantauan kimia online, meteran dan instrumen laboratorium serta meteran dari unit pembangkit listrik tenaga batu bara Huadian Indonesia SUMSEL-8 2×660MW (lihat Lampiran 1-5). Mengusulkan ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan, informasi, persyaratan teknis pemeliharaan, persyaratan personel tim pemeliharaan, manajemen keselamatan dan persyaratan perlindungan lingkungan dari instrumen pemantauan online, meteran, dan instrumen laboratorium pembeli.

1.2 本技术规范书所提及的要求都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，服务方应保证提供符合本技术规范书文件和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。
1.2 Persyaratan yang disebutkan dalam spesifikasi teknis ini adalah persyaratan minimum. Mereka tidak menetapkan semua rincian teknis, juga tidak menguraikan sepenuhnya ketentuan standar dan spesifikasi yang relevan. Penyedia layanan harus memastikan penyediaan produk berkualitas tinggi dengan fungsi lengkap dan layanan terkait yang mematuhi dokumen spesifikasi teknis dan standar industri ini.

1.3 从签订合同之后至服务方开始工作之日的这段时期内，采购方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，服务方应遵守这些要求。
1.3 Selama jangka waktu sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan tanggal penyedia layanan mulai bekerja, pembeli memiliki hak untuk mengusulkan beberapa persyaratan modifikasi tambahan karena perubahan peraturan, spesifikasi, dan standar, dan penyedia layanan harus mematuhi persyaratan ini.

1.4 服务方须执行本规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。
1.4 Penyedia layanan harus menerapkan standar yang tercantum dalam spesifikasi ini. Jika terjadi konflik, standar yang lebih tinggi harus diikuti. Informasi apa pun yang tidak disebutkan dalam spesifikasi teknis ini harus memenuhi atau melampaui standar nasional, standar industri tenaga listrik, dan standar internasional relevan yang tercantum dalam spesifikasi ini.

1.5 服务方对附件1-5所列维护范围内的仪器、仪表的维护质量负有全责。
1.5 Penyedia layanan bertanggung jawab penuh atas kualitas pemeliharaan instrumen dan meteran dalam lingkup pemeliharaan yang tercantum dalam Lampiran 1-5.

1.6本文件为维护合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.6 Dokumen ini merupakan lampiran kontrak pemeliharaan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan isi utama kontrak.
1.7 所有计量单位应采用国际单位制。
1.7 Semua satuan pengukuran harus menggunakan Sistem Satuan Internasional.

1.8服务方资质及业绩要求：
1.8 Kualifikasi penyedia layanan dan persyaratan kinerja:

服务方资质要求
Persyaratan kualifikasi penyedia layanan

印度尼西亚注册的企业法人或具有同等条件的企业法人。
Badan hukum yang terdaftar di Indonesia atau badan hukum dengan ketentuan yang setara.

服务方业绩要求
Persyaratan kinerja penyedia layanan

具有自2022年1月1日至投标截止日前，电厂化学在线监测仪器、仪表和实验室仪器、仪表等校验、维护或调试方面有效业绩至少1份。
Memiliki setidaknya satu catatan yang valid mengenai kalibrasi, pemeliharaan, atau komisioning instrumen pemantauan kimia daring, meteran dan instrumen laboratorium, meteran, dll. untuk pembangkit listrik mulai dari 1 Januari 2022 hingga batas waktu penawaran.
以上相关资质和业绩证明需提供有效的扫描件（业绩提供服务内容项目签字页即可）。
Salinan pindaian yang sah dari kualifikasi relevan dan sertifikat kinerja yang disebutkan di atas harus disediakan (Kinerja menyediakan halaman tanda tangan proyek konten layanan).
1.9 从事化学在线监测仪器、仪表和实验室仪器、仪表维护人员必须持有有效的相关资质证书，符合中国或印尼当地政府或当地行业的规范，因资质证书引起的任何纠纷，均由服务方负全责。
1.9 Personel yang terlibat dalam pemeliharaan instrumen dan meteran pemantauan kimia online serta instrumen dan meteran laboratorium harus memiliki sertifikat kualifikasi relevan yang berlaku dan mematuhi peraturan pemerintah setempat atau industri lokal di China atau Indonesia. Penyedia layanan bertanggung jawab penuh atas perselisihan apa pun yang timbul dari sertifikat kualifikasi.

2、电厂概况
2. Tinjauan Umum Pembangkit Listrik

2.1 厂址位置

2.1 Lokasi Pembangkit

厂址位于MUARA ENIM县以南Darmo镇东南约3.5km处（直线距离，下同），东距CENTRAL BANKO煤矿约1.6km，25号公路在厂址以西约550.0m由北向南通过，Enim河在厂址以西约1.0km由南向北流过。
Lokasi pembangkit terletak sekitar 3,5 km di tenggara Kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten MUARA ENIM (jarak garis lurus, sama dengan jarak di bawah), sekitar 1,6 km sebelah timur Tambang Batubara CENTRAL BANKO, Jalan Raya 25 membentang dari utara ke selatan sekitar 550,0 m di sebelah barat lokasi pembangkit, dan Sungai Enim mengalir dari selatan ke utara sekitar 1,0 km sebelah barat lokasi pembangkit.

3、标准、规范、技术要求
3. Standar, Spesifikasi dan Persyaratan Teknis

本工程应符合但不限于下列规范与标准：
Proyek ini harus mematuhi tetapi tidak terbatas pada spesifikasi dan standar berikut:
中国华电集团有限公司电力安全工作规程
Prosedur Keselamatan Kerja Tenaga Listrik China Huadian Corporation

水汽集中取样分析装置验收导则 DL/T665—2009
Pedoman Penerimaan untuk Perangkat Pengambilan Sampel dan Analisis Uap Air Terpusat DL/T665—2009
火力发电厂在线工业化学仪表检验规程 DL/T 677—2018
Prosedur Pemeriksaan Instrumen Kimia Industri Online di Pembangkit Listrik Tenaga Panas DL/T 677—2018
火电厂水质分析仪器质量验收导则 DL/T 913-2005
Pedoman Penerimaan Mutu Alat Analisis Kualitas Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) DL/T 913-2005
火电厂水质分析仪器实验室质量管理导则 DL/T 1029-2006
Pedoman Manajemen Mutu Alat Analisis Kualitas Air di PLTU DL/T 1029-2006
化学监督导则 DL/T 246-2015 
Pedoman Pengawasan Bahan Kimia DL/T 246-2015
国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》
“Dua Puluh Lima Persyaratan Utama untuk Mencegah Kecelakaan Produksi Tenaga Listrik” dari Badan Energi Nasional
4、工作范围及工作内容
4. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Isi Pekerjaan

4.1工作范围
4.1 Ruang Lingkup Pekerjaan

本次工作范围为华电（印尼）玻雅2×660MW坑口电站化学公用系统；脱硫系统；化学水处理系统；精处理及汽水取样站；发电机制氢及氢气在线监测系统；#1、#2机组其它监测仪表系统；化学实验室仪器、煤化验试验仪器（见附件1-5）维护、抢修、整改以及配合其它专业检修时需要拆除与恢复等工作，14台实验室仪器调试工作，14台仪器清单见附表。
Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi sistem utilitas kimia dari Pembangkit Listrik Mulut Tambang Huadian (Indonesia) SUMSEL-8 2×660MW; sistem desulfurisasi; sistem pengolahan air kimia; stasiun pengolahan halus dan pengambilan sampel air uap; generator produksi hidrogen dan sistem pemantauan hidrogen online; sistem instrumen pemantauan lainnya dari unit #1 dan #2; instrumen laboratorium kimia, instrumen pengujian batubara (lihat Lampiran 1-5) pemeliharaan, perbaikan darurat, perbaikan, dan pembongkaran serta pemulihan yang diperlukan untuk kerja sama dengan pemeliharaan profesional lainnya, serta komisioning 14 instrumen laboratorium. Daftar 14 instrumen ditunjukkan pada tabel terlampir.

4.2 工作内容
4.2 Informasi Pekerjaan

4.2.1 设备维护、检修工作。

4.2.1 Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan.

4.2.2 设备故障分析及消缺、消漏、抢修。
4.2.2 Analisis kegagalan peralatan dan penghapusan cacat, penghapusan kebocoran dan perbaikan darurat.

4.2.3 设备需定期进行的各项检查检修、各项试验等。
4.2.3 Peralatan perlu diperiksa, diperbaiki dan diuji secara berkala.

4.2.4 完成维护范围内设备零部件的测绘工作。
4.2.4 Menyelesaikan survei dan pemetaan bagian-bagian peralatan dalam lingkup pemeliharaan.

4.2.5 采购方因设备升级技改、功能恢复性改造或其他原因新增设备的维护工作。
4.2.5 Pekerjaan pemeliharaan untuk peralatan baru yang ditambahkan oleh Pembeli karena peningkatan peralatan, modifikasi teknis, pemulihan fungsi atau alasan lainnya.

4.2.6 采购方确定的设备异动等。
4.2.6 Perubahan peralatan dikonfirmasi oleh pembeli, dan lain-lain.

4.2.7 维护范围内文明生产工作，设备及设备消缺时工作区域的地面、平台卫生清扫和清理工作，本标段工作引起的废物的清运、清理工作等。
4.2.7 Pekerjaan produksi beradab dalam lingkup pemeliharaan, sanitasi pembersihan dan pembersihan tanah dan platform di area kerja bila peralatan dan cacat peralatan dihilangkan, dan pembuangan dan pembersihan limbah yang disebabkan oleh pekerjaan di bagian ini.

4.2.8 维护范围内设备春、秋检，安全性评价、技术监督、装置性违章及隐患排查等实施及整改工作。
4.2.8 Inspeksi musim semi dan musim gugur terhadap peralatan dalam lingkup pemeliharaan, evaluasi keselamatan, pengawasan teknis, dan penerapan serta perbaikan pelanggaran instalasi dan bahaya tersembunyi.

4.2.9 服务方应遵守采购方专业划分规定。凡工作范围不清楚或有模糊之处，以采购方解释为准。
4.2.9 Penyedia layanan harus mematuhi peraturan divisi profesional pembeli. Apabila ruang lingkup pekerjaan tidak jelas atau ambigu, interpretasi Pembeli akan berlaku.

5、技术要求
5. Persyaratan Teknis

5.1 人员及检修队伍要求
5.1 Persyaratan untuk personel dan tim pemeliharaan

5.1.1服务方工程技术人员和工作人员的素质符合本项目性质要求，服务方所有人员应具备一定的安全基础知识，能独立完成采购方组织的各项培训、考试。
5.1.1 Kualitas tenaga teknik dan teknis serta staf penyedia layanan harus memenuhi persyaratan sifat proyek ini. Semua personel penyedia layanan harus memiliki pengetahuan keselamatan dasar tertentu dan mampu menyelesaikan berbagai pelatihan dan ujian yang diselenggarakan oleh Pembeli secara mandiri.

5.1.2服务方应提供满足工作需要、保证人身和设备安全的安全工器具、安全用具经检验合格，并在有效期内。化学仪表维护工作需配置便携式PH表1套，便携式电导率仪1套。
5.1.2 Penyedia Layanan wajib menyediakan alat dan perlengkapan keselamatan kerja yang memenuhi kebutuhan kerja dan menjamin keselamatan diri serta peralatan, dan alat keselamatan tersebut wajib telah lulus uji dan masih dalam masa berlaku. Pekerjaan pemeliharaan instrumen kimia memerlukan satu pH meter portable dan satu konduktivitas meter portable.

5.1.3服务方每次到场服务必须人员充足，至少有一名中国专业技术人员，配合人员不作要求。
5.1.3 Penyedia layanan harus memiliki personel yang cukup di lokasi setiap kali melakukan layanan, termasuk setidaknya satu teknisi profesional Tiongkok, dan tidak ada persyaratan untuk personel pendukung.

5.2仪表技术要求
5.2 Persyaratan teknis instrumen

5.2.1 设备消缺及时率100%（因运行工况不许可和缺少备件的除外）。
5.2.1 Tingkat penghapusan kesalahan peralatan adalah 100% (kecuali yang disebabkan oleh kondisi pengoperasian yang tidak sah dan kurangnya suku cadang).

5.2.2 设备质量验收一次合格率100%，一次试运合格率≥95%。
5.2.2 Tingkat kelulusan penerimaan kualitas peralatan pertama kali adalah 100%, dan tingkat kelulusan uji coba pertama kali adalah ≥ 95%.
5.2.3 设备缺陷重复发生率为零。
5.2.3 Tingkat pengulangan kerusakan peralatan adalah nol.

5.2.4 设备不允许有明显漏点。
5.2.4 Peralatan tidak boleh memiliki kebocoran yang nyata.

5.2.5 在线仪表完好率、准确率100%，投入率98%。
5.2.5 Integritas dan akurasi instrumen online adalah 100%, dan tingkat input adalah 98%.

6、工期要求
6. Persyaratan Periode Konstruksi

本工程工期自合同签订之日起1年，玻雅现场机组检修时必须到场进行维保服务，采购方提前两周通知服务方，原则上服务方每三个月到玻雅公司现场进行一次维保服务，每次在场执行维保时间以现场实验室及在线表计全部得到保养、维护为准。因停机检修及重大检查需要对实验室仪器及在线表计进行维保时，服务方要配合采购方到场进行维保，每年到现场服务原则上不少于4次。
Periode konstruksi proyek ini adalah 1 tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak. Layanan pemeliharaan harus diberikan di lokasi saat unit SUMSEL-8 di lokasi dirombak. Pembeli harus memberi tahu penyedia layanan dua minggu sebelumnya. Pada prinsipnya, penyedia layanan akan memberikan layanan pemeliharaan di lokasi di Perusahaan SUMSEL-8 setiap tiga bulan sekali. Waktu pemeliharaan untuk setiap pemeliharaan di lokasi didasarkan pada pemeliharaan dan perawatan laboratorium di lokasi dan meteran online. Apabila peralatan laboratorium dan meteran online perlu dirawat karena pemeliharaan penghentian operasional dan inspeksi besar, maka Penyedia Layanan harus bekerja sama dengan pembeli untuk menyediakan pemeliharaan di lokasi. Pada prinsipnya, Penyedia Layanan harus menyediakan layanan di lokasi minimal 4 kali dalam setahun.

7、价格条款
7. Ketentuan Harga

服务合同为总价合同,因现场实际需要服务方到场服务超过4次的，服务方需无条件配合，合同总价不予调整。合同总价：包括服务人员工资、加班、保险、机票、签证、税费、食宿等及未尽事宜都包含在内。备品备件、药品、试剂、耗材等由采购方负责，服务方向采购方提出采购清单，采购方负责采购。
Kontrak layanan adalah kontrak lump sum. Apabila Penyedia Layanan perlu menyediakan layanan di lokasi lebih dari 4 kali karena kebutuhan aktual di lokasi, maka Penyedia Layanan harus bekerja sama tanpa syarat dan total harga kontrak tidak boleh disesuaikan. Total harga kontrak: sudah termasuk upah staf layanan, lembur, asuransi, tiket pesawat, visa, pajak, dan makanan dan akomodasi dan hal-hal yang belum selesai. Pembeli bertanggung jawab atas suku cadang, obat-obatan, reagen, barang habis pakai, dan lain-lain. Penyedia Layanan akan menyerahkan daftar pembelian kepada pembeli, dan pembeli akan bertanggung jawab untuk melakukan pembelian..

8、罚则
8. Denda

8.1 考核
8.1 Penilaian

8.1.1 服务方应服从采购方现场（安全文明施工、施工工艺质量、工期控制、人员供应）管理，因服务方管理不善或因服务方员工违章操作造成的人身伤害，由服务方自行处理并承担全部责任；因服务方员工人为原因造成的设备损坏由服务方承担由此引发的一切赔偿责任。
8.1.1 Pemberi jasa wajib menaati manajemen di lokasi pembeli (konstruksi aman dan beradab, mutu proses konstruksi, pengendalian masa konstruksi, dan penyediaan personel). Penyedia layanan harus menangani dan memikul tanggung jawab penuh atas cedera pribadi apa pun yang disebabkan oleh manajemen penyedia layanan yang buruk atau operasi ilegal karyawan penyedia layanan. Penyedia Layanan menanggung segala tanggung jawab ganti rugi yang timbul akibat kerusakan peralatan yang disebabkan oleh faktor manusia dari karyawan Penyedia Layanan.

8.1.2 因服务方检修质量原因在2个月内发生重复性缺陷，考核Rp1.000.000/次。
8.1.2 Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terjadi kerusakan yang berulang-ulang yang disebabkan oleh mutu pemeliharaan dari Penyedia Layanan, maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00/waktu.

8.1.3 在现场服务期间，消缺率、消缺及时率低于100%，考核Rp1.000.000/次。
8.1.3 Selama layanan di tempat, apabila tingkat penghapusan cacat dan tingkat penghapusan cacat tepat waktu lebih rendah dari 100%, biaya penilaian adalah Rp1.000.000/waktu.

8.1.4 在现场服务期间，在线仪表有明显漏点，考核Rp500.000/处。
8.1.4 Selama layanan di tempat, apabila terdapat titik kebocoran yang nyata pada instrumen online, maka penilaiannya adalah Rp500.000/titik.

8.1.5 服务方使用备品备件出现人为损坏或浪费，按采购方购买价的100%扣除。
8.1.5 Jika penyedia layanan menyebabkan kerusakan atau pemborosan karena faktor manusia saat menggunakan suku cadang, 100% dari harga pembelian akan dipotong dari kompensasi.

8.1.6 在现场服务期间，在责任范围内，不按时执行采购方安排的维护消缺工作，考核Rp400.000～Rp2.000.000/次。
8.1.6 Selama layanan di tempat, apabila pekerjaan pemeliharaan dan penghapusan cacat yang telah diatur oleh pembeli tidak dilaksanakan tepat waktu dalam lingkup tanggung jawab, maka akan dikenakan denda sebesar Rp400.000~Rp2.000.000/waktu.

9、附件1、公用系统化学仪表清单
9. Lampiran 1 Daftar Instrumen Kimia untuk Sistem Publik

	序号
No.
	名称
Nama
	型号
Spesifikasi
	数量
Jumlah

	1
	超滤进水浊度
Kekeruhan saluran masuk ultrafiltrasi
	ABB 4600
	1

	2
	超滤产水浊度
Kekeruhan air ultrafiltrasi
	ABB 4600
	1

	3
	除盐水泵出口母管PH表
Pengukur pH pada pipa utama outlet pompa air desalinasi
	ABB AX400
	1

	4
	除盐水泵出口母管电导表
Pengukur konduktivitas pipa utama outlet pompa desalinasi
	ABB AX400
	1

	5
	除盐水泵出口母管TOC值
Nilai TOC pipa utama outlet pompa desalinasi
	ABB AX400
	1

	6
	除盐水泵出口母管硅值
Nilai silikon pipa utama outlet pompa desalinasi
	ABB Navigator 600
	1

	7
	#1 EDI产水硅值
#1 EDI menghasilkan nilai silikon air
	
	1

	8
	#2 EDI产水硅值
#2 Nilai silikon air EDI
	
	1

	9
	#1 EDI进水电导表
#1 Alat Pengukur Konduktivitas Air Masuk EDI
	ABB AX400
	1

	10
	#1 EDI产水电导表
#1 Alat pengukur konduktivitas air EDI
	ABB AX400
	1

	11
	#2 EDI进水电导表
#2 Alat Pengukur Konduktivitas Air Masuk EDI
	ABB AX400
	1

	12
	#2 EDI产水电导表
#2 Alat pengukur konduktivitas air EDI
	ABB AX400
	1

	13
	#1一级反渗透产水电导表
#1Pengukur konduktivitas air reverse osmosis tingkat pertama
	ABB AX400
	1

	14
	#2一级反渗透产水电导表
#2 Alat pengukur konduktivitas air reverse osmosis primer
	ABB AX400
	1

	15
	一级反渗透进口母管PH表
Pengukur PH pipa utama saluran masuk reverse osmosis tahap pertama
	ABB AX400
	1

	16
	一级反渗透进口母管电导表
Pengukur konduktivitas pipa utama saluran masuk reverse osmosis tahap pertama
	ABB AX400
	1

	17
	一级反渗透进口母管ORP表
Pengukur ORP pipa masuk utama reverse osmosis tahap pertama
	ABB AX400
	1

	18
	二级反渗透进口母管PH表
Pipa utama saluran masuk reverse osmosis sekunder PH meter
	ABB AX400
	1

	19
	二级反渗透进口母管电导表
Pengukur konduktivitas pipa utama saluran masuk reverse osmosis sekunder
	ABB AX400
	1

	20
	#1二级反渗透产水电导表
#1 Alat pengukur konduktivitas air reverse osmosis sekunder
	ABB AX400
	1

	21
	#2二级反渗透产水电导表
#2 Alat pengukur konduktivitas air reverse osmosis sekunder
	ABB AX400
	1

	22
	清静水池PH
PH kolam bersih
	ABB 4600
	1

	23
	清水排放泵出口母管PH表
Pengukur pH pada pipa utama saluran keluar pompa pembuangan air bersih
	ABB AX400
	1

	24
	清水排放泵出口母管浊度表
Pipa utama keluaran pompa pembuangan air bersih pengukur kekeruhan
	ABB AX400
	1

	25
	絮凝沉淀池进口母管PH表
Pengukur pH pada pipa utama saluran masuk tangki sedimentasi flokulasi
	ABB AX400
	1

	26
	絮凝沉淀池出口母管浊度表
Pengukur kekeruhan pipa utama outlet tangki sedimentasi flokulasi
	ABB AX400
	1

	27
	絮凝沉淀池前后浊度表
Tabel kekeruhan sebelum dan sesudah tangki sedimentasi flokulasi
	ABB AWT440
	1

	28
	凝结水精处理系统酸再生液浓度
Konsentrasi larutan regenerasi asam sistem pemolesan kondensat
	ABB AX400
	1

	29
	凝结水精处理系统碱再生液浓度
Konsentrasi larutan regenerasi alkali dalam sistem pemolesan kondensat
	ABB AX400
	1

	30
	氨溶液箱A电导率
konduktivitas tangki larutan amonia A
	HACH Polymetron 9500
	1

	31
	氨溶液箱B电导率
Konduktivitas tangki larutan amonia B
	HACH Polymetron 9500
	1

	32
	凝结水精处理阴树脂再生罐出口电导度
Konduktivitas outlet tangki regenerasi resin anion pemoles kondensat
	ABB AX400
	1

	33
	凝结水精处理阳树脂再生罐出口电导度
Konduktivitas outlet tangki regenerasi resin kation pemolesan kondensat
	ABB AX400
	1

	34
	#1氢发生处理器在线氢中氧百分含量分析
Analisis Persentase Oksigen Hidrogen Online Generator Hidrogen #1
	海立普 KM1550
	1

	35
	#1氢发生处理器在线氧中氢百分含量分析
Analisis Persentase Oksigen Online Generator Hidrogen #1
	海立普 KM1550
	1

	36
	#1氢发生处理器在线氢气纯度分析
Analisis Kemurnian Hidrogen Online Generator Hidrogen #1
	海立普 KM1550
	1

	37
	#2氢发生处理器在线氢中氧百分含量分析
Analisis Persentase Oksigen Hidrogen Generator Hidrogen Online #2
	海立普 KM1550
	1

	38
	#2氢发生处理器在线氧中氢百分含量分析
Analisis Kandungan Oksigen Online Prosesor Generator Hidrogen #2
	海立普 KM1550
	1

	39
	#2氢发生处理器在线氢气纯度分析
Analisis Kemurnian Hidrogen Online Generator Hidrogen #2
	海立普 KM1550
	1

	40
	废水出口母管浊度
Kekeruhan pada pipa utama saluran keluar air limbah
	AWT440
	1

	41
	绿化水泵出口母管浊度
Kekeruhan pada pipa utama outlet pompa air hijau
	AX4600
	1

	42
	全厂回收水池进水浊度
Kekeruhan air di seluruh kolam pemulihan pabrik
	AX4600
	1

	43
	输煤#1转运站顶部皮带微波水分测定仪
Transportasi Batubara #1 Transfer Station Top Belt Microwave Moisture Meter
	DFMC
	1


10、附件2、#1机组化学仪表清单
10.Lampiran 2 Daftar Instrumen Kimia untuk Unit #1

	序号
No.
	名称
Nama
	型号
Spesifikasi
	数量
Jumlah

	1
	1#机组定冷水PH值显示仪
Tampilan nilai PH air pendingin unit #1
	Honeywell
	1

	2
	1#机组定子进水电导率高
Konduktivitas tinggi saluran masuk air stator unit #1
	Honeywell
	1

	3
	1#机组定子进水电导率超高
Konduktivitas terlalu tinggi saluran masuk air stator unit #1
	Honeywell
	1

	4
	1#机组离子交换器出口水电导率高
Konduktivitas tinggi air pada outlet penukar ion unit #1
	Honeywell
	1

	5
	1#机组定冷水进水电导率
Konduktivitas saluran masuk air pendingin unit #1
	Honeywell
	1

	6
	1#机组定冷水产水电导率
Konduktivitas air pendingin yang dihasilkan oleh unit #1
	Honeywell
	1

	7
	1#机组在线气体纯度分析仪
Penganalisis kemurnian gas online untuk unit #1
	光力科技 XACT500
	1

	8
	1#机组在线气体检漏仪
Detektor kebocoran gas online untuk unit #1
	光力科技 LH1500-D8
	1

	9
	1#机组除氧器入口样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air pada saluran masuk deaerator unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	10
	1#机组除氧器入口样水阳电导率Konduktivitas positif deaerator saluran masuk air unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	11
	1#机组省煤器入口样水比电导率Konduktivitas spesifik sampel air pada saluran masuk ekonomizer unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	12
	1#机组省煤器入口样水阳电导率
Konduktivitas positif ekonomizer saluran masuk air unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	13
	1#机组主蒸汽左侧(右侧)样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air di sisi kiri (kanan) uap utama unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	14
	1#机组主蒸汽左侧(右侧)样水阳电导率
Konduktivitas positif uap utama kiri (kanan) sampel air unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	15
	1#机组再热蒸汽左侧(右侧)样水阳电导率
Konduktivitas positif pemanasan ulang uap kiri (kanan) sampel air unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	16
	1#机组启动分离器气侧出口样水阳电导率
Konduktivitas positif pemisah awal sisi gas saluran keluar air unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	17
	1#机组凝结水泵出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air outlet pompa kondensat unit 1#
	HACH Polymetron 9125
	1

	18
	1#机组凝结水泵出口样水阳电导率
Konduktivitas spesifik pompa kondensat outlet air unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	19
	1#机组闭式冷却水泵出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik air sampel di outlet pompa air pendingin tertutup unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	20
	1#机组#3高压加热器疏水样水阳电导率
Konduktivitas positif air dari sampel hidrofobik pemanas tekanan tinggi #3 dari unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	21
	1#机组#5低压加热器疏水样水阳电导率Konduktivitas Positif Pemanas Tekanan Rendah Menguras Sampel Air #5 unit #1
	HACH Polymetron 9125
	1

	22
	1#机组除氧器入口样水氧值
Nilai oksigen sampel air pada saluran masuk deaerator unit #1
	HACH Polymetron 9182
	1

	23
	1#机组除氧器出口样水氧值
Nilai oksigen sampel air di outlet deaerator unit #1
	HACH Polymetron 9182
	1

	24
	1#机组省煤器入口样水氧值
Nilai oksigen sampel air pada saluran masuk ekonomizer unit #1
	HACH Polymetron 9182
	1

	25
	1#机组主蒸汽左侧(右侧)样水氧值
Nilai oksigen sampel air di sisi kiri (kanan) uap utama unit #1
	HACH Polymetron 9182
	1

	26
	1#机组凝结水泵出口样水氧值
Nilai oksigen dari sampel air outlet pompa kondensat unit #1
	HACH Polymetron 9182
	1

	27
	1#机组除氧器入口样水PH
PH sampel air di saluran masuk deaerator unit #1
	HACH Polymetron 9135
	1

	28
	1#机组省煤器入口样水PH
PH sampel air pada saluran masuk ekonomizer unit #1
	HACH Polymetron 9135
	1

	29
	1#机组主蒸汽左侧(右侧)样水PH
PH sampel air di sisi kiri (kanan) uap utama unit #1
	HACH Polymetron 9135
	1

	30
	1#机组闭式冷却水泵出口样水PH
PH sampel air keluaran pompa air pendingin tertutup unit #1
	HACH Polymetron 9135
	1

	31
	1#机组省煤器入口样水硅值
Nilai silikon sampel air pada saluran masuk ekonomizer unit 1#
	HACH Polymetron 9210
	1

	32
	1#机组主蒸汽左侧(右侧)硅值
Nilai silikon di sisi kiri (kanan) uap utama unit #1
	
	1

	33
	1#机组主蒸汽左侧(右侧)样水钠值
Nilai natrium pada sampel air di sisi kiri (kanan) uap utama unit #1
	HACH Polymetron 9245
	1

	34
	1#机组凝结水泵出口样水钠值
Nilai natrium sampel air outlet pompa kondensat unit #1
	HACH Polymetron 9245
	1

	35
	1#机组省煤器入口样水氧化还原电位
Potensi oksidasi-reduksi sampel air di saluran masuk ekonomizer unit 1#
	HACH Polymetron 9500
	1

	36
	1#机组#1高速混床出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air keluaran dari tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #1 unit #1
	HACH CA9300
	1

	37
	1#机组#1高速混床出口样水阳电导率
Konduktivitas Air Positif Saluran Keluar Campuran Berkecepatan Tinggi#1 unit #1
	HACH CA9300
	1

	38
	1#机组#1高速混床出口硅值
Nilai silikon pada outlet tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #1 unit #1
	HACH Polymetron 9610
	1

	39
	1#机组#2高速混床出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air keluaran dari tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #2 unit #1
	HACH CA9300
	1

	40
	1#机组#2高速混床出口样水阳电导率
Konduktivitas Air Positif Saluran Keluar Campuran Berkecepatan Tinggi #2 unit #1
	HACH CA9300
	1

	41
	1#机组#2高速混床出口硅值
Nilai silikon pada outlet tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #2 unit #1
	HACH Polymetron 9610
	1

	42
	1#机组#3高速混床出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air keluaran dari tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #3 unit #1
	HACH CA9300
	1

	43
	1#机组#3高速混床出口样水阳电导率
Konduktivitas Air Positif Saluran Keluar Campuran Berkecepatan Tinggi#3 unit #1
	HACH CA9300
	1

	44
	1#机组#3高速混床出口硅值
Nilai silikon pada outlet tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #3 unit #1
	HACH Polymetron 9610
	1

	45
	1#机组高速混床出口母管样水阳电导率
Konduktivitas air bermuatan positif dari pipa utama keluaran tempat tidur campuran berkecepatan tinggi Unit #1
	HACH CA9300
	1

	46
	1#机组高速混床出口母管样水钠值
Nilai natrium air pada sampel pipa utama keluaran tempat tidur campuran berkecepatan tinggi unit #1
	HACH Polymetron 9600
	1

	47
	1#机组高速混床出口母管样水硅值
Nilai silikon air keluaran pipa utama unit #1 high speed mixed bed
	HACH Polymetron 9610
	1

	48
	1#吸收塔石膏浆液PH值1
#1 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 1
	ABB AX400
	1

	49
	1#吸收塔石膏浆液PH值2
#1 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 2
	ABB AX400
	1

	50
	1#吸收塔石膏浆液PH值3
#1 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 3
	ABB AX400
	1

	51
	1#吸收塔石膏浆液PH值4
#1 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 4
	ABB AX400
	1

	52
	1#吸收塔石膏浆液PH值5
#1 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 5
	ABB AX400
	1

	53
	1#吸收塔石灰石浆液密度
Kepadatan bubur batu kapur di menara penyerapan #1
	EMERSON micromotion

变送器型号：

F200H549CCAPMZ1ZZ

密度计表头型号：

2700I12BEPMZWZ
	1

	54
	1#吸收塔石膏浆液密度
Kepadatan bubur gipsum menara penyerapan #1
	EMERSON micromotion

变送器型号：

F200H549CCAPMZ1ZZ

密度计表头型号：

2700I12BEPMZWZ
	1

	55
	磨机浆液循环泵1A/1B出口浆液密度
Kepadatan bubur pada outlet pompa sirkulasi bubur pabrik 1A/1B
	EMERSON micromotion

变送器型号：

F200H549CCAPMZ1ZZ

密度计表头型号：

2700I12BEPMZWZ
	1

	56
	#1机组空预器酸露点仪
pengukur titik embun asam pemanas udara #1
	SIDPH FM813A
	2


11、附件3、#2机组化学仪表清单
11.Lampiran 3 Daftar Instrumen Kimia untuk Unit #2

	序号
No.
	名称
Nama
	型号
Spesifikasi
	数量
Jumlah

	1
	2#机组定冷水PH值显示仪
Tampilan nilai PH air pendingin unit #2
	Honeywell
	1

	2
	2#机组定子进水电导率高
Konduktivitas tinggi saluran masuk air stator unit #2
	Honeywell
	1

	3
	2#机组定子进水电导率超高Konduktivitas terlalu tinggi saluran masuk air stator unit #2
	Honeywell
	1

	4
	2#机组离子交换器出口水电导率高
Konduktivitas tinggi air pada outlet penukar ion unit #2
	Honeywell
	1

	5
	2#机组定冷水进水电导率
Konduktivitas saluran masuk air pendingin unit #2
	Honeywell
	1

	6
	2#机组定冷水产水电导率
Konduktivitas air pendingin yang dihasilkan oleh unit #2
	Honeywell
	1

	7
	2#机组在线气体纯度分析仪
Penganalisis kemurnian gas online untuk unit #2
	光力科技 XACT500
	1

	8
	2#机组在线气体检漏仪
Detektor kebocoran gas online untuk unit #2
	光力科技 LH1500-D8
	1

	9
	2#机组除氧器入口样水比电导率Konduktivitas spesifik sampel air pada saluran masuk deaerator unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	10
	2#机组除氧器入口样水阳电导率
Konduktivitas positif deaerator saluran masuk air unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	11
	2#机组省煤器入口样水比电导率Konduktivitas spesifik sampel air pada saluran masuk ekonomizer unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	12
	2#机组省煤器入口样水阳电导率
Konduktivitas positif ekonomizer saluran masuk air unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	13
	2#机组主蒸汽左侧(右侧)样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air di sisi kiri (kanan) uap utama unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	14
	2#机组主蒸汽左侧(右侧)样水阳电导率
Konduktivitas positif uap utama kiri (kanan) sampel air unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	15
	2#机组再热蒸汽左侧(右侧)样水阳电导率
Konduktivitas positif pemanasan ulang uap kiri (kanan) sampel air unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	16
	2#机组启动分离器气侧出口样水阳电导率
Konduktivitas positif pemisah awal sisi gas saluran keluar air unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	17
	2#机组凝结水泵出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air outlet pompa kondensat unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	18
	2#机组凝结水泵出口样水阳电导率
Konduktivitas spesifik pompa kondensat outlet air unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	19
	2#机组闭式冷却水泵出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik air sampel di outlet pompa air pendingin tertutup unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	20
	2#机组#3高压加热器疏水样水阳电导率
Konduktivitas positif air dari sampel hidrofobik pemanas tekanan tinggi #3 dari unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	21
	2#机组#5低压加热器疏水样水阳电导率
Konduktivitas Positif Pemanas Tekanan Rendah Menguras Sampel Air #5 unit #2
	HACH Polymetron 9125
	1

	22
	2#机组除氧器入口样水氧值
Nilai oksigen sampel air pada saluran masuk deaerator unit #2
	HACH Polymetron 9182
	1

	23
	2#机组除氧器出口样水氧值
Nilai oksigen sampel air di outlet deaerator unit #2
	HACH Polymetron 9182
	1

	24
	2#机组省煤器入口样水氧值
Nilai oksigen sampel air pada saluran masuk ekonomizer unit #2
	HACH Polymetron 9182
	1

	25
	2#机组主蒸汽左侧(右侧)样水氧值
Nilai oksigen sampel air di sisi kiri (kanan) uap utama unit #2
	HACH Polymetron 9182
	1

	26
	2#机组凝结水泵出口样水氧值
Nilai oksigen dari sampel air outlet pompa kondensat unit #2
	HACH Polymetron 9182
	1

	27
	2#机组除氧器入口样水PH
PH sampel air di saluran masuk deaerator unit #2
	HACH Polymetron 9135
	1

	28
	2#机组省煤器入口样水PH
PH sampel air pada saluran masuk ekonomizer unit #2
	HACH Polymetron 9135
	1

	29
	2#机组主蒸汽左侧(右侧)样水PH
PH sampel air di sisi kiri (kanan) uap utama unit #2
	HACH Polymetron 9135
	1

	30
	2#机组闭式冷却水泵出口样水PH
PH sampel air keluaran pompa air pendingin tertutup unit #2
	HACH Polymetron 9135
	1

	31
	2#机组省煤器入口样水硅值
Nilai silikon sampel air pada saluran masuk ekonomizer unit #2
	HACH Polymetron 9210
	1

	32
	2#机组主蒸汽左侧(右侧)硅值
Nilai silikon di sisi kiri (kanan) uap utama unit #2
	
	1

	33
	2#机组主蒸汽左侧(右侧)样水钠值
Nilai natrium pada sampel air di sisi kiri (kanan) uap utama unit #2
	HACH Polymetron 9245
	1

	34
	2#机组凝结水泵出口样水钠值
Nilai natrium sampel air outlet pompa kondensat unit #2
	HACH Polymetron 9245
	1

	35
	2#机组省煤器入口样水氧化还原电位
Potensi oksidasi-reduksi sampel air di saluran masuk ekonomizer unit #2
	HACH Polymetron 9500
	1

	36
	2#机组#1高速混床出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air keluaran dari tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #1 unit #2
	HACH CA9300
	1

	37
	2#机组#1高速混床出口样水阳电导率Konduktivitas Air Positif Saluran Keluar Campuran Berkecepatan Tinggi#1 unit #2
	HACH CA9300
	1

	38
	2#机组#1高速混床出口硅值
Nilai silikon pada outlet tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #1 unit #2
	HACH Polymetron 9610
	1

	39
	2#机组#2高速混床出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air keluaran dari tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #2 unit #2
	HACH CA9300
	1

	40
	2#机组#2高速混床出口样水阳电导率
Konduktivitas Air Positif Saluran Keluar Campuran Berkecepatan Tinggi #2 unit #2
	HACH CA9300
	1

	41
	2#机组#2高速混床出口硅值
Nilai silikon pada outlet tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #2 unit #2
	HACH Polymetron 9610
	1

	42
	2#机组#3高速混床出口样水比电导率
Konduktivitas spesifik sampel air keluaran dari tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #3 unit #2
	HACH CA9300
	1

	43
	2#机组#3高速混床出口样水阳电导率
Konduktivitas Air Positif Saluran Keluar Campuran Berkecepatan Tinggi#3 unit #2
	HACH CA9300
	1

	44
	2#机组#3高速混床出口硅值
Nilai silikon pada outlet tempat tidur campuran berkecepatan tinggi #3 unit #2
	HACH Polymetron 9610
	1

	45
	2#机组高速混床出口母管样水阳电导率Konduktivitas air bermuatan positif dari pipa utama keluaran tempat tidur campuran berkecepatan tinggi Unit #2
	HACH CA9300
	1

	46
	2#机组高速混床出口母管样水钠值
Nilai natrium air pada sampel pipa utama keluaran tempat tidur campuran berkecepatan tinggi unit #2
	HACH Polymetron 9600
	1

	47
	2#机组高速混床出口母管样水硅值
Nilai silikon air keluaran pipa utama unit #2 high speed mixed bed
	HACH Polymetron 9610
	1

	48
	2#吸收塔石膏浆液PH值1
#2 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 1
	ABB AX400
	1

	49
	2#吸收塔石膏浆液PH值2
#2 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 2
	ABB AX400
	1

	50
	2#吸收塔石膏浆液PH值3
#2 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 3
	ABB AX400
	1

	51
	2#吸收塔石膏浆液PH值4
#2 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 4
	ABB AX400
	1

	52
	2#吸收塔石膏浆液PH值5
#2 menara penyerapan bubur gipsum nilai pH 5
	ABB AX400
	1

	53
	2#吸收塔石灰石浆液密度
Kepadatan bubur batu kapur di menara penyerapan #
	EMERSON micromotion

变送器型号：

F200H549CCAPMZ1ZZ

密度计表头型号：

2700I12BEPMZWZ
	1

	54
	2#吸收塔石膏浆液密度
Kepadatan bubur gipsum menara penyerapan #2
	EMERSON micromotion

变送器型号：

F200H549CCAPMZ1ZZ

密度计表头型号：

2700I12BEPMZWZ
	1

	55
	磨机浆液循环泵2A/2B出口浆液密度Kepadatan bubur pada outlet pompa sirkulasi bubur pabrik 2A/2B
	EMERSON micromotion

变送器型号：

F200H549CCAPMZ1ZZ

密度计表头型号：

2700I12BEPMZWZ
	1

	56
	#2机组空预器酸露点仪
pengukur titik embun asam pemanas udara #2
	SIDPH FM813A
	2


12、附件4、化学实验室设备清单
12.Lampiran 4 Daftar Peralatan Laboratorium Kimia

仪器清单
Daftar Instrumen
	水分析仪器
Instrumen Analisis Air

	仪器名称
Nama Instrumen
	品牌
Merek
	数量
Kuantitas
	型号
Model

	分析天平
Neraca Analitis
	德国赛多利斯
Sartorius
	3台
	BSA 2202S

	电子天平
Neraca elektronik
	德国赛多利斯
Sartorius
	4台
	BSA 224S-CW

	电子精密天平
Timbangan presisi elektronik
	德国赛多利斯
Sartorius
	1台
	secura 1125-1cn

	台式钠度仪
Alat pengukur natrium desktop
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	4台
	HK-51

	台式电导率仪
Alat pengukur konduktivitas meja kerja
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	5台
	HK-307

	台式PH仪
Alat Pengukur pH Desktop
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	5台
	HK-3C

	台式硅酸根表
Meja silikat desktop
	济南轩盛
Jinan Xuansheng
	4台
	XS-Si

	台式浊度仪
Turbidimeter Meja
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	2台
	HK-288

	便携式数字电导仪
Alat Pengukur Konduktivitas Digital Portabel
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	2台
	HK-2301

	便携式数字纯水电导仪
Alat ukur konduktivitas air murni digital portabel
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	1台
	HK-2301

	便携式纯水酸度仪
Alat pengukur keasaman air murni portabel
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	1台
	HK-2301A

	便携式溶氧仪
Alat pengukur oksigen terlarut portabel
	济南轩盛
Jinan Xuansheng
	1台
	XS-02-01

	便携式浊度仪
Turbidimeter Portabel
	英国百灵达
	1台
	CT12

	便携式PH计
Alat Pengukur pH Portabel
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	2台
	HK-2301

	紫外可见光分光光度计
Spektrofotometer UV-Vis
	美国哈希
Hash Amerika
	2台
	DR6000

	超纯水一体化设备
Peralatan terintegrasi air ultramurni
	上海富诗特
Fushite Shanghai
	2台
	FSI-IV-10TX

	箱型高温炉
Tungku suhu tinggi tipe kotak
	天津泰斯特
Uji Coba Tianjin
	1台
	SX-4-10

	电热鼓风干燥箱
Oven pengering ledakan listrik
	上海福玛
Shanghai Fuma
	2台
	DGX-9053B-1

	自动电位滴定仪
Titrator Potensiometri Otomatis
	瑞士万通
Metrohm
	1台
	916

	离子色谱仪
Kromatografi Ion
	美国赛默飞
Thermo Fisher Ilmiah
	1台
	AQ-1100

	TOCi总有机碳测定仪
Penganalisis Karbon Organik Total TOCi
	瑞士梅特勒
Mettler
	1台
	450TOC

	实体显微镜
Mikroskop stereo
	上海光学
Optik Shanghai
	1台
	XTZ-D

	实验室用电热板
Pelat panas laboratorium
	天津泰斯特
Uji Coba Tianjin
	2台
	DB-4B

	电热恒温水浴锅
Pemantauan air suhu konstan listrik
	天津泰斯特
Uji Coba Tianjin
	2台
	DK-98-IIA

	油分析仪器
Instrumen Analisis Minyak

	仪器名称
Nama Instrumen
	品牌
Merek
	数量
Kuantitas
	型号
Model

	开口闪点测定仪
Penguji Titik Nyala Terbuka
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	KS-267

	闭口闪点测定仪
Penguji titik nyala cangkir tertutup
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	2台
	BS-261D

	石油产品酸值全自动测定仪
Penguji otomatis untuk nilai keasaman produk minyak bumi
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	SZ-264

	界面张力仪
Tensiometer Antarmuka
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	ZL-6541

	电力气相色谱仪
Kromatografi gas daya
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1套
	Q5-9722

	色度仪
Kolorimeter
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1套
	KR-SD

	库仑法微量水分测定仪
Penganalisis jejak kelembapan kolometrik
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1套
	WS-7600

	液相锈蚀测定仪
Penguji Korosi Fase Cair
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	XS-665

	凝点倾点测定仪
Penguji titik tuang
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	NQ-510

	耐压试油器
Penguji oli bertekanan
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	JY-507

	运动粘度测定仪
Penguji Viskositas Kinematik
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	YD-265A

	油介损和体积电阻率测定仪
Penguji kehilangan dielektrik minyak dan resistivitas volume
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	DZ-421

	油颗粒度分析仪
Analisa ukuran partikel minyak
	德国帕玛斯
German Parmesan
	1台
	SBSS-C

	泡沫体积测定仪
Penguji Volume Busa
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	KS-6247

	自燃点测定仪
Penguji titik penyalaan otomatis
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	KR-ZR

	空气释放值测定仪
Penguji nilai pelepasan udara
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	KZ-08

	破乳化度仪
Instrumen demulsifikasi
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	KH-7605

	煤分析仪器
Instrumen Analisis Batubara

	仪器名称
Nama Instrumen
	品牌
Merek
	数量
Kuantitas
	型号
Model

	电脑式自动量热仪
Kalorimeter otomatis terkomputerisasi
	湖南三德
Hunan Sande
	1台
	SDC715

	自动工业分析仪
Penganalisis industri otomatis
	湖南三德
Hunan Sande
	1台
	SDTGA6000

	电热干燥箱
Oven pengering listrik
	湖南三德
Hunan Sande
	1台
	SDDH313

	箱型高温炉
Tungku suhu tinggi tipe kotak
	湖南三德
Hunan Sande
	1台
	SDMF300

	鄂式破碎机
Penghancur rahang
	镇江科瑞
Zhenjiang Kerui
	1台
	KER-EP100*60

	密封式化验制样粉粹机
Penghancur sampel uji tertutup
	镇江科瑞
Zhenjiang Kerui
	1台
	KER-FK200A

	标准筛振动筛机
Mesin pengayak getar saringan standar
	镇江科瑞
Zhenjiang Kerui
	1台
	KER-ZS200B

	自动硫元素测定仪
Analisa sulfur otomatis
	湖南三德
Hunan Sande
	1台
	SDSV720

	灰熔融性测试仪
Penguji Fusibilitas Abu
	湖南三德
Hunan Sande
	1台
	SDAF4000

	自动水分测定仪
Pengukur kelembaban otomatis
	湖南三德
Hunan Sande
	2台
	SDTA500

	环保分析仪器
Instrumen Analisis Lingkungan

	PH计
alat pengukur pH
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	1台
	HK-3C

	电导仪
Alat ukur konduktivitas
	北京华科仪
Beijing Huakeyi
	1台
	HK-307

	离子活度仪
Alat Pengukur Aktivitas Ion
	上海仪电
Shanghai Yidian
	1台
	PXSJ-216F

	COD测定仪
Penguji COD
	英国百灵达
Behringer Inggris
	1台
	7100

	BOD5测定仪
Penguji BOD5
	北京天宇沃特
Air Tianyu Beijing
	1台
	F102B0133

	生化培养箱
Inkubator biokimia
	上海福玛
Shanghai Fuma
	1台
	SPX-70B

	油分测定仪
Penguji kandungan minyak
	北京凯荣聚信
Beijing Kairong Juxin
	1台
	0IL-09

	粉尘采样器
Pengambil Sampel Debu
	FNF-MPL

	1台
	FNF-MPI(S)

	大气采样器
Pengambil Sampel Atmosfer
	青岛精诚
Ketulusan Qingdao
	1台
	JH-6E

	精密声级计
Pengukur tingkat suara presisi
	杭州爱华
Hangzhou Aihua
	1台
	HS5633B

	电磁射线测定仪
Alat ukur radiasi elektromagnetik
	台湾泰仕
Taiwan Taishi
	1台
	TES1392

	皂膜流量计
Pengukur aliran film sabun
	青岛精诚
Ketulusan Qingdao
	1台
	JH-2020

	振动测量仪
Alat Ukur Getaran
	日本理音
Jepang
	1台
	VM-63C

	便携式烟气测定仪
Alat pengukur asap portable
	德国德图
Jerman Testo
	1套
	TESTO 350

	石灰石浆负压细度筛
Layar kehalusan tekanan negatif bubur batu kapur
	上虞华丰
Shangyu Huafeng
	1台
	FSY-150

	酸度计
Pengukur keasaman
	瑞士梅特勒
Mettler
	1台
	A221

	个体气体采样器
Pengambil sampel gas pribadi
	江苏盐城科源电子
Jiangsu Yancheng Keyuan Elektronik
	1台
	TWA-300K

	肺通气量仪
Alat Pengukur Tekanan Darah
	联谊兴通
Persahabatan Xingtong
	2台
	FT-1

	便携式SF6微水分析仪
Analisa mikro-air SF6 portable
	扬州嘉宝电气有限公司
Yangzhou Jiabao Electric Co, Ltd.
	1台
	JPB10

	未调试设备清单
Daftar Peralatan yang Belum Dikomisikan

	激光测距仪
Pengintai jarak laser
	美国bote
Bote Amerika
	1台
	RG-1000

	恒温恒湿箱
Ruang suhu dan kelembaban konstan
	天津泰斯特
Uji Coba Tianjin
	1台
	HWS-150P

	中流量采样器
Pengambil sampel aliran sedang
	武汉天虹
Pelangi Wuhan
	1台
	TH-150H

	大流量采样器
Pengambil sampel aliran besar
	武汉天虹
Pelangi Wuhan
	1台
	TH-1000CII

	TSP综合采样器
Pengambil Sampel Terintegrasi TSP
	青岛和诚
Qingdao Hecheng
	1台
	HC1012

	黑度仪
Pengukur kegelapan
	山东恒美
Shandong Hengmei
	1台
	HC-10

	风向风速仪
Arah angin dan anemometer
	武汉新惠普
Wuhan HP Baru
	1台
	PH-SD2

	真空泵1550D
Pompa Vakum 1550D
	中国藤原
Fujiwara Cina
	1台
	1550D

	腐蚀性硫测试仪
Penguji Sulfur Korosif
	北京得利特科技有限公司
Beijing Delit Technology Co., Ltd.
	1台
	A1240

	润滑油氧化安定性测定仪
Penguji stabilitas oksidasi oli pelumas
	大连仪器厂
Pabrik Instrumen Dalian
	1台
	DFYF-149

	高效液相色谱仪
Kromatografi cair kinerja tinggi
	大连依利特
Elit Dalian
	1台
	AGRESS1100

	抗燃油氯含量测定仪
Penguji kandungan klorin minyak tahan api
	北京得利特科技有限公司
Beijing Delit Technology Co., Ltd.
	1台
	A1140

	红外光谱仪
Spektrometer inframerah
	上海费尔伯恩
Pameran Shanghai

	1台
	BOEN-85697D

	原子吸收分光光度计
Spektrofotometer serapan atom
	德
Jerman
	1台
	ZEEnit700Q


13、附件5、燃煤实验室设备清单
13.Lampiran 5 Daftar Peralatan Laboratorium Penanganan Batubara

	序号
No.
	设备名称
Nama Perangkat
	型号规格
Spesifikasi Model
	生产厂家
Pabrikan
	主要技术指标
Indikator Teknis Utama

	
	
	
	
	

	1
	CHN 元素分析仪
Penganalisis Elemen CHN
	SDCHN536
	湖南三德
Hunan Sande
	测碳范围：0.02％~100％
Rentang pengukuran karbon: 0.02％~100％
测氢范围：0.02％~50％
Rentang pengukuran hidrogen: 0,02%~50%

测氮范围：0.01％~50％
Kisaran pengukuran Nitrogen: 0,01%~50%
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