
印尼玻雅分公司检修电源箱急停控制器、标签机色带芯、打印纸、切纸机采购询价文件
Perbaikan pengontrol penghentian darurat kotak daya, inti pita mesin label, kertas cetak, dokumen pertanyaan pembelian pemotong kertas Cabang SUMSEL-8 Indonesia
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。备注供货周期。
 Bahan yang disediakan oleh pemasok harus memenuhi persyaratan daftar pembelian dan merupakan bahan baru dan asli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima. Perhatikan jangka waktu pengiriman.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年4月14日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 3 Berbaris 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: versi kertas tertutup .

  7.投标文件递交地点：华电（印尼）玻雅发电公司行政办公楼二楼物资部

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Departemen Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)
四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年6月30日之前,如供货周期晚于该时间，经确认后可适当延长。
Sebelum tanggal 30 Juni 2025, jika siklus pasokan lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang setelah konfirmasi.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757

采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	供货周期
	备注

	1
	Max cpm-200gc标签机色带芯
	红色色带芯 TR-203T
	卷
	20
	
	

	2
	Max cpm-200gc标签机色带芯
	黑色色带芯 TR-201T
	卷
	2
	
	

	3
	Max cpm-200gc标签机打印纸
	哑银色 BS-S254K
	卷
	50
	
	

	4
	切纸机
	得力8012，钢质，A3，46*38cm
	台
	1
	
	

	5
	急停控制器
	施耐德塑壳配电保护断路器 EZD100E TM100D 3P/3d 1个；EZD100/CVS100E配套辅助开关 1个（包含一个常开，一个常闭）；                                                                                                                                             EZD100/CVS100E分励线圈AC220V 1个；                                                                                                                                                                                      事故按钮（带防水盒）XB2-BS545 1个；                                                                                                                                                                                                                低压熔断器（陶瓷，带底座）2A 2P 1个
	套
	25
	
	将配套辅助开关、配套分励线圈两个元件组装施耐德塑壳配电保护断路器中，配套分励线圈电源及分闸线预留足够长度（不少于50cm），发货到现场

	6
	急停控制器
	ABB塑壳配电保护断路器TMax XT4S 250 1个；TMax XT4S 250配套辅助开关 1个（包含一个常开，一个常闭）；                                                                                                                                             EZD100/CVS100E分励线圈AC220V 1个；                                                                                                                                                                                      事故按钮（带防水盒）XB2-BS545 1个；                                                                                                                                                                                                                低压熔断器（陶瓷，带底座）2A 2P 1个
	套
	12
	
	将配套辅助开关、配套分励线圈两个元件组装ABB塑壳配电保护断路器中，配套分励线圈电源及分闸线预留足够长度（不少于50cm），发货到现场
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