
印尼玻雅分公司脱硫工艺水溢流水管道耗材、积水治理所需物资

采购询价文件
Proses desulfurisasi luapan air, bahan habis pakai pipa air, bahan yang diperlukan untuk pengolahan akumulasi air

Dokumen Permintaan Pembelian Cabang SUMSEL-8 Indonesia 

一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。备注供货周期。
 Bahan yang disediakan oleh pemasok harus memenuhi persyaratan daftar pembelian dan merupakan bahan baru dan asli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima. Perhatikan jangka waktu pengiriman.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年4月25日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 25 April 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)

四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年5月30日之前,如供货周期晚于该时间，经确认后可适当延长。
Sebelum tanggal 30 Mungkin 2025，jika siklus pasokan lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang setelah konfirmasi.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757

采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	供货周期

	1
	碳钢管道
	Φ57mm，δ5mm，长6米
	米
	150
	

	2
	碳钢弯头
	DN50,90°
	个
	20
	

	3
	潜水泵
	50WQD15-15-15-1.5KW
参数：流量15m3/h，扬程15m，功率1.5kW，电压220V
，带电源线长度不少于10米。
	台
	2
	

	4
	消防水龙带（不带接口）
	Φ65mm，30米/卷
	卷
	4
	

	5
	户外一控一手自动1.5kW220V控制启动电控箱
	本电控箱配合1.5kW潜水泵使用，内部使用施耐德元件（需附回路接线图），高低水位接点控制启停。电控箱须具有电源指示、潜水泵启停指示、潜水泵热保护功能（热偶选用2-6A可调定值）、手自动控制潜水泵启停的功能，指示灯回路设置保险。箱体为不锈钢双门防雨控制箱，带箱体安装螺丝。
	套
	2
	

	6
	FYK液位浮球开关
	型号：FYK111AS，接点形式：常开，工作电压：220V，外引电缆：耐腐蚀型挤压式聚乙烯护套电缆5米
	个
	6
	


20

