
原EPC办公区修缮工程询比文件
Dokumen Permintaan Penawaran untuk Proyek Renovasi Bekas Area Kantor EPC
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Lihat Spesifikasi Teknis untuk detailnya：

详见技术规范书。

 Silakan lihat spesifikasi teknis untuk rinciannya.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

报价要求：按照技术规范书要求的工作内容分别报出单价以及总价格，如有遗漏则视为在投标人所报的总价中已经包含。 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如人工费、加班费、增值税、代扣代缴税等。

Persyaratan penawaran: Harap cantumkan harga satuan dan harga total. Harga total termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti biaya tenaga kerja, upah lembur, pajak pertambahan nilai, PPH23, dll. 
本合同为固定单价暂估总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 付款方式：工程结束后经双方验收签字确认后一次性支付工程价款。

Metode pembayaran: Harga proyek akan dibayarkan sekaligus setelah proyek selesai dan diterima serta dikonfirmasi oleh kedua belah pihak.
 评审方式：经评审的最低价法。

Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.

 报价截止时间2025年10月6日雅加达时间15:00前。
Batas waktu pengajuan penawaran: 6 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.
 投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。
Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 
Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Sumsel-8 (Indonesia)

服务期限Durasi layanan：

计划自2025年10月16日至2026年11月14日，具体起始时间以合同签署后采购方通知时间为准。
Periode layanan dijadwalkan berlangsung dari 16 Oktober 2025 hingga 14 November 2026. Tanggal mulai spesifik akan diberitahukan kepada pembeli setelah penandatanganan kontrak.

服务地点Tempat Pelayanan ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

联系人 Narahubung ： Wu Chao Lei 、 Benita
联系电话 Nomor Telepon： 082162566855  、085607179214
中国华电集团发电运营有限公司

印尼玻雅分公司
PT. CHD POWER PLANT OPERATION INDONESIA

MUARA ENIM BRANCH
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1.总则  Prinsip Umum

1.1.本技术规范书适用于华电（印尼）玻雅发电公司厂区内原EPC办公区修缮工程（包含屋顶新铺彩钢瓦、屋外立面彩钢板防锈防腐翻新、屋顶天沟及排水管道疏通、室内屋顶漏水处理等具体内容），对施工具体工作要求，施工进度、验收标准等方面技术要求。

    Spesifikasi teknis ini berlaku untuk proyek renovasi bekas area kantor EPC di dalam area pabrik PT.Huadian BukitAsam Power  (termasuk pemasangan genteng baja warna baru pada atap, renovasi pencegahan karat dan korosi pada pelat baja warna pada atap, pengerukan talang atap dan pipa drainase, dan penanganan kebocoran atap dalam ruangan, dll.), dan menetapkan persyaratan teknis untuk persyaratan pekerjaan konstruksi tertentu, kemajuan konstruksi, standar penerimaan, dll.
1.2本技术规范书所提及的要求都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，未充分详述有关标准和规范的条文，服务方应保证提供符合本技术规范书文件和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

    Persyaratan yang disebutkan dalam spesifikasi teknis ini merupakan persyaratan minimum dan tidak merinci semua detail teknis atau menguraikan secara lengkap ketentuan standar dan spesifikasi yang relevan. Penyedia layanan wajib memastikan penyediaan produk berkualitas tinggi dengan fungsi lengkap dan layanan terkait yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar industri ini.
1.3 从签订合同之后至服务方开始工作之日期间，采购方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，服务方应遵守这些要求。

    Sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyedia layanan mulai bekerja, pembeli memiliki hak untuk mengusulkan beberapa persyaratan modifikasi tambahan karena perubahan peraturan, spesifikasi, dan standar, dan penyedia layanan harus mematuhi persyaratan ini.
1.4 服务方须执行本规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。

    Penyedia layanan wajib mematuhi standar yang tercantum dalam spesifikasi ini. Jika terjadi konflik, standar yang lebih tinggi akan berlaku. Setiap konten yang tidak disebutkan dalam spesifikasi teknis ini harus memenuhi atau melampaui standar nasional, standar industri ketenagalistrikan, dan standar internasional terkait yang tercantum dalam spesifikasi ini.
1.5 服务方对华电（印尼）玻雅发电公司厂区内原EPC办公区修缮工程（包含屋顶新铺彩钢瓦、屋外立面彩钢板防锈防腐翻新、屋顶天沟及排水管道疏通、室内屋顶漏水处理等具体内容）施工具体工作要求质量，施工进度、施工工期、验收标准负有全责。

    Penyedia jasa bertanggung jawab penuh atas mutu persyaratan pekerjaan konstruksi tertentu, kemajuan konstruksi, jangka waktu konstruksi dan standar penerimaan proyek renovasi area kantor EPC asli di dalam pabrik  PT.Huadian BukitAsam Power  (termasuk pemasangan genteng baja warna baru pada atap, renovasi pencegahan karat dan korosi pada pelat baja warna pada atap, pengerukan talang atap dan pipa drainase, dan penanganan kebocoran atap dalam ruangan).
1.6 在签订合同之后，服务方因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲乙双方共同商定。但合同价格不会因这些补充要求而有任何增加。

    Setelah kontrak ditandatangani, persyaratan tambahan apa pun yang timbul akibat perubahan spesifikasi, standar, dan prosedur akan ditentukan oleh kedua belah pihak melalui kesepakatan bersama. Namun, harga kontrak tidak akan naik karena persyaratan tambahan ini.
1.7采购方不组织现场踏勘，需要现场踏勘服务方自行负责。

    Pembeli tidak menyelenggarakan survei di tempat, dan penyedia layanan survei di tempat bertanggung jawab atasnya.
2.电厂概况 Tinjauan Umum Pembangkit Listrik
2.1厂址 Lokasi Pabrik
厂址位于印度尼西亚苏门答腊岛MUARA ENIM县以南Darmo镇东南约3.5km处。

    Pabrik tersebut terletak sekitar 3,5 km di tenggara Kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten MUARA ENIM, Pulau Sumatera, Indonesia.
2.2工程慨况 Ikhtisar Proyek
华电（印尼）玻雅发电公司厂区内原EPC办公区为单层建筑，建筑面积3973平方米，现屋顶彩钢瓦、屋外立面彩钢板锈蚀严重，屋顶天沟及排水管道淤堵、部分区域存在漏水情况，无法满足大修队伍及日常“两外”人员使用，需进行修缮处理。

    Area kantor EPC asli di dalam PT.Huadian BukitAsam Power merupakan bangunan satu lantai dengan luas konstruksi 3.973 meter persegi. Sekarang, atap baja bergelombang berwarna dan pelat baja berwarna pada fasad luar bangunan mengalami korosi parah. Talang air di atap dan pipa saluran air mengalami penumpukan kotoran, dan beberapa area terdapat masalah kebocoran air. Fasilitas-fasilitas ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tim perbaikan besar dan personil "dua luar" (personil luar dan tenaga kerja luar) sehari-hari, sehingga perlu dilakukan penanganan perbaikan.
图1：原EPC办公区卫星图

Gambar 1: Citra satelit area kantor EPC asli
3.工程范围及工作内容 Ruang lingkup proyek dan isi pekerjaan
3.1工程内容 Konten Proyek
3.1.1屋顶新铺彩钢瓦 Genteng baja berwarna baru di atap
	工程内容

Konten Proyek
	工程量

Volume proyek
	备注

Catatan

	新铺屋顶彩钢瓦

Genteng baja warna atap baru
	4500平方米/㎡
	镀锌钢板，厚度1毫米，红色

Lembaran baja galvanis，ketebalan 1 mm, merah

	新铺屋脊瓦

Ubin punggungan baru
	456米/m
	镀锌钢板，厚度0.35毫米，宽度0.35米，红色

Lembaran baja galvanis，ketebalan 0,35 mm, lebar 0,35 m, merah

	屋檐包边换新

Memperbarui tepian atap
	341米/m
	镀锌钢板，宽度10厘米，红色

Lembaran baja galvanis，lebar 10 cm, merah


3.1.2屋外立面彩钢板防锈防腐翻新 Renovasi anti karat dan anti korosi pelat baja warna atap
	工程内容

Konten Proyek
	工程量

Volume proyek
	备注

Catatan

	屋外立面彩钢板喷漆

Pengecatan semprot pelat baja warna atap
	300平方米/㎡
	白色

Warna putih


3.1.3屋顶天沟及排水管道疏通 Pengerukan talang atap dan pipa drainase
屋顶天沟合计42米，排水管道以现场实际为准。

    Panjang total talang atap adalah 42 meter, dan pipa pembuangan air akan disesuaikan dengan situasi aktual di lokasi.
3.1.4室内屋顶漏水处理 Perawatan kebocoran atap dalam ruangan
室内屋顶漏水约10处（以现场实际为准）。

    Ada sekitar 10 kebocoran pada atap dalam ruangan (tergantung pada kondisi sebenarnya di lokasi).
3.2屋顶新铺彩钢瓦技术规范 Spesifikasi teknis untuk genteng baja warna baru di atap
3.2.1屋顶彩钢瓦要求：屋顶新铺彩钢瓦为镀锌钢板，厚度1毫米，颜色为红色，颜色、彩钢瓦形制均与当前情况一致。

    Persyaratan untuk genteng baja berwarna atap: Ketebalan genteng baja berwarna baru pada atap adalah 1 mm,lembaran baja galvanis, warnanya merah, dan warna serta bentuk genteng baja berwarna tersebut sesuai dengan situasi saat ini.
3.2.2新铺屋脊瓦要求：新铺屋脊瓦为镀锌钢板，厚度0.35毫米，宽度0.35米，颜色为红色，与屋顶彩钢瓦颜色一致。

    Persyaratan pemasangan genteng baru: Ketebalan genteng baru 0,35 mm, lembaran baja galvanis,lebar 0,35 meter, dan warna merah, sesuai dengan warna genteng baja berwarna di atap.
3.2.3施工要求：彩钢瓦、屋脊瓦均用不锈钢螺丝固定于现有屋顶檩条，并对螺丝进行防水封胶。

    Persyaratan konstruksi: Genteng baja berwarna dan genteng bubungan dipasang pada gording atap yang ada dengan sekrup baja tahan karat, dan sekrup tersebut disegel dengan lem kedap air.
3.2.4验收标准及质保：新铺屋顶彩钢瓦、屋脊瓦对原屋顶彩钢瓦进行完全覆盖、紧密贴合，屋顶平整无翘边，无漏水情况。服务方为屋顶新铺彩钢瓦、屋脊瓦质保3年，期间出现彩钢瓦、屋脊瓦锈蚀、漏水等质量问题服务方免费重新处理。

    Kriteria Penerimaan dan Garansi: Genteng baja berwarna dan genteng bubungan yang baru dipasang harus menutupi dan terpasang dengan pas di atas genteng baja berwarna yang sudah ada. Atap harus rata, bebas dari lengkungan, dan kebocoran. Penyedia layanan memberikan garansi tiga tahun untuk genteng baja berwarna dan genteng bubungan yang baru dipasang. Masalah kualitas seperti karat, kebocoran, atau cacat lainnya dalam periode ini akan dipasang ulang secara gratis.
3.3屋外立面彩钢板防锈防腐翻新技术规范 Spesifikasi teknis renovasi anti karat dan anti korosi pelat baja warna atap   
3.3.1漆料要求：底漆为环氧富锌底漆，面漆为聚氨酯面漆，稀释剂、固化剂需使用与所选油漆品牌配套的专用稀释剂。服务方需提供底漆、面漆、稀释剂、固化剂等材料出厂合格证。面漆颜色为白色，与当前颜色一致。

    Persyaratan cat: Cat dasar harus berupa cat dasar epoksi kaya seng, dan lapisan atas harus berupa lapisan atas poliuretan. Gunakan pengencer dan bahan pengeras yang ditentukan untuk merek cat yang dipilih. Penyedia layanan harus memberikan sertifikat pabrik untuk cat dasar, lapisan atas, pengencer, bahan pengeras, dan bahan lainnya. Lapisan atas harus berwarna putih, sesuai dengan warna cat yang digunakan.
3.3.2基层清理打磨：使用角磨机、钢丝刷盘、砂纸、铲刀对外立面彩钢板进行清理，使用高压吹风机或大型工业吸尘器，将打磨产生的全部粉尘、碎屑彻底清除干净。表面必须无氧化皮，铁锈，油污等，处理质量到达标准Sa2.5级。

    Pembersihan dan pemolesan dasar: Gunakan gerinda sudut, sikat kawat, amplas, dan pengikis untuk membersihkan atap dan pelat baja berlapis warna. Gunakan blower bertekanan tinggi atau penyedot debu industri besar untuk membersihkan debu dan kotoran yang dihasilkan selama pemolesan secara menyeluruh. Permukaan harus bebas dari kerak, karat, minyak, dll., dan kualitas perawatan harus memenuhi standar Sa2.5.
3.3.3喷涂1遍环氧富锌底漆：严格按照底漆说明书规定的比例将底漆主剂、固化剂和稀释剂混合，静置熟化15-20分钟。喷涂漆膜厚度应达到30μm以上，喷涂后保证漆膜平整、均匀、无漏喷、无流挂。

    Semprotkan satu lapis primer epoksi kaya seng: Campurkan primer dasar, bahan pengawet, dan pengencer sesuai proporsi yang ditentukan dalam petunjuk penggunaan primer, lalu diamkan selama 15-20 menit. Lapisan cat yang disemprotkan harus memiliki ketebalan minimal 30µm. Pastikan lapisan cat halus, seragam, dan bebas dari kebocoran dan tetesan.
3.3.4喷涂2遍聚氨酯面漆：严格按照底漆说明书规定的比例将面漆主剂、固化剂和稀释剂混合，静置熟化15-20分钟。确保底漆完全干燥后方可喷涂第一遍面漆，要求面漆全覆盖，膜厚均匀。待第一遍面漆表干后（通常2-4小时，以不粘手为准），即可喷涂第二遍面漆。第二遍喷涂方向应与第一遍垂直（交叉喷涂），这样可以有效填补漏点，使涂层更加均匀、致密。涂层应色泽均匀、光滑平整、无流挂、无橘皮、无漏喷。

    Aplikasikan dua lapis cat dasar poliuretan: Campurkan cat dasar, bahan pengawet, dan thinner sesuai proporsi yang ditentukan dalam petunjuk penggunaan cat dasar, lalu diamkan selama 15-20 menit. Pastikan cat dasar benar-benar kering sebelum mengaplikasikan lapisan pertama, untuk memastikan lapisan tertutup sempurna dan ketebalan lapisan yang seragam. Setelah lapisan pertama mengering (biasanya 2-4 jam, atau hingga tidak lengket lagi), aplikasikan lapisan kedua. Aplikasikan lapisan kedua tegak lurus dengan lapisan pertama (penyemprotan silang) untuk mengisi celah secara efektif dan mencapai lapisan yang lebih merata dan padat. Lapisan harus berwarna seragam, halus, dan rata, tanpa tetesan, goresan, atau kebocoran.
3.3.5验收标准及质保：涂层颜色一致，无透底、流挂、针孔、裂纹等缺陷。服务方为屋外立面防锈防腐施工质保3年，期间出现锈蚀、龟裂等情况服务方免费重新处理。

    Kriteria penerimaan dan jaminan kualitas: Lapisan harus berwarna seragam dan bebas dari cacat seperti tembus pandang, kendur, lubang jarum, dan retak. Penyedia layanan memberikan garansi tiga tahun untuk perlindungan atap dari karat dan korosi. Jika terjadi karat atau retak selama periode ini, penyedia layanan akan melakukan perawatan ulang secara gratis.
3.4其他工程内容质量要求 Persyaratan kualitas konten rekayasa lainnya
3.4.1屋顶天沟及排水管道疏通作业要求屋顶天沟清理感觉、无淤堵，排水管道排水顺畅、无堵塞。

    Pengerukan talang atap dan pipa pembuangan air mengharuskan talang atap bersih dan bebas dari penyumbatan, dan pipa pembuangan air mengalir dengan lancar dan tanpa penyumbatan.
3.4.2室内屋顶漏水处理要求对室内屋顶漏水区域防水、堵漏处理，更换破损、脏污石膏板吊顶。

     Penanganan kebocoran atap dalam ruangan memerlukan pelapisan kedap air dan penutupan area kebocoran atap dalam ruangan, serta penggantian langit-langit papan gipsum yang rusak dan kotor.
4.服务期限 Masa Kerja
4.1服务时间：计划自 2025 年 10月 16 日起至 2025 年 11 月 14 日止（具体起始日期以采购人通知的日期为准），计划工期 30 天。

    Waktu layanan: Direncanakan dari 16 Oktober 2025 hingga 14 November 2025 (tanggal mulai spesifik tergantung pada tanggal yang diberitahukan oleh pembeli), dengan periode konstruksi yang direncanakan selama 30 hari.
4.2具体起始日期以采购方通知的日期为准。

    Tanggal mulai yang spesifik akan tunduk pada tanggal yang diberitahukan oleh Pembeli.
4.3责任划分：服务方负责提供华电（印尼）玻雅发电公司厂区内原EPC办公区修缮工程（包含屋顶新铺彩钢瓦、屋外立面彩钢板防锈防腐翻新、屋顶天沟及排水管道疏通、室内屋顶漏水处理等具体内容）所需全部材料、工器具、劳保及安全防护用品自理，食宿自理。采购方提供现场条件支持及验收。

   Tanggung Jawab: Penyedia jasa bertanggung jawab menyediakan semua material, peralatan, perlindungan tenaga kerja, dan perlengkapan keselamatan kerja yang diperlukan untuk renovasi bekas area kantor EPC di pembangkit listrik milik PT.Huadian BukitAsam Power (termasuk pemasangan genteng baja berlapis warna baru pada atap, renovasi pelat baja berlapis warna untuk perlindungan karat dan korosi, pembersihan talang dan pipa drainase, serta perbaikan kebocoran atap dalam ruangan). Karyawan bertanggung jawab menyediakan makanan dan akomodasi mereka sendiri. Pihak pembeli akan menyediakan dukungan dan penerimaan di lokasi.
5.资质要求 Persyaratan Kualifikasi
服务方为印度尼西亚注册公司，具有独立法人资格，持有效营业执照，能够独立承担民事责任。

    Penyedia jasa merupakan perusahaan yang terdaftar di Indonesia, mempunyai badan hukum yang mandiri, mempunyai izin usaha yang sah, dan mampu memikul tanggung jawab perdata secara mandiri.
6.遵循规范及要求 Mematuhi standar dan persyaratan
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

    Spesifikasi teknis ini mengusulkan persyaratan teknis minimum, tidak menetapkan secara jelas semua rincian teknis, dan tidak sepenuhnya mengutip ketentuan standar dan spesifikasi yang relevan.
服务方应遵守中华人民共和国及印度尼西亚共和国相关行业下列规程、规范的规定，并以本技术规范书所确定的招标范围、内容和条件编写投标书面文件。应遵循国家、相关行业现行规程规范包含但不限于以下内容：

    Penyedia jasa wajib mematuhi peraturan dan standar industri terkait di Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia, serta menyusun dokumen penawaran tertulis sesuai dengan ruang lingkup, isi, dan ketentuan penawaran yang tercantum dalam spesifikasi teknis ini. Peraturan dan standar yang berlaku di negara dan industri terkait meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:
《屋面工程质量验收规范》"Kode Penerimaan Kualitas Teknik Atap" ,GB 50207-2012
《建筑给水排水设计标准》"Standar desain untuk penyediaan air dan drainase bangunan", GB 50015-2019

《建筑设计防火规范》”Kode untuk Desain Proteksi Kebakaran Bangunan”,GB 50016-2014（2018年版/Version）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》Standar Penerimaan Kualitas untuk Proyek Dekorasi dan Renovasi Bangunan,GB 50210-2018

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》Spesifikasi Penerimaan Mutu Konstruksi Bangunan Gedung Teknik Penyediaan Air, Drainase dan Pemanasan ,GB 50242-2002

《室外排水设计标准》Standar Desain Drainase Luar Ruangan,GB 50014-2021

7.技术要求  Persyaratan teknis

7.1安全与环保要求 Persyaratan keselamatan dan perlindungan lingkungan
7.1.1施工工器具工作前到达现场，并向采购方提供检修工器具清册、检查检验报告，接受采购方检查、抽查。

    Peralatan konstruksi harus tiba di lokasi sebelum pekerjaan dimulai, dan pembeli harus diberikan daftar peralatan dan perkakas untuk pemeliharaan serta laporan pemeriksaan dan pengujian, dan harus menjalani pemeriksaan dan pengecekan acak oleh pembeli.
7.1.2按照电力安全工作规程及公司规定办理工作票。

    Memproses izin kerja sesuai dengan prosedur kerja keselamatan kelistrikan dan peraturan perusahaan.
7.1.3搭设合格的脚手架、并验收合格。使用合格双钩安全带，严禁低挂高用。

    Pasang perancah yang memenuhi syarat dan periksa standarnya. Gunakan sabuk pengaman kait ganda yang memenuhi syarat dan jangan menggantung terlalu rendah atau terlalu tinggi.
7.1.4施工现场铺设彩条布，保持场地环境整洁，通道畅通，避免破碎树脂洒落地面造成人员滑跌摔伤。施工设备、材料摆放有序。

    Potongan-potongan kain berwarna diletakkan di lokasi konstruksi untuk menjaga lokasi tetap bersih dan rapi, serta memastikan lorong-lorong tetap bersih untuk mencegah tumpahan resin yang dapat menyebabkan cedera. Peralatan dan material konstruksi disimpan dengan rapi.
7.1.5因跑﹑冒﹑滴﹑漏影响工作环境及现场卫生后，必须及时清理。

    Segala kebocoran, gelembung, tetesan atau kebocoran yang memengaruhi lingkungan kerja dan kebersihan di tempat harus dibersihkan tepat waktu.
7.1.6施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存，设置安全防范措施且有醒目标识。

    Tempat penyimpanan limbah sementara khusus harus didirikan di lokasi konstruksi. Limbah harus disimpan secara terklasifikasi. Limbah yang dapat menyebabkan pencemaran sekunder harus disimpan secara terpisah, dan tindakan pencegahan keselamatan harus dipasang dan ditandai dengan jelas.
7.1.7施工人员要做到工完料净场地清，相关材料的运输确保不散撒、不混放，送到指定场所进行处理、消纳，避免造成环境污染。

    Pekerja konstruksi harus memastikan lokasi bersih dan material bersih setelah pekerjaan selesai. Pengangkutan material terkait harus memastikan tidak tercecer atau tercampur, dan harus dikirim ke tempat yang ditentukan untuk diolah dan dibuang guna menghindari pencemaran lingkungan.
7.2专业技术要求 Persyaratan profesional dan teknis
7.2.1服务方工程技术人员和工作人员的素质符合本项目性质要求，服务方所有人员应具备一定的安全基础知识，能独立完成采购方组织的各项培训、考试。

    Kualitas tenaga teknik dan teknis serta staf penyedia layanan memenuhi persyaratan sifat proyek ini. Semua personel penyedia layanan harus memiliki pengetahuan keselamatan dasar tertentu dan mampu menyelesaikan berbagai pelatihan dan ujian yang diselenggarakan oleh pembeli secara mandiri.
7.2.2服务方明确工作负责人及施工人员、人力资源配置，报采购方审批。

    Penyedia layanan harus secara jelas mendefinisikan orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan, personel konstruksi, dan alokasi sumber daya manusia, dan menyerahkannya kepada pembeli untuk disetujui.
7.2.3服务方施工人员数量必须满足现场工作需要。施工人员应具有丰富施工经验，掌握相关施工标准。

    Jumlah personel konstruksi yang disediakan oleh penyedia jasa harus memenuhi kebutuhan pekerjaan di lokasi. Personel konstruksi harus memiliki pengalaman konstruksi yang luas dan menguasai standar konstruksi yang relevan.
7.2.4从业施工人员:男55周岁以内、女50周岁以内、登高作业人员年龄不超过50周岁。

    Pekerja konstruksi: laki-laki di bawah 55 tahun, perempuan di bawah 50 tahun, dan pekerja yang melakukan pekerjaan di dataran tinggi tidak boleh melebihi usia 50 tahun.
8.管理及考核 Manajemen dan Penilaian
8.1服务方施工人员常驻现场，食宿由服务方自行解决，采购方提供办公、检修场所。

    Personel konstruksi penyedia layanan akan ditempatkan di lokasi secara permanen, dan penyedia layanan akan menyediakan makanan dan akomodasi mereka sendiri. Pembeli akan menyediakan ruang kantor dan ruang perawatan.
8.2服务方应服从采购方现场（安全文明施工、施工工艺质量、工期控制、人员供应）管理，因服务方管理不善或因服务方员工违章操作造成的人身伤害，由服务方自行处理并承担全部责任；因服务方员工人为原因造成的设备损坏由服务方承担由此引发的一切赔偿责任。

    Penyedia jasa wajib mematuhi manajemen di lokasi yang ditetapkan oleh pembeli (konstruksi yang aman dan beradab, kualitas proses konstruksi, pengendalian masa konstruksi, dan penyediaan personel). Penyedia jasa wajib menangani dan bertanggung jawab penuh atas cedera pribadi apa pun yang disebabkan oleh manajemen yang buruk atau operasi ilegal karyawan penyedia jasa. Penyedia jasa wajib menanggung semua kewajiban kompensasi yang timbul dari kerusakan peralatan yang disebabkan oleh faktor manusia dari karyawan penyedia jasa.
8.3服务方在工作中不服从采购方的管理和工作安排，由此而影响现场工作的正常开展，视情节轻重每次考核Rp1,000,000-Rp10,000,000。

    Apabila penyedia jasa tidak menaati tata tertib manajemen dan tata kerja Pemberi Kerja selama berlangsungnya pekerjaan, sehingga mengganggu kelancaran jalannya pekerjaan di lapangan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000,- setiap kali pelaksanaan pekerjaan, tergantung pada tingkat keparahan masalahnya.
8.4服务方严格按本规范要求配置管理人员，每少一人按Rp1,000,000/天考核，并责令改正。

    Penyedia layanan harus mematuhi persyaratan spesifikasi ini secara ketat dalam hal penempatan personel manajemen. Untuk setiap orang yang hilang, penyedia layanan akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000/hari dan diperintahkan untuk memperbaiki situasi.
8.5检修结束做到工完料净场地清，不合格之处每处考核 Rp3,000,000。

    Setelah inspeksi selesai, pekerjaan dan material harus dibersihkan dan lokasi pekerjaan harus dikosongkan. Setiap bagian yang tidak memenuhi syarat akan dinilai sebesar Rp3.000.000.
8.6施工材料不准乱堆乱放，影响他人施工，堵塞通道的每处考核Rp2,000,000。

    Material konstruksi tidak boleh ditumpuk atau ditempatkan sembarangan, yang akan memengaruhi konstruksi bangunan lainnya. Setiap penyumbatan pada jalur akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000.
8.7施工中发生质量问题，自行处理并掩盖的，每次考核Rp2,000,000。

    Apabila terjadi permasalahan mutu pada saat pelaksanaan konstruksi dan ditangani serta ditutup sendiri oleh kontraktor, maka akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kejadian.
8.8现场施工因措施不当、发生火灾、跑水、跑气现象，每项考Rp4,000,000。

    Apabila terjadi pembangunan di lokasi akibat kelalaian, kebakaran, kebocoran air, atau kebocoran gas, maka setiap item akan dinilai sebesar Rp4.000.000.
8.9施工方在施工中造成采购方设备设施、建（构）筑物受损，根据实际损失照价赔偿。

    Jika pihak konstruksi menyebabkan kerusakan pada peralatan, fasilitas, atau bangunan (struktur) pembeli selama konstruksi, kompensasi harus dibayarkan sesuai dengan kerugian aktual.
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