
印尼玻雅分公司采制化班组需用物品询价采购文件

Dokumen Pembelian untuk Permintaan Harga Barang yang Dibutuhkan oleh Tim Produksi dan Pembelian Perusahaan Cabang Sumsel-8 di Indonesia
一、资格条件Kualifikasi：

供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有
效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan  hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 Persyaratan Teknis：

 供应商所供物品必须与采购清单一致，需提供出厂合
格证、说明书等，相关技术资料齐全。检查外观合格，检测试用合格。不满足以上要求将按退货处理。

Barang yang dipasok oleh oleh pemasok harus sesuai  dengan daftar, dan harus dilengkapi dengan sertifikat pabrik, panduan, dan dokumen teknis terkait.Pemeriksaan visual harus memenuhi syarat dan uji coba, dan uji coba harus berhasil. Inspeksi penampilan memenuhi syarat, dan penggunaan pengujian dan uji coba memenuhi syarat. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan di atas akan dikembalikan. 

供应商提供的商品必须是全新的，杜绝二手或淘汰品。
  Barang yang disediakan oleh pemasok harus sepenuhnya baru, dan barang bekas atau produk yang sudah tidak diproduksi harus dihindari.

三、其他要求 Persyaratan Lain：
1、报价要求：报价按照供货清单分别报出单价，以及总价格， 
总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、关税等。供货清单详见物资需求计划表。

Persyaratan Penawaran: Penawaran harus mencakup harga satuan dan harga total sesuai dengan daftar pasokan, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dll. Daftar pengiriman tersedia dalam tabel rencana kebutuhan barang.
 2. 本合同为固定总价合同。

Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap

付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方
正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.

 5. 报价截止时间2024年5月3 日雅加达时间15:00前。

Penawaran jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 15:00 waktu Jakarta.

四、交货时间Waktu pengiriman：

 2024年6月30日前完成全部交货。

Semua pengiriman akan selesai sebelum 30 Juni 2024.

五、交货地点Tempat Penyerahan Barang：
 华电（印尼）玻雅发电厂PLTU Sumsel - 8

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757

供货清单

	序号 No seri
	名称 

Nama barang
	型号/规格 

Model/Spesifikasi
	单位 Unit
	数量 Jumlah
	备注 

Keterangan

	1
	自封袋 Kantong sampel
	黑色、防静电、防臭氧全避光样品袋 30×20cm，每包50个Kantong sampel hitam, anti-statis, anti-ozon, kedap cahaya sepenuhnya 30×20cm, 50 lembar per bungkus
	包/bungkus
	50
	

	2
	样桶

ember sampel
	50升蓝色加厚（高57厘米，直径37.5厘米，有内盖，有提手）50 liter biru tebal (tinggi 57 cm, diameter 37,5 cm, dengan tutup bagian dalam dan pegangan jinjing)
	个/satuan
	40
	

	3
	十字分样板templat pemisahan X
	∅900MM
	个/satuan
	1
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	4
	十字分样板templat pemisahan X
	∅500MM
	个/satuan
	1
	

	5
	取样挡板Penyekat pengambilan sampel
	（220x120）MM
	个/satuan
	5
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	6
	制样勺（椭圆形）Sendok persiapan sampel (oval)
	（150X100）MM
	把/buah
	5
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	7
	取样铲Sekop pengambilan sampel
	（120×90×50）MM
	把/buah
	5
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	8
	标煤样GBW11102gSampel batubara standar GBW11102g
	需要采购有效期到2024年12月的标煤

Perlu pembelian batubara standar yang berlaku hingga Desember 2024
	瓶/botol
	1
	

	9
	标煤样GBW11103p Sampel batubara standar GBW11103p
	需要采购有效期到2024年12月的标煤

Perlu pembelian batubara standar yang berlaku hingga Desember 2024
	瓶/botol
	1
	

	10
	标煤样GBW11107p Sampel batubara standar GBW11107p
	需要采购有效期到2024年12月的标煤

Perlu pembelian batubara standar yang berlaku hingga Desember 2024
	瓶/botol
	2
	

	11
	标煤样GBW11109a Sampel batubara standar GBW11109a
	需要采购有效期到2024年12月的标煤

Perlu pembelian batubara standar yang berlaku hingga Desember 2024
	瓶/botol
	1
	

	12
	标煤样GBW11109b Sampel batubara standar GBW11109b
	需要采购有效期到2024年12月的标煤

Perlu pembelian batubara standar yang berlaku hingga Desember 2024
	瓶/botol
	1
	

	13
	石英棉条Strip kapas kuarsa
	380mm*20mm （20条/包），三德SDCHN536元素分析仪配套用380mm*20mm (20 lembar/pak), untuk digunakan dengan penganalisis unsur Santoku SDCHN536
	包/bungkus
	2
	

	14
	炉试剂reagen tungku
	规格：2mm ，重量：35g/瓶，三德SDCHN536元素分析仪配套用

Spesifikasi: 2mm, berat: 35g/botol, untuk digunakan dengan penganalisis unsur Sande SDCHN536
	瓶/botol
	2
	

	15
	氮催化剂Katalis nitrogen
	重量：10g/瓶，三德SDCHN536元素分析仪配套用

Berat: 10g/botol, untuk digunakan dengan penganalisis unsur Santoku SDCHN536
	瓶/botol
	2
	

	16
	线状铜kawat tembaga
	直径：0.5mm，重量：0.1kg/瓶，三德SDCHN536元素分析仪配套用

Diameter: 0,5 mm, berat: 0,1 kg/botol, untuk digunakan dengan penganalisis unsur Santoku SDCHN536
	瓶/botol
	1
	

	17
	铜线

kawat tembaga
	重量：10g/瓶，三德SDCHN536元素分析仪配套用

Berat: 10g/botol, untuk digunakan dengan penganalisis unsur Santoku SDCHN536
	瓶/botol
	1
	

	18
	氧气oksigen
	40L,99.5%（液态分离氧）
	瓶/botol
	8
	

	19
	氮气oksigen
	40L,99.9%
	瓶/botol
	4
	

	20
	灰熔融设备热电偶Termokopel untuk peralatan peleburan abu
	三德灰熔融设备SDAF4000-S配套用

Untuk digunakan dengan peralatan peleburan abu Santoku SDAF4000-S
	根/batang
	1
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