
玻雅分公司2024年全厂清淤服务询价采购文件

Dokumen Permintaan dan Pengadaan untuk Layanan Pengerukan di Seluruh Pabrik Tahun 2024
PT CHD Power Plant Operation Indonesia Muara Enim Branch

资格条件：

1. Ketentuan Kualifikasi 

1.供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任；

1. Pemasok adalah perusahaan yang terdaftar di Indonesia yang memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah dan mampu membawa tanggung jawab perdata secara mandiri.

2.服务方近3年(2021年1月1日至今)须具有污泥等废弃物清理业绩并提供相关业绩证明材料，含合同影印件(首页、能反映服务范围、签字盖章页等)。
2.Penyedia layanan harus memiliki kinerja pembersihan lumpur dan limbah lainnya dalam 3 tahun terakhir (1 Januari 2021 hingga saat ini) dan memberikan dokumen kinerja yang relevan, termasuk fotokopi kontrak (halaman beranda, yang mencerminkan ruang lingkup layanan, tanda tangan dan halaman stempel, dll.). 

工作范围及技术要求：

2. Lingkup pekerjaan dan persyaratan teknis:

详见技术规范书。
Lihat spesifikasi teknis untuk rinciannya.    
三.报价要求 
3.Syarat Penawaran：

1.报价按照技术规范书中工程量清单，分别报出单价及总价。总价包括但不限于我公司为完成本合同约定全部工作所发生的所有费用，包括但不限于人工费（含节假日加班、晚间加班、奖金、福利、劳保费等）、进退场费、辅材费、检验检测费、技术服务费、工机具费、鉴定费、各种风险费、保险费、利润、增值税，代扣代缴税等费用。

Kutipan dibuat sesuai dengan daftar kuantitas dalam spesifikasi teknis, dengan harga satuan dan harga total yang dikutip secara terpisah.. Harap menyebutkan harga satuan dan harga total.Harga total harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, semua biaya yang timbul pada dalam menjalankan semua pekerjaan yang telah diatur dalam kontrak ini. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, biaya tenaga kerja(termasuk lembur hari libur, lembur malam, bonus, tunjangan, asuransi tenaga kerja, dll), biaya masuk dan keluar, biaya bahan tambahan, biaya pengujian dan inspeksi, biaya layanan teknis, biaya alat dan mesin biaya penilaian, berbagai biaya risiko, biaya asuransi, keuntungan, PPN, pajak pemotongan dan biaya lainnya. 
本合同为固定单价预估总价合同，在服务期内根据完成的工程量按照不含增值税单价不变的原则据实结算。税率按国家规定的税率执行。

  Kontrak ini merupakan estimasi harga satuan tetap dari total harga kontrak, dan selama masa kerja akan diselesaikan sesuai dengan jumlah proyek yang diselesaikan sesuai dengan prinsip bahwa harga satuan tidak termasuk pajak pertambahan nilai tetap tidak berubah.Tarif pajak harus diterapkan sesuai dengan tarif pajak yang ditentukan oleh negara.

3.付款方式：按季度支付。服务方开具正确的合法合规的纸质发票，采购方在收到正确的合法合规的纸质发票后20日内进行付款。

  Metode pembayaran: Pembayaran dilakukan setiap tiga bulan dan diselesaikan sesuai dengan jumlah actual yang dikeluarkan. Penyedia layanan akan menerbitkan faktur kertas yang benar , dan pembeli akan melakukan pembayaran dalam waktu 20 hari setelah menerima faktur kertas yang sah dan sesuai hukum.

4、报价截止时间为：2024年11月2日15：00时止（雅加达时间）
 Batas waktu penawaran adalah: 2 November 2024 15:00 WIB (waktu Jakarta)

四、服务期限 Jangka Waktu Layanan:

  计划自2024年11月15日至2025年11月14日，服务期为1年，具体起始时间以合同签署后采购方通知时间为准。

  Rencana mulai 15 November 2024 hingga 14 November 2025, dengan masa layanan satu tahun. Secara rinci waktu mulai akan diberitahukan kepada pembeli setelah kontrak ditandatangani.

五、服务地点：华电（印尼）玻雅发电公司厂区内。

 Lokasi layanan: Di dalam area Perusahaan Pembangkit Listrik SUMSEL-8(Indonesia).

六、联系人：于再军  082177928042     Arie Vernandy 082175590757

 Narahubung: Yu Zaijun, Arie Vernandy 
	序号
	清淤内容

Isi pengerukan
	年度计划清淤频次（次/年）Frekuensi pengerukan tahunan yang direncanakan (kali/tahun)
	预估年度清淤量（m³）Perkiraan volume pengerukan tahunan (m³)
	单价

（IDR/m³）
	小计（IDR）

	1
	消防中心雨水沉淀池（露天）
Gedung pemadam kebakaran, sedimentasi air hujan (tempat terbuka)
	2
	552
	
	

	2
	复用水池（地下）
kolam air daur ulang (bawah tanah)
	2
	144.4
	
	

	3
	含煤废水调节池（地下）
Kolam pengontrolan (bawah tanah) termasuk air limbah batubara 
	3
	168
	
	

	4
	原水污泥池（地下）
Kolam air limbah awal (bawah tanah)
	2
	120
	
	

	5
	经常性废水池（露天）
Kolam air limbah biasa (tempat terbuka)
	1
	105.6
	
	

	6
	煤水提升泵AB的泵池（露天）kolam pompa pengangkat AB air  batubara (tempat terbuka)
	2
	32.4
	
	

	7
	碎煤机至汽车衡道路南侧沟道
Parit selatan jalan dari penghancur batu bara hingga timbangan mobil
	4
	194.56
	
	

	
	煤场东侧道路靠边坡沟道
Parit jalan di timur coal yard berbatasan dengan saluran lereng
	4
	46.72
	
	

	
	扩建端道路东侧沟道
Parit di ujung timur jalan tambahan
	4
	256.8
	
	

	8
	碎煤机至汽车衡道路北侧沟道
Parit di utara jalan dari penghancur batu bara hingga timbangan truk
	2
	12.16
	
	

	
	煤场内煤泥沟
Parit lendir di lapangan batubara
	2
	27.6
	
	

	
	煤场周边沟道Saluran di sekitar ladang batubara
	2
	136.32
	
	

	9
	全厂其他区域沟道（包括但不限于除尘脱硫、主厂房、锅炉房、变压器、GIS、化学、氢站、机力塔、废水处理、油库、启动锅炉、取水泵房、大库房及周边区域、围墙等全厂范围内的沟道）
Parit lainnya di area pabrik (termasuk namun tidak terbatas pada desulfurisasi debu, bangunan pabrik utama, ruang boiler, transformator, GIS, kimia, stasiun hidrogen, menara mekanis, pengolahan air limbah, depot minyak, starter boiler, ruang pompa air, gudang besar dan area sekitarnya, tembok dan parit lainnya di seluruh pabrik)
	1
	2768
	
	

	10
	合价
	

	11
	PPN11%
	

	12
	总价
	


  工程量清单tagihan kuantitas
附件：技术规范书

Lampiran: Spesifikasi Teknis

中国华电集团发电运营有限公司

印尼玻雅分公司
PT. CHD POWER PLANT OPERATION INDONESIA

MUARA ENIM BRANCH

2024年全厂清淤服务技术规范书

Standarisasi Teknis Layanan Pengerukan 

Seluruh Pabrik Tahun 2024

2024-10
 1.服务范围 Ruang Lingkup
玻雅发电公司厂区内塔池、沉淀池、沟道内的淤泥、杂草等杂物清理。

Membersihkan lumpur, gulma dan puing-puing lainnya dalam menara air, sedimentasi dalam kolam, dan parit di area pembangkit Boya Power Plant Company.

2.服务地点 Lokasi
印度尼西亚南苏门答腊省穆印县华电（印尼）玻雅发电公司。

PT. Huadian Bukit Asam Power, Muara Enim Sumatera Selatan Indonesia .

3.服务期限 Periode

计划自2024年11月01日至2025年10月31日，服务期为1年，具体起始时间以合同签署后采购方通知时间为准。
Rencana mulai 01 November 2024 hingga 31 Oktober 2025, dengan masa layanan satu tahun. Secara rinci waktu mulai akan diberitahukan kepada pembeli setelah kontrak ditandatangani.

4.服务资质要求 Persyaratan Kualifikasi 

4.1供应商是印度尼西亚注册单位，具有独立法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Suplier adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang berlaku, dan mampu secara mandiri menanggung tanggung jawab perdata.

4.2服务方近3年(2021年1月1日至今)须具有污泥等废弃物清理业绩并提供相关业绩证明材料，含合同影印件(首页、能反映服务范围、签字盖章页等)。
Penyedia layanan harus memiliki kinerja dalam pembersihan lumpur dan limbah lainnya dalam tiga tahun terakhir (mulai 1 Januari 2021 hingga sekarang) dan memberikan dokumen sertifikasi kinerja terkait, termasuk salinan kontrak (di halaman: beranda, ruang lingkup layanan, tanda tangan dan stempel, dll.).

5.服务人员要求 Persyaratan
5.1要求配备人员满足服务范围内的各项工作需求，且现场具备挖掘机作业技能的人员、辅助工。

Disediakan personel untuk memenuhi berbagai kebutuhan pekerjaan dalam lingkup layanan, dan personel serta pekerja tambahan dengan keterampilan pengoperasian ekskavator di lokasi.
5.2服务方提供的人员数量及技能水平需满足现场工作需求，不满足现场工作进度需求的，服务方需无条件增加人员。

Jumlah dan tingkat keterampilan personel yang disediakan oleh penyedia layanan harus memenuhi kebutuhan pekerjaan di lokasi. Jika kebutuhan kemajuan pekerjaan di lokasi tidak terpenuhi, penyedia layanan harus menambah personel tanpa syarat.
5.3服务人员年龄必须是18 周岁以上，50 周岁以下的男性。身体素质良好，无身体缺陷。无违法犯罪记录，组织性、纪律性强，能全心全意服务于采购方的工作需求，自觉遵守服务方规章制度，体检合格方可上岗。
Personel layanan harus laki-laki berusia di atas 18 tahun dan di bawah 50 tahun. Berbadan sehat dan tidak mempunyai cacat fisik. Tidak memiliki catatan kriminal, organisasi dan disiplin yang kuat, mampu melayani kebutuhan pekerjaan pembeli dengan sepenuh hati, secara sadar mematuhi peraturan dan ketentuan penyedia jasa, serta harus lulus pemeriksaan fisik sebelum penempatan kerja.
5.4 服务方提供的服务人员入场后经采购方安全教育培训后方可上岗，服务方安全管理人员负责服务人员的日常安全监督，并在合同期内定期参加采购方的安全培训和考试工作。

Personel layanan yang disediakan oleh penyedia layanan hanya dapat menempati posisi setelah menerima pendidikan dan pelatihan keselamatan dari pembeli. Personel manajemen keselamatan penyedia layanan bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan harian personel layanan dan secara teratur berpartisipasi dalam pelatihan keselamatan dan pengujian pekerjaan oleh pembeli selama masa kontrak.
服务内容及工作要求 Rincian Pelayanan dan Persyaratan Kerja

6.1服务范围内的工程量清单 Daftar Volume kerja dari Konten Layanan
	序号
	清淤内容Pembersihan
	预估单次清淤量（m³）
	年度计划清淤频次（次/年）
	预估年度清淤量（m³）
	单价

（IDR/m³）
	小计（IDR）
	税率（%）
	合计（IDR）

	1
	消防中心雨水沉淀池（露天）
Gedung pemadam kebakaran, sedimentasi air hujan (tempat terbuka)
	276
	2
	552
	
	
	
	

	2
	复用水池（地下）
kolam air daur ulang (bawah tanah)
	72.2
	2
	144.4
	
	
	
	

	3
	含煤废水调节池（地下）
Kolam pengontrolan (bawah tanah) termasuk air limbah batubara 
	56
	3
	168
	
	
	
	

	4
	原水污泥池（地下）
Kolam air limbah awal (bawah tanah)
	60
	2
	120
	
	
	
	

	5
	经常性废水池（露天）
Kolam air limbah biasa (tempat terbuka)
	105.6
	1
	105.6
	
	
	
	

	6
	煤水提升泵AB的泵池（露天）kolam pompa pengangkat AB air  batubara (tempat terbuka)
	16.2
	2
	32.4
	
	
	
	

	7
	碎煤机至汽车衡道路南侧沟道
Parit selatan jalan dari penghancur batu bara hingga timbangan mobil
	48.64
	4
	194.56
	
	
	
	

	
	煤场东侧道路靠边坡沟道
Parit jalan di timur coal yard berbatasan dengan saluran lereng
	11.68
	4
	46.72
	
	
	
	

	
	扩建端道路东侧沟道
Parit di ujung timur jalan tambahan
	64.2
	4
	256.8
	
	
	
	

	8
	碎煤机至汽车衡道路北侧沟道
Parit di utara jalan dari penghancur batu bara hingga timbangan truk
	6.08
	2
	12.16
	
	
	
	

	
	煤场内煤泥沟
Parit lendir di lapangan batubara
	13.8
	2
	27.6
	
	
	
	

	
	煤场周边沟道Saluran di sekitar ladang batubara
	68.16
	2
	136.32
	
	
	
	

	9
	全厂其他区域沟道（包括但不限于除尘脱硫、主厂房、锅炉房、变压器、GIS、化学、氢站、机力塔、废水处理、油库、启动锅炉、取水泵房、大库房及周边区域、围墙等全厂范围内的沟道）
Parit lainnya di area pabrik (termasuk namun tidak terbatas pada desulfurisasi debu, bangunan pabrik utama, ruang boiler, transformator, GIS, kimia, stasiun hidrogen, menara mekanis, pengolahan air limbah, depot minyak, starter boiler, ruang pompa air, gudang besar dan area sekitarnya, tembok dan parit lainnya di seluruh pabrik)
	2768（厂区沟道内杂草随时清理Gulma di parit pabrik dibersihkan kapan saja）
	1
	2768
	
	
	
	

	备注：所有沉淀池、沟道的清理包含盖板的拆除和恢复及恢复后的焊接、抹砂浆固定，拆除清理期间做好防盗工作。

Catatan: Pembersihan semua tangki sedimentasi dan parit meliputi pelepasan dan pemulihan pelat penutup dan pengelasan dan pemasangan mortar setelah pemulihan, dan pekerjaan anti-pencurian dilakukan selama pelepasan dan pembersihan.


6.2以上工程量为预估工程量，服务方报价前需进行现场勘察，确认无异议后方可报价。如服务期内采购方公司名称发生变更，服务方需无条件配合，产生的费用由服务方自行承担。服务期内如因国家税率发生变化，税前总费用不变。
Jumlah proyek di atas adalah perkiraan jumlah proyek. Penyedia layanan perlu melakukan inspeksi di tempat sebelum pengajuan harga, dan hanya dapat menggunakan daftar harga setelah memastikan bahwa tidak ada keberatan. Jika nama perusahaan pembeli diubah selama periode layanan, penyedia layanan harus bekerja sama tanpa syarat, dan biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh penyedia layanan. Jika ada perubahan tarif pajak nasional selama periode layanan, total biaya sebelum pajak akan tetap tidak berubah.

6.3服务方接到采购方需求的书面通知后方可进行清淤工作，且采购方清淤部位使用管理部门、生产技术部（或安全环保部）联合验收结果作为结算依据；服务方私自进行的清淤工作，采购方不予认可。每季度对工作量进行一次结算，结算时需提供工作范围内的验收单。
Pemberi layanan hanya dapat melakukan pekerjaan pengerukan setelah menerima pemberitahuan tertulis dari kebutuhan pembeli, dan lokasi pengerukan pembeli harus menggunakan hasil penerimaan bersama dari departemen manajemen dan departemen teknologi produksi (atau departemen keselamatan dan perlindungan lingkungan) sebagai dasar penyelesaian; pembeli tidak akan mengakui pekerjaan pengerukan yang dilakukan secara pribadi oleh pihak layanan.Beban kerja diselesaikan seperempat sekali, dan formulir penerimaan dalam lingkup pekerjaan diperlukan pada saat penyelesaian.

6.4每单项工程的年度实际完成工作量，根据单价据实结算，但最终全部结算价格不超过合同总价；如果某单项工程因实际情况增加清理频次，单价不变，据实结算，但最终全部结算价格不超过合同总价。
Volume kerja aktual tahunan yang diselesaikan dari setiap proyek akan diselesaikan berdasarkan harga satuan aktual, tetapi total harga penyelesaian akhir tidak akan melebihi total harga kontrak. Jika satu proyek meningkatkan frekuensi pembersihan karena kondisi lapangan, harga satuan akan tetap tidak berubah dan penyelesaian sebenarnya akan dilakukan, tetapi harga penyelesaian akhir tidak akan melebihi total harga kontrak.
6.5以上所有服务项目所需的车辆、工具、辅助用具、耗材均由服务方提供。

Kendaraan, peralatan, alat bantu, dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk layanan di atas disediakan oleh penyedia layanan.
6.6服务方自行提供清理地下沉淀池作业所需的脚手架搭拆工作。                           

Penyedia layanan menyediakan sendiri pekerjaan pemasangan dan pembongkaran perancah yang diperlukan dalam pekerjaan pembersihan tangki sedimentasi bawah tanah.
6.7服务方在清理淤泥过程中对周边道路、绿化草皮造成的污染均有服务方负责恢复原貌。

Penyedia layanan bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi awal dari segala kotoran yang ditimbulkan pada jalan sekitar dan jalur hijau selama proses pembersihan lumpur.
6.8服务方清理完毕雨水沟后，对钢格栅盖板进行恢复、加固，清理沟道期间做好盖板防盗工作。

Setelah penyedia layanan selesai membersihkan parit air hujan, memasang kembali dan memperkuat penutup kisi-kisi baja, dan penutup tersebut aman dari pencurian selama pembersihan parit.
6.9服务方清理地下沉淀池必须做好有关措施，通风良好，且气体检测合格，严格执行公司关于受限空间作业有关管理规定。

Penyedia layanan harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam pembersihan kolam sedimentasi bawah tanah, berventilasi, dan lolos deteksi gas, dan secara ketat menerapkan peraturan manajemen perusahaan yang relevan mengenai pekerjaan dalam ruang terbatas.
7.验收标准 Standar Penerimaan

7.1各沉淀池处理完毕后，池内无明显沉积的杂物、淤泥，池内遗存的无法全部处理的泥水平均高度不超过12cm.

Setelah pembersihan sedimentasi disetiap kolam selesai, dalam kolam tidak terlihat sedimentasi kotoran atau lumpur, dan ketinggian sisa kerak dalam kolam yang tidak dapat dibersihkan tidak boleh melebihi 12cm.
7.2各沟道处理完毕后，沟道内无明显泥土、杂草等杂物，沟盖板固定整齐、牢固。

Semua parit yang telah selesai pembersihan, dalam parit tidak terlihat lumpur, gulma, dan kotoran lain, kemudian memasang dengan rapih dan kokok tutup parit.

8.责任与义务 Kewajiban dan Tanggung Jawab

8.1本项目所涉及耗材、工具及相关材料的运输，原有设施设备的腾挪和恢复均由服务方负责，涉及运行设备的由采购方监护。

Pengangkutan bahan habis pakai, peralatan dan bahan terkait yang digunakan dalam proyek, serta menggeser dan pengembalian ke tempatnya untuk fasilitas dan peralatan yang dipindahkan merupakan tanggung jawab pihak layanan, dan peralatan yang digunakan dalam pengoperasian akan diawasi oleh pembeli.
8.2因现场作业产生的施工垃圾均由服务方负责处理，采购方概不负责。

Penyedia layanan bertanggung jawab atas sampah dari pekerjaan pembersihan di lokasi, bukan tanggung jawab pembeli.
8.3所有施工完成后的废弃物由服务方负责运至厂外合法处理，过程中产生的一切纠纷或费用由服务方自行解决。

Semua limbah setelah pekerjaan selesai akan diangkut ke luar pabrik untuk diproses secara peraturan yang berlaku oleh penyedia layanan. Segala perselisihan atau biaya yang timbul dalam pelaksanaannya diselesaikan oleh penyedia layanan.

8.4施工需要的车辆，由服务方方自行负责。

Penyedia layanan bertanggung jawab untuk transportasi yang diperlukan dalam pekerjaan.

9.罚则 Penalti
9.1 管理考核标准 Standar Penilaian
	序号
	考核项目Nama yang penalti
	考核标准Kriteria penilaian
	备注Catatan

	1
	不服从采购方对口管理部门的指挥 
Tidak mematuhi instruksi manajemen departemen pembeli
	Rp1,000,000/次•kali
	严重者要求辞退
PHK pada kasus serius

	2
	人员工作拖拉不到位（未履行职责）
Pekerjaan personel tidak dilakukan dengan benar (gagal melaksanakan tugas)
	Rp200,000/人·天orang•hari
	

	3
	服务方未经同意更换管理人员或主要工作人员Penyedia layanan mengganti personel manajemen atau staf utama tanpa persetujuan
	Rp1,000,000/人·天orang•hari
	

	4
	服务方负责人员缺席或未准时参加采购方要求参加的各种会议

Penanggung jawab penyediaan layanan tidak hadir atau terlambat menghadiri berbagai pertemuan yang diwajibkan oleh pembeli.
	Rp200,000/次•kali
	

	5
	服务方未按要求做到每天向采购方管理人员汇报当天工作

Penyediaan layanan gagal melaporkan pekerjaan hari itu kepada personel manajemen pembeli setiap hari.
	Rp200,000/次•kali
	

	6
	服务方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相

Penanggung jawab penyediaan layanan terkait gagal melaporkan situasi kerja dengan jujur atau menyembunyikan kebenaran
	Rp1,000,000/次•kali
	

	7
	管辖区域存在垃圾堵塞通道的杂物

Ada sampah dan barang pada lorong area yurisdiksi
	Rp200,000/次•kali
	

	8
	服务方施工完毕后必须按照规定程序进行自检，并申请验收，验收不合格的予以考核

Setelah pekerjaan selesai, penyedia layanan harus melakukan inspeksi mandiri sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan mengajukan permohonan serah terima, gagal memenuhi standar tidakjdinilai.
	Rp1,000,000/次•kali
	

	9
	工作范围及工作内容不服从采购方的裁定
Ruang lingkup dan isi pekerjaan tidak  mengikuti keputusan pembeli
	Rp400,000-Rp4,000,000/次•kali，采购方有权终止合同Pembeli mempunyai hak untuk mengakhiri kontrak
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