
印尼玻雅分公司2024年8月安全帽询价采购文件
Dokumen Pengadaan Safety Hat Agustus 2024 PT. CHD Power Plant Operation Indonesia Muara Enim Branch

1、 资格条件：
Ketentuan kualifikasi
供应商为印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任，具有独立订立合同的权利。
Pemasok adalah perusahaan yang terdaftar di Indonesia, dengan kepribadian hukum yang independen, memiliki izin usaha yang masih berlaku, mampu memikul tanggung jawab perdata secara mandiri dan memiliki hak untuk membuat kontrak secara mandiri.
2、 技术要求：
Persyaratan teknis
1. 供应商提供的物品必须是全新的且合格的产品。
Produk perlindungan tenaga kerja yang disediakan oleh pemasok harus baru dan berkualitas.
2. 供应商交货时需提供产品合格证。
Pemasok harus memberikan sertifikat kesesuaian untuk merek yang sesuai dalam daftar penawaran pada saat pengiriman.

3、 其他要求：
Persyaratan lainnya:
1. 报价清单
Daftar kutipan
	序号
Nomor seri

	名称
Nama

	型号/规格
Model/Spesifikasi
	单位
Unit
	数量
Nomor
	单价（Rp）
Harga satuan (Rp)
	总价（Rp）
Total harga (Rp)
	备注
Ket.


	1
	安全帽helm
	ABS电工防砸安全帽 安全帽内套可拆卸，须用旋钮式卡条调整松紧；四面透气型，安全帽前沿印制华电logo（如右图一）
标志，字体图案大小颜色和华电集团LOGO一致；符合GB2811-2019《头部防护安全帽》标准，标签上应有生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志。帽带两边采用塑料卡扣固定且可调整，有下颌带，内衬前额处采用格栅网状透气材料（不含胶质），后脑勺处采用旋钮调节大小。
华电logo（如图一）；
样式外观：（如图二图三）；
帽子内衬（如图四）；
三证一书(如图五)。

黄色40顶；蓝色60顶；共计100顶

厂家先拿样品（至少三种）供选择Helm pengaman anti benturan tukang listrik ABS. Selongsong bagian dalam helm pengaman dapat dilepas, dan kekencangannya harus disesuaikan dengan klip tipe kenop. Dapat bernapas di semua sisi, dan logo Huadian tercetak di tepi depan helm pengaman (seperti yang ditunjukkan pada gambar pertama di sebelah kanan).
Logo, font, pola, ukuran dan warna sesuai dengan LOGO Grup Huadian; sesuai dengan standar "Helm Pelindung Kepala" GB2811-2019. Label harus memiliki izin produksi, sertifikat produk, sertifikat penilaian keselamatan, dan tanda keselamatan . Tali dagu dipasang dengan gesper plastik di kedua sisinya dan dapat disesuaikan. Terdapat tali dagu, bagian dahi dilapisi bahan mesh breathable, dan bagian belakang kepala dapat diatur dengan kenop. 30 topi kuning (gambar 2); 30 topi biru (gambar 3); lapisan topi (gambar 4);
	顶
	100
	
	
	黄色40顶、蓝色60顶Kuning 40 atasan, biru 60 atasan[image: ][image: ][image: ]

	小计Subtotal
	
	
	
	
	
	

	增值税PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	
	
	
	
	
	

	总计 Total
	
	
	
	
	
	



2. 报价要求：报价按照采购清单分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、关税等。
Persyaratan penawaran: Penawaran harus didasarkan pada daftar 	pembelian dan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, semua 	biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga 	produk, biaya transportasi, biaya penanganan, biaya pengiriman 	kembali, PPN, bea masuk, dan lain-lain.
3. 付款方式：一次性付款，甲方在送货验收单签字确认，乙方向甲方开具采购单金额100%的增值税发票和税款收据，甲方在收到发票和税单后30个工作日内向乙方支付采购商品金额的100%的价款。
	Metode pembayaran: pembayaran satu kali, Pihak A menandatangani 	dan mengkonfirmasi slip penerimaan pengiriman, Pihak B 	menerbitkan faktur PPN dan tanda terima pajak untuk 100% dari 	jumlah pesanan pembelian kepada Pihak A. Pihak A membayar 	Pihak B 100% dari harga pembelian barang dalam waktu 30 hari 	kerja setelah menerima faktur dan tanda terima pajak.
4. 报价截止时间2024年8月30日雅加达时间15:00前。
	Batas akhir penawaran 30 Agustus2023 pukul 15:00 waktu Jakarta.

4、 交货时间：2024年9月30日前交货。若规定时间不能到货经确认后可延长。
[bookmark: _GoBack]Tanggal pengiriman: paling lambat 30 September 2024. Jika barang tidak dapat sampai dalam waktu yang ditentukan, dapat diperpanjang setelah konfirmasi.
5、 交货地点：华电（印尼）玻雅发电公司院内。
Tempat pengiriman: Halaman Perusahaan PT. CHD Power Plant Operation Indonesia Muara Enim Branch.
6、 联系人：于再军 、
Kontak: Yu Zaijun
7、 联系电话： 082177928042 
Tel: 082177928042
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