
印尼玻雅分公司2024年10月份维护部备品备件询价采购文件

Dokumen permintaan dan pengadaan suku cadang untuk Departemen Pemeliharaan bulan Oktober 2024 Cabang Boya di Indonesia

一、资格条件Kualifikasi：

供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 Persyaratan Teknis：

1. 供应商所供物品必须与采购清单一致，需提供出厂合格证、说明书等，相关技术资料齐全。检查外观合格，检测试用合格。不满足以上要求将按退货处理。

  Barang yang dipasok oleh oleh pemasok harus sesuai dengan daftar, dan harus dilengkapi dengan sertifikat pabrik, panduan, dan dokumen teknis terkait.Pemeriksaan visual harus memenuhi syarat dan uji coba, dan uji coba harus berhasil. Inspeksi penampilan memenuhi syarat, dan penggunaan pengujian dan uji coba memenuhi syarat. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan di atas akan dikembalikan. 

    2.供应商提供的商品必须是全新的，杜绝二手或淘汰品。
  Barang yang disediakan oleh pemasok harus sepenuhnya baru, dan barang bekas atau produk yang sudah tidak diproduksi harus dihindari.

三、其他要求 Persyaratan Lain：

    1、报价要求：报价按照采购清单（见附件）分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、关税等。税率按国家规定的适用税率执行。注明供货周期。

Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan (lihat lampiran) dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dll. Tarif pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dan ditetapkan oleh negara.Tunjukkan periode pengiriman.
 2. 本合同为固定总价合同。

Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap

 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款，质保期为验收合格之日起一年。

Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.Sisanya 5% adalah uang jaminan, dan masa garansi satu tahun sejak tanggal penerimaan.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2024年10月28日雅加达时间15:00前。
Penawaran jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 15:00 waktu Jakarta.

四、交货时间Waktu pengiriman：

2024年11月30日之前全部到货。特殊商品经确认后可适当延长。
Semua barang akan tiba sebelum 30 September 2024. Komoditas khusus dapat diperpanjang dengan tepat setelah konfirmasi. 
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

华电（印尼）玻雅发电厂PLTU Sumsel - 8

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy
七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757
附件：采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价（Rp）
	总价（Rp）
	要求到货日期
	备注
	品牌

	1
	电加热棒插头
	ZDK-IV直流控制柜 配套加热棒电源插头
	个
	24
	
	
	2024.11.30
	请与扬中市润龙电力设备有限公司购买。才能与现场使用设备配套
	

	2
	电加热棒
	∅ 20 加热器长度L：700 发热长D：470 功率：2.9～3.56 KW 与ZDK-IV直流控制柜配套
	根
	10
	
	
	2024.11.30
	请与扬中市润龙电力设备有限公司购买。才能与现场使用设备配套
	

	3
	电加热棒
	∅ 20 加热器长度L：490 发热长D：260 功率：1.63～1.96 KW 与ZDK-IV直流控制柜配套
	根
	15
	
	
	2024.11.30
	请与扬中市润龙电力设备有限公司购买。才能与现场使用设备配套
	

	4
	真空泵板式换热器密封条
	i100-ZM 配板式换热器密封条专用胶
	套
	3
	
	
	2024.11.30
	请与阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司购买。才能与现场使用设备配套
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	5
	定冷水板式换热器密封条
	Q055E MGS-10X/2
	套
	2
	
	
	2024.11.30
	请与斯必克（上海）流体技术有限公司购买。才能与现场使用设备配套
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	6
	石墨缠绕垫圈
	哈汽图号：CCH02A.301.1.062-2
	件
	4
	
	
	2024.11.30
	
	请向哈尔滨汽轮机长购买，保证与原设备匹配可用。

	7
	石墨缠绕垫圈
	哈汽图号：CCH02A.301.1.060-2
	件
	4
	
	
	2024.11.30
	
	

	8
	密封填料A Φ90/Φ70
	哈汽图号：CH01G.301.2.002
	件
	4
	
	
	2024.11.30
	
	

	9
	密封填料B Φ90/Φ70
	哈汽图号：CH01G.301.2.001
	件
	4
	
	
	2024.11.30
	
	

	10
	垫片
	哈汽图号：CCH01C.306.004-1
	件
	4
	
	
	2024.11.30
	
	

	11
	密封填料A Φ90/Φ70
	哈汽图号：CH01G.301.1.003
	件
	4
	
	
	2024.11.30
	
	

	12
	密封填料B Φ90/Φ70
	哈汽图号：CH01G.301.1.002
	件
	4
	
	
	2024.11.30
	
	

	13
	潜污泵
	50WQ10-45-11KW
流量：10m3/h;扬程：40m 
	台
	2
	
	
	2024.11.30
	请原厂采购，确保与在装水泵耦合装置匹配
设备厂家：江苏同纪电力水泵机械制造有限公司
	

	14
	大机固定式聚结分离净油装置 
	HC8314FRN39Z
	支
	3
	
	
	2024.11.30
	品牌：PALL，保证与原设备匹配。
	[image: image3.png]


[image: image4.png]| (PALL) Pall Corporation

| SUPRALON
| [REF] HC8314FRN39Z

RN ey

| SUPRALON FILTER ELEMENT
|
| [LOT] 105508678

L
| Qty: 1
i

] Mant. 2024-04
Made in Chine

Pall (Chine) Co., Ltd

Blectrostetio Discharge (ESD) Resistant
Cyallo Stabilization Tast (CST) Rating
VALIDATION bassd on SAE ARP 4208
@X(c) & 2000 Reting

VALIDATED TO 180 10889

Upgrade for HCB314FCN3SZ

BALD pal and SUPRALON ars
trademarks of Pall Corporation






	15
	汽轮机机头转速传感器
	霍尔传感器，型号：HST-01-I-08 5米长，带铠，无中间接头
	套
	1
	
	
	2024.11.30
	厂家：艾默生，原厂采购，非原厂,尺寸和功能可能与现场设备无法适配
	原有哈尔滨汽轮机厂提供

	16
	油位计
	ABB K-TEK MT5000/S6/LWI/A/C1V/P51/X/H0/M/NNEPX/P/1870mm
	台
	1
	
	
	2024.11.30
	厂家：ABB，原厂采购，非原厂,尺寸和功能可能与现场设备无法适配
	

	17
	电源切换装置  
	型号:依顿 EATS16.规格：200-240VAC，16A,50/60Hz
	台
	1
	
	
	2024.11.30
	品牌：依顿
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