
印尼玻雅分公司2025年度9月在线表计及试验仪器维保耗材采购询价文件
Dokumen Permintaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeliharaan Alat Uji dan Meter Online untuk September 2025 Cabang Boya Indonesia 

一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。

  Pemasok harus memperbaiki mesin sesuai dengan persyaratan dalam daftar penawaran. Setelah diperbaiki, mesih harus memiliki ketahanan DC yang memenuhi syarat, isolasi yang baik terhadap tanah, tidak ada kemacetan pada bagian yang berputar, tidak ada suara bising yang tidak normal, dan motor dapat digunakan secara normal. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima.

其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，

不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional
disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, 

dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani 

dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari

pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur 

yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年9月17日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 17 September 2025 pukul 15:00 waktu 

Jakarta.

四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年10月30日之前，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。

Harus tiba sebelum 30 Oktober 2025.Jika waktu pengiriman untuk produk khusus lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang dengan tepat setelah konfirmasi.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

四、印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、085607179214
采购清单

Daftar pengadaan
	序号

No
	名称

Nama Barang
	型号/规格 Model/Spesifikasi
	单位 Satuan
	数量 Jumlah
	备注 

Keterangan
	品牌merek

	1
	混合标气
	NO 235ppm；SO2  205ppm；N2平衡
8L
	瓶
	4
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	2
	CO标准气体
	904.48ppm N2平衡8L 150Kg/cm2
	瓶
	4
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	3
	CO2标准气体
	10.16% N2平衡8L 150Kg/cm2
	瓶
	4
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	4
	O2标准气体
	O2标准气体
O2浓度 8% mol/mol,其余为 N2 9.5MPa，8L
	瓶
	4
	
	

	5
	O2标准气体
	O2标准气体
O2浓度 0.4% mol/mol,其余为 N2 9.5MPa，8L
	瓶
	4
	
	

	6
	二异丙胺
	Diisopropylamine C6H15N   分析纯    1000 ml
	瓶
	25
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	7
	电导率电极
	HACH Polymetron 08312 PT100  K=0.01
	支
	2
	
	

	8
	钠测量电极
	HACH Polymetron 09240=C=0320
	支
	1
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	9
	钠参比电极
	HACH Polymetron 09240=C=0310
	支
	1
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	10
	PH电极
	HACH Polymetron 08362=A=2000
	支
	1
	[image: image8.jpg]01/5202

210J8q paj[eisul aq 0L
ap0Jj08|3 Z9e8Hd

ON LRd

ﬁ 09

[

Dugjdars )

/) 2024




	

	11
	ABB  PH电极流通池
	FLOWCELL For AP303
	套
	2
	
	

	12
	PH测量电极
	ABB 1720-000
	支
	2
	
	

	13
	PH参比电极
	ABB 1730-000
	支
	2
	
	

	14
	溶解氧电解液
	25mL  HACH 
Z09181=A=3600(CN)  
	瓶
	3
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	15
	R1硅试剂
	HACH Polymetron 9610Sc 2035702-CN  2L
	瓶
	9
	
	

	16
	R2硅试剂
	HACH Polymetron 9610Sc 2035802-CN  2L
	瓶
	9
	
	

	17
	R3硅试剂
	HACH Polymetron 9610Sc 2036002-CN  2L
	瓶
	9
	
	

	18
	S1硅标准液
	HACH Polymetron 9610Sc  0.5mg/L
	瓶
	4
	
	

	19
	碱浓度计
	ABB : AX400 Analyzer       Type : AX4    Code: AX43050001
	个
	1
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	20
	PH定位液
	4.00    粉剂
	包
	50
	
	

	21
	PH定位液
	6.86    粉剂
	包
	100
	
	

	22
	PH定位液
	9.18    粉剂
	包
	100
	
	


20

