
PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI 
2025年度安全工器具、应急物资采购询价文件
PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI Dokumen permintaan pembelian peralatan keselamatan dan perlengkapan darurat pada tahun 2025

一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。备注供货周期。所有产品质量的质保期为一年。
 Bahan yang disediakan oleh pemasok harus memenuhi persyaratan daftar pembelian dan merupakan bahan baru dan asli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima. Perhatikan jangka waktu pengiriman.Masa garansi untuk semua kualitas produk adalah satu tahun.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：按批次付款，每批次到货后服务方开具本批次合法合规正确的发票和税票，收货方收到发票税票后30天内支付本批次发票金额的100%。
 3、Metode pembayaran: Pembayaran dilakukan secara batch. Setelah setiap batch tiba, penyedia layanan menerbitkan faktur dan stempel pajak yang sah, sesuai dan benar untuk batch tersebut. Penerima barang membayar 100% dari jumlah faktur batch ini dalam waktu 30 hari setelah menerima faktur dan stempel pajak. 
 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年3月27日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: versi kertas tersegel.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部

 7、Lokasi penyerahan dokumen lelang: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)
四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年5月31日之前,如供货周期晚于该时间，经确认后可适当延长。
Sebelum tanggal 31 Mungkin 2025, jika siklus pasokan lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang setelah konfirmasi.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757

采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	供货周期
	备注

	1
	五点式双钩安全带
	1.符合GB 6095-2021
2.五点式，双绳，大钩，2米
	根
	50
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Safety Full Body Harness Five Point Construction
Double Hook 3M S-3M

Rp292.000

Det:

Kondisi: Baru
Min. Pemesanan: 1Buah
Etalase: Five

(Garansi Toko 1 Tahun)
Warna: Biru

Keselamatan dan keamanan saat bekerja harus menjadi perhatian
utama. Untuk Anda sering bekerja di ketinggian atau konstruksi, maka
waiib menggunakan safety full body hamess dari Stroux yang
dilengkapi juga dengan tali dan hook. Berguna untuk mencegah jatu...
Lihat Selengkapnya

@ Q Five Markets )





	2
	阻燃 五点式双钩安全带
	1.符合GB6095-2021
2.阻燃
3.五点式，双绳，大钩，2米
	根
	10
	
	

	3
	手电筒
	10W可充电LED强光
	把
	30
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	4
	太阳能警示灯
	
	个
	5
	
	

	5
	安全绳
	12*5m安全绳
	根
	8
	
	

	6
	安全绳
	12mm*10m安全绳
	根
	8
	
	

	7
	安全绳
	12*20m安全绳
	根
	8
	
	

	8
	安全绳
	12*30m安全绳
	根
	6
	
	

	9
	防火毯
	1.2×1.8m
	条
	12
	
	

	10
	“禁止合闸 有人工作”安全警示牌
	材质：ABS 红底白字 磁吸式，长50*宽30*厚2mm
	个
	400
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	11
	盒装警戒线
	50米
	卷
	10
	
	

	12
	红白一次性安全警戒带
	50米
	卷
	20
	
	

	13
	反光警示胶带黄黑相间
	10cm宽
	卷
	10
	
	

	14
	反光警示胶带纯黄色
	10cm宽
	卷
	10
	
	

	15
	反光警示胶带红白相间
	10cm宽
	卷
	10
	
	

	16
	S型挂钩
	绝缘
	个
	200
	
	

	17
	防尘口罩（耳带式）
	3M 9501 耳带式
	个
	9000
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	18
	防尘口罩（头戴式）
	3M 9541活性炭防颗粒物口罩（头戴式）
	个
	5000
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	19
	防尘面具主体
	3M 3270
	个
	100
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	20
	防尘滤芯（配套防尘面具 3M 3270）
	3M 3701 CN
	片
	1000
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	21
	焊工服
	电弧骑士防火阻燃布
M
	套
	2
	
	

	22
	焊工服
	电弧骑士防火阻燃布
L
	套
	2
	
	

	23
	焊工服
	电弧骑士防火阻燃布
XL
	套
	2
	
	

	24
	焊工服
	电弧骑士防火阻燃布
XXL
	套
	4
	
	

	25
	连体工作服
	全棉牛仔布  M
	套
	2
	
	

	26
	连体工作服
	全棉牛仔布 L
	套
	3
	
	

	27
	连体工作服
	全棉牛仔布 XL
	套
	10
	
	

	28
	连体工作服
	全棉牛仔布 XXL
	套
	3
	
	

	29
	连体工作服
	全棉牛仔布 XXXL
	套
	2
	
	

	30
	手套
	（3M舒适型防滑耐磨）
	双
	10000
	
	

	31
	手套
	（点胶） 60*25*50cm
	双
	20
	
	

	32
	手套
	（长款牛皮电焊手套）
	双
	50
	
	

	33
	手套
	（帆布）纯白衬双层
	双
	5000
	
	

	34
	手套
	防静电
	双
	100
	
	

	35
	手套
	线手套
	双
	1000
	
	

	36
	透气防雾护目镜
	防冲击/飞溅物防护眼镜
	个
	50
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