
印尼玻雅分公司记录本印刷、防洪防汛应急物资、4G摄像头、消缺物资采购询价文件
Pencetakan buku catatan, pencegahan banjir dan persediaan darurat, kamera 4G, dan dokumen permintaan pengadaan bahan untuk mengatasi kekurangan Cabang SUMSEL-8 Indonesia
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。备注供货周期。所有产品质量的质保期为一年。
 Bahan yang disediakan oleh pemasok harus memenuhi persyaratan daftar pembelian dan merupakan bahan baru dan asli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima. Perhatikan jangka waktu pengiriman.Masa garansi untuk semua kualitas produk adalah satu tahun.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。
 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年5月5日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 5 Mungkin 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)

四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年5月30日之前,如供货周期晚于该时间，经确认后可适当延长。
Sebelum tanggal 30 Mungkin 2025, jika siklus pasokan lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang setelah konfirmasi.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Wu Chao Lei 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082162566855  、085607179214
采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	供货周期
	备注

	1
	铁锹
	#3
	把
	10
	
	

	2
	铁镐
	锻打钢十字镐大号
	把
	10
	
	

	3
	雨鞋
	鞋码：42.43.44.45各5双
	双
	20
	
	[image: image1.png]




	4
	救生圈
	免充气加厚实心专业EVA救生圈
	个
	10
	
	

	5
	防静电雨靴
	鞋码：42.43.44.45各1双
	双
	4
	
	

	6
	防酸碱雨靴
	鞋码：42.43.44.45各1双
	双
	4
	
	

	7
	便携式四合一气体检测仪 扩散式 可燃气 氧气 一氧化碳 硫化氢 LEL/O2/CO/H2S
	四合一气体检测仪 （氧气 可燃气 硫化氢 一氧化碳）。
	台
	2
	
	

	8
	LED工作投光灯
	便携泛光灯升降支架照明灯
	台
	4
	
	品牌：常朗照明、赛龙照明、海洋王照明[image: image2.png]




	9
	安全学习记录本
	1.双面印刷，讨论记录表中横格为暗格。
2.第一页日期为小四号、宋体；抬头字体为四号、华文中宋；备注为五号、宋体。
3.第二页抬头字体为四号、华文中宋；其余为五号、宋体。
4.封面题头为初号、微软雅黑、加粗；最下面单位名称为四号、黑体；其余为小二、黑体。
5.每本120页（60张），共100本。
	本
	100
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	10
	4G摄像头（户外版）
	4G摄像头移动布控智能球机360度无死角，手机远程语音对讲，内置电池，内外防水磁吸（含移动布控球三脚架）防水版
	个
	4
	
	参数：512GB  类别：球机监控  像素：200万

防水等级：IP66  供电方式：电池供电

夜视类型：红外夜视   存储编码：H.264H.265

供网方式：流量卡、网线、无线WI-FI

语音类型：语音对讲   球机尺寸：2寸

存储方式：内存卡     探头个数：1个

红外夜视距离：10m    报警方式：手机推送

	11
	空预器高压冲洗水泵止回阀
	DN25
	件
	2
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	12
	机械密封
	109-35
	套
	15
	
	真空皮带机冲洗水泵机械密封参数：

ID MECH SEAL =35MM

TINGGI MECH SEAL =34MM

OD TATAKAN =50MM

TINGGI TATAKAN =9MM。

[image: image7.png]MECHANICAL SEAL

S @)







20

