
印尼华瑞电力有限公司

PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI

#2机组检查性大修阀芯修理询比文件
Dokumen Permintaan Perbaikan Menyeluruh Inti Katup Inspeksi Unit #2 
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

2、 技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商根据维修清单的要求提供服务。完成的修理需满足验收标准，不满足要求不予验收。

 Pemasok menyediakan layanan sesuai dengan persyaratan daftar pembelian. Perbaikan yang telah diselesaikan harus memenuhi kriteria penerimaan, dan perbaikan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diterima. 
3、 其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah kedua belah pihak memeriksa dan menandatangani dokumen penerimaan, Pihak A wajib membayar 100% dari jumlah penuh dalam waktu 30 hari sejak menerima faktur dan materi lain yang benar, sah, dan sesuai dari Pihak B.
 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年12月25日雅加达时间17:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2025 pukul 17:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)

四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年12月27日之前返回现场。
Kembali ke situs ini sebelum 27 Desember 2025.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Wu Chao Lei 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082162566855  、085607179214
报价表

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价（Rp)
	合价(Rp)
	用途
	加工要求
	备注
	

	1
	阀芯
	DN25
	件
	1
	
	
	#2机组高压主汽阀阀杆漏汽至漏汽母管气动阀
	车削表面划痕约0.3mm
	加工直径： Φ20mm                      
工件材质：12Gmov
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	2
	阀芯
	DN32
	件
	1
	
	
	#2机组省煤器一次排空阀
	车削表面划痕约0.3mm
	加工直径： Φ20mm                      
工件材质：12Gmov
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	3
	阀芯
	DN32
	件
	1
	
	
	#2机组省煤器二次排空阀
	车削表面划痕约0.3mm
	加工直径： Φ30mm                      
工件材质：12Gmov
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	4
	阀芯
	DN50
	件
	1
	
	
	#2机组主汽联合调阀左侧疏水气动门
	车削表面划痕约0.3mm
	加工直径： Φ30mm                      
工件材质：12Gmov
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	5
	阀芯
	DN50
	件
	1
	
	
	#2机组高压外缸气动疏水阀
	车削表面划痕约0.3mm
	加工直径： Φ50 mm                     
工件材质：12Gmov
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	6
	阀芯
	DN32
	件
	1
	
	
	#2机组一段抽汽逆止阀前气动疏水阀
	车削表面划痕约0.3mm
	加工直径： Φ50mm                      
工件材质：12Gmov
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	7
	门架丝牙
	DN80
	件
	1
	
	
	#2机组锅炉吹灰蒸汽电动门
	修复损伤部位螺纹
	加工直径： Φ90mm                      
工件材质：12Gmov
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注：修理的备件往来运输费用含在报价里。
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