
印尼玻雅分公司空压机皮带询价文件
Dokumen Permintaan Penawaran Harga untuk Sabuk Kompresor Udara untuk Cabang SUMSEL-8 Indonesia 

一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。

  Pemasok harus memperbaiki mesin sesuai dengan persyaratan dalam daftar penawaran. Setelah diperbaiki, mesih harus memiliki ketahanan DC yang memenuhi syarat, isolasi yang baik terhadap tanah, tidak ada kemacetan pada bagian yang berputar, tidak ada suara bising yang tidak normal, dan motor dapat digunakan secara normal. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima.

其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格，总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年7月17日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamar email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：华电（印尼）玻雅发电公司行政办公楼二楼物资部 
 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik SUMSEL-8 (Indonesia)
四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年7月30日之前，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。

Harus tiba sebelum 30 Juli 2025.Jika waktu pengiriman untuk produk khusus lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang dengan tepat setelah konfirmasi.

五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3.5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757

采购清单

Daftar Rincian Pengadaan
	序号No
	名称 

Nama barang
	型号/规格 

Model/spesifikasi
	单位 satuan
	数量 Jumlah
	要求到货日期Tanggal pengiriman yang diminta
	用途 

Tujuan penggunaan
	备注 

Catatan teknis

	1
	空压机皮带Sabuk kompresor
	INGERSOLL-RAND CO 22189047
	件pcs
	4
	2025.07.30
	干雾抑尘空压机使用Untuk kompresor udara sistem kabut basah
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	2
	空压机皮带 Sabuk kompresor
	INGERSOLL RAND 89265078
	件pcs
	4
	2025.07.30
	干雾抑尘空压机使用Untuk kompresor udara sistem kabut basah
	

	3
	双电源冗余器Redundan Catu Daya Ganda
	S8VK-R10 两路输入DC5-30V 10A
 一路输出DC5-30V 10A

S8VK-R10, input ganda DC5–30V 10A, output tunggal DC5–30V 10A
	个unit
	6
	2025.07.30
	空预器改造

Untuk modifikasi pemanas awal udara (APH)
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同型号品牌购买，否则现场无法使用Harus dengan merek dan model yang sama, jika tidak tidak dapat digunakan di lokasi

	4
	便携式轴流风机 Kipas aksial portabel 
	电压220V，功率：750W；筒身⌀200--250mm

Tegangan 220V, Daya 750W, diameter tabung 200–250mm
	台unit
	4
	2025.07.30
	现场检修用

Untuk pekerjaan inspeksi/perbaikan di lapangan
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	1
	空气开关 Pemutus sirkuit
	SIEMENS 5TL12910 ~440V
2P 100A 
	个unit
	5
	2025.07.30
	锅炉电子间电源柜使用

Untuk panel daya ruang elektronik boiler
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