
印尼玻雅分公司2025年9月补充备品备件询价文件
Dokumen pertanyaan suku cadang tambahan pada bulan September 2025 Cabang SUMSEL-8 Indonesia 

一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。
  Pemasok harus memperbaiki mesin sesuai dengan persyaratan dalam daftar penawaran. Setelah diperbaiki, mesih harus memiliki ketahanan DC yang memenuhi syarat, isolasi yang baik terhadap tanah, tidak ada kemacetan pada bagian yang berputar, tidak ada suara bising yang tidak normal, dan motor dapat digunakan secara normal. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima.

其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格，总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
2. Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4. 评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年10月3日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 15:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamar email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：华电（印尼）玻雅发电公司行政办公楼二楼物资部 
 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik SUMSEL-8 (Indonesia)
四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年11月30日之前，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。

Harus tiba sebelum 30 November 2025.Jika waktu pengiriman untuk produk khusus lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang dengan tepat setelah konfirmasi.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

四、印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757

采购清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	要求到货日期
	用途
	备注

	1
	鳍片
	6×11.7；L=600m 材质：15CrMo
	件
	30
	2025.11.30
	锅炉检修使用
	

	2
	鳍片
	6×12.7；L=250m 材质：15CrMo
	件
	30
	2025.11.30
	锅炉检修使用
	

	3
	负荷隔离开关
	32A
	个
	3
	2025.11.30
	现场电动葫芦
	

	4
	负荷隔离开关
	63A
	个
	3
	2025.11.30
	现场电动葫芦
	

	5
	负荷隔离开关
	16A
	个
	3
	2025.11.30
	现场电动葫芦
	

	6
	油位计
	减速机：M1PSF60N/DS（配套油泵）
	套
	6
	2025.11.30
	浆液循环泵减速机维护
	原厂采购：SEW-传动设备（天津）有限公司；非原厂,备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配

	7
	油位计
	减速机：M1PSF70N/DS（配套油泵）
	套
	2
	2025.11.30
	浆液循环泵减速机维护
	

	8
	除雾器模块
	FGD-S/FH1（配套I模块）
	块
	5
	2025.11.30
	吸收塔除雾器
	原厂采购：深圳万纳托实业有限公司；非原厂,备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。     

	9
	除雾器模块
	FGD-S/FH1（配套II模块）
	块
	5
	2025.11.30
	吸收塔除雾器
	

	10
	磁阻式转速探头
	ZS-04-75-8000
	支
	4
	2025.11.30
	汽轮机磁阻式转速探头
	

	11
	风扇
	F2E-120S-230
	个
	50
	2025.11.30
	DCS机柜用风扇
	

	12
	流量开关 
	FLOW SWITCH
MODEL:ZNJC09010301
RANGE:0.5--8L/min
NUMBER:B.0929
	台
	3
	2025.11.30
	风机油站流量报警
	

	13
	格力中央空调主板ZQ333OT
	300027000566
	块
	2
	2025.11.30
	中方食堂中央空调
	

	14
	格力中央空调主板ZS3305
	30223000032
	块
	2
	2025.11.30
	中方食堂中央空调
	

	15
	管式滑触线
	4极16平方带铜芯4m\根
	根
	10
	2025.11.30
	现场电动葫芦
	

	16
	管式滑触线
	4极10平方带铜芯4m\根
	根
	10
	2025.11.30
	现场电动葫芦
	

	17
	交流接触器
	LC1-N6511 36V 32A
	个
	5
	2025.11.30
	现场电动葫芦
	

	18
	交流接触器
	LC1-N8011 36V 32A
	个
	2
	2025.11.30
	现场电动葫芦
	

	19
	温控器
	余姚皓仪牌KCMR-9 型号：KCMR-91AARS;L/N:T120200512  
	块
	3
	2025.11.30
	电除尘热风吹扫柜温控器
	

	20
	全封闭油水探测器
	YTG-B 工作压力1MPa 控制范围0--60mm 开关节点容量 AC220V 6A 
	台
	2
	2025.11.30
	发电机油水探测
	

	21
	温度变送器
	分度号：PT100；精度0.2%FS；量程：0～300℃；电压：DC 24V；输出：4～20mA
	台
	4
	2025.11.30
	脱硫来烟温度
	

	22
	旋启式衬胶止回阀
	H44J-16 DN65 阀门长度L：285mm
	只
	5
	2025.11.30
	化学酸碱系统使用
	

	23
	手动衬胶隔膜阀
	G41J-10C DN65 阀门长度L：250mm
	只
	6
	2025.11.30
	化学酸碱系统使用
	建议品牌：上五、一核、良大

	24
	手动衬胶隔膜阀
	G41J-10C DN50 阀门长度L：210mm
	只
	10
	2025.11.30
	化学酸碱系统使用
	

	25
	钢衬四氟短接   
	DN65 PN10 L=150mm                             连接形式：活套法兰               内衬PTFE聚四氟乙烯
	件
	5
	2025.11.30
	化学酸碱系统使用
	请原厂（江苏慧阳水处理工程有限公司）购买，保证与现场设备连接尺寸相符

	26
	钢衬四氟异径三通   
	DN65×25×65 PN10 L=250mm；H=150mm；                                               连接形式：活套法兰；                             内衬PTFE聚四氟乙烯                                       
	件
	5
	2025.11.30
	化学酸碱系统使用
	

	27
	钢衬四氟异径短接   
	DN80/DN65 PN10 L=140mm              连接形式：活套法兰；                            内衬PTFE聚四氟乙烯
	件
	5
	2025.11.30
	化学酸碱系统使用
	

	28
	钢衬四氟异径短接   
	DN65/DN50 PN10 L=130mm              连接形式：活套法兰；                                    内衬PTFE聚四氟乙烯
	件
	5
	2025.11.30
	化学酸碱系统使用
	

	29
	永磁同步电机
	60KTYZ,每分钟7.5转，220VAC，含0.27uf配套电容
	台
	2
	2025.11.30
	设备维护
	

	30
	碳刷
	SCHUNK  E-50
	个
	2
	2025.11.30
	大机直流油泵电机备件
	

	31
	微油火检光纤
	LK-YD-S-114
	套
	4
	2025.11.30
	锅炉微油点火检测火焰
	厂家：北京联科众合机电设备有限公司

	32
	电源板
	ILPI-393
	块
	10
	2025.11.30
	DELL 显示器修复用， SE2719HR电源板
	

	33
	主板
	HY-2
	块
	10
	2025.11.30
	DELL 显示器修复用， SE2719HR主板
	

	34
	显卡
	R5230 1G D3 64BIT
VGA+DVI+HDMI
	块
	3
	2025.11.30
	工程师站电脑备件
	

	35
	内存条
	8G
PC3-12800 CL11
APACER     ROHS 
S/N:172003102664
P/N:78.C1GET.AU10C
	块
	4
	2025.11.30
	工程师站电脑备件
	

	36
	风扇
	8314HL 
	台
	4
	2025.11.30
	CEMS 仪表用冷却风扇
	

	37
	电脑主机电源
	MODEL:ST-400BKP-RP
	块
	2
	2025.11.30
	现场电脑电源备件
	品牌：Diggcom

	38
	硬盘
	硬盘6tb
紫盘6T机械硬盘SATA接口
	台
	2
	2025.11.30
	现场电脑硬盘备件
	

	39
	管道电磁阀
	ZCLF-15
电压 AC220V 50HZ 
压力0-10kg
	台
	2
	2025.11.30
	化学EDI 系统管道电磁阀
	

	40
	管道电磁阀
	防爆线圈 XK06-014-01861
型号 X1
电压 AC220V 50HZ 
	台
	2
	2025.11.30
	化学纯水箱进水电磁阀
	

	41
	直流分电屏绝缘监察2卡
	8JZ-065-209
	块
	2
	2025.11.30
	直流分电屏
	原厂家：九洲原厂采购，需厂家根据本项目配置软硬件，非原厂,备件因尺寸、功能、外部接线等差异可能与现场设备无法适配。需提供原厂家提供备件并配合调试的厂家盖章证明文件。

	42
	斗轮机尾车油站叶片泵
	图号：HD2020 002-WC-01-01
	件
	1
	2025.11.30
	SR1300/1300·40 型斗轮斗轮堆取料机
	厂家：厂家：上海永捷液压气动有限公司 （原厂购买）

	43
	斗轮机俯尾车站联轴器（配梅花垫）
	图号：HD2020 002-WC-01-04
	件
	1
	2025.11.30
	SR1300/1300·40 型斗轮斗轮堆取料机
	

	44
	斗轮机俯仰油站联轴器（配梅花垫）
	图号：HD2020 002-FY-01-04
	件
	1
	2025.11.30
	SR1300/1300·40 型斗轮斗轮堆取料机
	

	45
	调心托辊组纠偏立辊
	调心托辊组型号：          BELT WIDTH= 1400
	件
	20
	2025.11.30
	输送带检修使用
	

	46
	电力液压鼓式制动器
	YWZ5-160/22.IA.RL.WC.HR
	件
	1
	2025.11.30
	斗轮机回转减速机使用
	江西华伍制动器股份有限公司

	47
	立式多级离心泵
	CDL8-60FSWPC
	件
	1
	2025.11.30
	斗轮机干雾抑尘使用
	浙江南元泵业有限公司

	48
	多级离心泵
	CDLF1-12FSWSC
	件
	1
	2025.11.30
	干雾抑尘使用
	南方泵业有限公司

	49
	多级离心泵
	CDLF1-8FSWSC
	件
	1
	2025.11.30
	干雾抑尘使用
	南方泵业有限公司

	50
	深沟球轴承
	6307
	件
	6
	2025.11.30
	除铁器检修使用
	

	51
	骨架油封
	45*65*12 
	件
	12
	2025.11.30
	除铁器检修使用
	

	52
	油性麻心钢丝绳
	11mm(6*37)
	米
	200
	2025.11.30
	现场电动葫芦使用
	

	53
	油性麻心钢丝绳
	13mm(6*37)
	米
	300
	2025.11.30
	现场电动葫芦使用
	

	54
	油性麻心钢丝绳
	15mm(6*37)
	米
	100
	2025.11.30
	现场电动葫芦使用
	

	55
	油性麻心钢丝绳
	17.5mm(6*37)
	米
	200
	2025.11.30
	现场电动葫芦使用
	

	56
	三通阀
	VFH42 80
	只
	2
	2025.11.30
	集控室、锅炉空调机组使用
	

	57
	Actuator Motor 3 arah
电动执行器
	SBV61（S55160-A103）
	个
	2
	2025.11.30
	集控室、锅炉空调机组使用
	

	58
	球墨铸铁圆井盖
	 700*800mm           D400级(重型)                 井盖自重50kg       承重能力:400KN(约40吨)
	套
	10
	2025.11.30
	全厂排污井、集水井使用
	

	59
	门锁
	木门门锁，锁芯尺寸：120*20mm
	套
	10
	2025.11.30
	生产现场办公室门使用
	

	60
	防火门门锁
	防火门门锁 锁芯尺寸：150*15mm
	套
	20
	2025.11.30
	生产现场门锁使用
	

	61
	304不锈钢滑撑
	上悬窗SUS-304不锈钢滑撑 四连杆
	个
	20
	2025.11.30
	生产现场门窗使用
	


20

