2026年#2机组季节性检修电热专业备品备件询比文件
Dokumen Permintaan Penawaran dan Perbandingan (Inquiry & Comparison) Suku Cadang dan Spare Part Bidang Listrik & Termal untuk Pemeliharaan Musiman Unit #2 Tahun 2026
	一、基本情况
I. Informasi Dasar
1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司
1. Pembeli:  PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
2. 联系人：技术：贾光华，商务：于再军
2. Kontak: Teknis：Jia GuangHua Komersial:Yu ZaiJun 
3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。
3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan.
澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段投标疑问（**公司）”。
Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.
4.采购内容：详见报价表。
4. Ruang Lingkup Pengadaan: Seperti tercantum dalam jadwal penawaran.
5.采购方式：公开询比。
5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan.
6.评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。
6. Metode Evaluasi: Metode Harga Penawaran Terendah yang Dievaluasi. Calon pemasok yang berhasil akan direkomendasikan secara berurutan berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.
[bookmark: OLE_LINK1]7.报价截止时间：2026年3月5日09：00点前（雅加达时间）。
7. Batas Waktu Penawaran: sebelum 5 Maret 2026 pukul 09.00 (waktu Jakarta).
8.送货地址：PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan。
8. Alamat Pengiriman: PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.  
9.采购监督投诉受理邮箱:chdptplpe@gmail.com。
9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: chdptplpe@gmail.com.
二、报价说明
II. Spesifikasi Penawaran
1.报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah.
2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan.  dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas.
3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。
3. Masa Pengiriman:Waktu pengiriman untuk produk khusus akan tunduk pada persyaratan daftar pembelian. Jika waktu pengiriman lebih lambat dari waktu yang ditentukan, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah konfirmasi.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum.
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi.
6. 质保金：不适用。适用：合同总额的 3% ，期限 6个月 。
6. Deposit Retensi:  Tidak berlaku.  Berlaku: 3% dari total kontrak, angka waktu:6 bulan.
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.



三、报价表
III. Formulir Penawaran
	序号
No. Seri
	物资名称
Nama Barang
	规格/型号
Spesifikasi/Model
	单位
Satuan
	数量
Jumlah
	单价（RP）
Harga Satuan (IDR)
	合价（RP）
Harga Total (IDR)
	到货日期
Tanggal kedatangan
	备注
Catatan
	图片 Gambar

	1
	电磁阀
	ENCLOSURE TYPES 3, 3S,4&4X
SHUTOFF VALVE 
 104R    ASCO WATER 5-300PSI
REBUILD KIT NO 322654
SERIAL NO  T26269430
WATTS 1.2
	只
	10
	
	
	2026-04-28
	
	

	2
	压力表
	0---300PSI 
外螺纹
Y100不带边沿1/4NPT
	块
	20
	
	
	2026-04-28
	
	

	3
	过滤器
	空气过滤器
AW20-n02ceh-cz-b
SET PRESS  7-125PSI
带压力表
	台
	10
	
	
	2026-04-16
	
	

	4
	过滤器
	空气过滤器
AW30-n02-2-X2622C 
SET PRESS  0.05--0.85MPa
带压力表
	台
	10
	
	
	2026-04-16
	
	

	5
	DI卡件
	 IOP331  DI卡件
PART NO.181207
REV: A2/A5
	块
	4
	
	
	2026-04-16
	
	

	6
	风扇
	F2E-120S-230
	个
	10
	
	
	2026-04-16
	
	

	7
	电磁阀
	553 G553A 018MS OPER PRESSURE(AIR) ZS-14B TSIG(1-10bar)  配2个线圈480.0649 230V AC 50HZ 110V DC 5W
	只
	6
	
	
	2026-04-16
	
	

	8
	氧化锆锆头
	Y2T 220111 142,对应氧量分析仪型号：TXO-1000-S-V2
	台
	1
	
	
	2026-04-16
	
	

	9
	导轨温度变送器
	HM-TC2560
-50～300℃；输出4～20mA/ 4～20mA；  两路；供电24VDC；输入信号PT100/ -50～300℃；
	台
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	10
	电源切换器
	电源切换器S8VK-R10
REDUNANCY UNIT 
INPUT DC5-30V 10A
OUTPUT DC5-30V 10A
	台
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	11
	电源
	导轨式电源模块MDR-20-24
（48515-1）
INPUT 100-240V  AC 0.45A
OUTPUT  24V DC 0.65A 
	台
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	12
	导轨温度变送器
	SBWZ-2280
0～300℃；输出4～20mA；供电24VDC；输入信号PT100
	台
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	13
	热电阻
	热电阻，型号:CH01B671.1Z-11
	支
	10
	
	
	2026-04-16
	
	

	14
	空气开关
	6A
230/400V AC 
S201
单级
	只
	10
	
	
	2026-04-16
	
	

	15
	堵煤报警器
	DM
	只
	1
	
	
	2026-04-16
	
	

	16
	跑偏报警器
	GP-1
	只
	1
	
	
	2026-04-16
	
	

	17
	温度报警器
	201NN-K15-U9-C7C
	只
	1
	
	
	2026-04-16
	
	

	18
	断带报警器
	QG18-A80232
	只
	1
	
	
	2026-04-16
	
	

	19
	堵煤、断煤、跑偏、温度报警器密封垫
	
	套
	1
	
	
	2026-04-16
	
	

	20
	转速传感器
	70085-1010-175  
17J（退货包运费）
	只
	5
	
	
	2026-04-16
	1688网3333
	

	21
	三色环压力表
	充油耐震压力表
Y-100，
0-16kPa
M20*1.5
	块
	5
	
	
	2026-04-16
	
	

	22
	三色环压力表
	充油耐震压力表
Y-150，
0-1MPa
M20*1.5
	块
	5
	
	
	2026-04-16
	
	

	23
	三色环压力表
	压力表
Y-50，
0-1MPa；10kgf/cm2
M20*1.5
	块
	10
	
	
	2026-04-16
	
	

	24
	三色环压力表
	压力表
Y-100，
-5~5kpa
M20*1.5
	块
	10
	
	
	2026-04-16
	
	

	25
	热电阻
	PT100;双支；三线制
L=900   -200～450℃
	支
	6
	
	
	2026-04-16
	
	

	26
	普通型侧装式磁性液位计
	型号：UHZ-57/CUB-1230
	套
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	27
	压力开关
	BH-072075-072
ADJUSTABLE RANGE:3-30PSID 
OVERRANGE:500PSI
PROOF 1000PSI
	台
	2
	
	
	2026-04-16
	1688网5000
	

	28
	压力表缓冲管
	工作温度:400°C
标 准：GB/T 12459-2005
工作压力:20MPa
材 质：304L，
M14*1.5（内螺纹-内螺纹）
	个
	10
	
	
	2026-04-16
	
	

	29
	限位开关
	WLCA2-N
A600
1A 125VDC 
TYPE1,3,4AND13
	个
	20
	
	
	2026-04-16
	1688网127
	

	30
	限位开关
	CS1-U
DC/AC 5-240V 100mA 10W
	个
	6
	
	
	2026-04-16
	1688网10
	

	31
	门锁
	锌合金MS705亮光一字锁带钥匙
	个
	20
	
	
	2026-04-16
	
	

	32
	温度元件
	PT100;双支；三线制
Φ6,L=18mm；Φ6可移动金属保护管长度L=200mm；软引线长度9000mm； -200～450℃
	支
	80
	
	
	2026-04-16
	
	

	33
	蓄电池
	12VDC
LC-R127
	块 
	4
	
	
	2026-04-16
	
	

	34
	采样泵
	PU3796-N811
 pump 115VAC W/PLATE AND FITTINGS
 (PN：117900-01)
	台
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	35
	电磁阀
	CAT NO:X18900001 TPL:24065
PIPE SIZE :PAD MOUTING
ORIFICE SIZE :1.2/1.5mm
MEDIUM&PRESSURE
AIR INERT GAS :0-10BAR
WAITAGE/COIL CLASS  2.5F;-10℃---60℃
230V AC 430 04422
	台
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	36
	执行器
	IQ20   F14  A
SERIAL NO:WY38650107
WIRING DIAGRAM:3000-000-08
380-3-50
SAE80EP
ACTUATOR:IQ18 F10 A
36RPM;203NM;IP68
0.72 kw 15min
	台
	1
	
	
	2026-04-16
	
	

	37
	执行器
	IQ18F10A
SERIAL NO:WY73330109
WIRING DIAGRAM:3000-000-08
380-3-50
SAE80EP
ACTUATOR:IQ18 F10 A
24RPM;108NM;IP68
0.68 kw 15min
	台
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	38
	变送器
	266DSHMSSA1B7LSB1TB
膜片材质:AISI 316L SS/Silicone Oil法兰O型圈:AISI 316L SS/Viton
最大工作压力 21 MPa
低量程/高量程 -600kPa/600kPa
量程限制6/600kPa
	台
	4
	
	
	2026-04-16
	
	

	39
	减压阀
	减压阀
接口螺纹型号为G5/8
双压力表（减压前后压力显示）
	只
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	40
	接近开关
	XS618B1MAL2
Ue：24V …240V 
A<15Nm
两线制 BN  BU
GB/T14048.10
	只
	10
	
	
	2026-04-16
	
	

	41
	三色环压力表
	充油耐震压力表
Y-100，0-6kPa M20*1.5
	块
	5
	
	
	2026-04-16
	
	

	42
	数显表
	DM-485
	块
	2
	
	
	2026-04-16
	
	

	43
	IGBT驱动板
	LZSKYPE/32   1600V/2.2A
	块
	5
	
	
	2026-04-30
	三家短名单：浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司
	[image: ]

	44
	IGBT触发板
	     LZDLBH-4 1600V/2.2A
	块
	5
	
	
	2026-04-30
	三家短名单：浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司
	[image: ]

	45
	IGBT模块
	LZSEMIX604GB12T4S  1600V 
	块
	20
	
	
	2026-04-30
	三家短名单：浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司
	[image: ]

	46
	开入板
	LY2K6302（DC110V）
	块
	1
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	47
	马达保护器
	SPM81-250                     250A                             装置电源：AC85-265V                                 DC100-300V
	个
	1
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	48
	断路器
	SF203 D6  3P 6A
	个
	3
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	49
	断路器
	MS2X-0.63  电流调节范围(0.4-0.63A)
	个
	2
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	50
	断路器
	MS2X-2.5  电流调节范围(1.6-2.5A)
	个
	2
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	51
	断路器
	MS2X-4.0  电流调节范围(2.5-4A)
	个
	2
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	52
	断路器
	Tmax XT1B160TMD125-1250FF3P      In=125A 3P
	个
	2
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	53
	断路器
	Tmax XT2N160LSIGR160FF3P  In=160A  3P(4段保护)
	个
	2
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	54
	接触器
	A2X09-30-10-25 1NO  AC 220V
	个
	3
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	55
	接触器
	A2X40-30-01-25 1NC  AC 220V
	个
	3
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	56
	中间继电器
	CR-MX024DC4L  24V(14脚带底座)
	个
	10
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	57
	调速电位器
	LA42DWQ-22  10K  Pmax0.5W Umax250V
	个
	2
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	58
	高压带电显示装置
	ZKA-DX01VPIS（500kV）
	个
	3
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	59
	直流电源模块
	 48515-1                         输入：100-240 VAC 50/60Hz0.45A     90-250 VDC 0.3A                          输出：DC24V 0.65A（轨道式安装）
	个
	3
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	60
	继电器
	EMD-FL-C-10
	个
	2
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	61
	热继电器底座
	LAD7B106C
	个
	10
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	62
	过载继电器
	LRD16(设置电流范围9-13A)
	个
	10
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	63
	过载继电器
	LRD12(设置电流范围5.5-8A)
	个
	10
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	64
	接线端子头圆型O型
	RV2-3  0.8mm紫铜加厚（红、蓝、黄、绿、黑各一包）1000只装
	包
	5
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	65
	接线端子头圆型O型
	RV3.5-4 1mm紫铜加厚（红、蓝、黄、绿、黑各一包）1000只装
	包
	5
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	66
	接线端子叉型
	SV2-3.2  0.8mm紫铜加厚（红、蓝、黄、绿、黑各一包）1000只装
	包
	5
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	67
	接线端子叉型
	SV3.5-4  1mm紫铜加厚（红、蓝、黄、绿、黑各一包）1000只装
	包
	5
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	68
	电动机轴承
	6322/C3
	盘
	2
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	69
	电动机轴承
	6230/C3
	盘
	2
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	70
	电动机轴承
	NU 230 ECM
	盘
	2
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	71
	电动机轴承
	NU 228 ECM/C3
	盘
	2
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	72
	电动机轴承
	 6319-2Z/C3
	盘
	4
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	73
	电动机轴承
	 NU 1020 M/C3
	盘
	2
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	74
	电动机轴承
	 6020/C3
	盘
	2
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	75
	电动机轴承
	6215/C3
	盘
	10
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	76
	轴承
	6210/C3
	个
	10
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	77
	电动机轴承
	6213/C3
	个
	10
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	78
	轴承
	6209
	个
	10
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	79
	电动机轴承
	6313-2RS1/C3
	盘
	10
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	80
	电动机轴承
	NU328ECM/C3
	盘
	3
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	81
	电动机轴承
	6328M/C3
	盘
	3
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	82
	电动机轴承
	6308/2Z
	盘
	10
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	83
	电动机轴承
	7330B/P6 SKF
	盘
	2
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	84
	电动机轴承
	6230/P63
	盘
	2
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	85
	电动机轴承
	6236/P63
	盘
	2
	
	
	2026-04-30
	推荐品牌：SKF，NSK，NTN或同等品牌
	

	86
	T8灯管
	GLD-200 额定功率：18W
	根
	200
	
	
	2026-04-30
	
	

	87
	料流检测器
	SDL-C
	个
	10
	
	
	2026-04-30
	原厂采购:沈阳德蒙福特电力设备制造有限公司
	[image: ]

	88
	电瓷转轴
	f4.1.8    50瓷
	个
	6
	
	
	2026-04-30
	三家短名单：浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司
	[image: ]

	89
	EH油泵再生泵电机
	型号：M2BAX80SLA4  3GBA062410-ADFCN+VC,额定电压：380V，电机功率：0.75KW，额定电流：1.83A，转速：1427r/min
	台
	1
	
	
	2026-04-30
	原厂采购:ABB公司
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	90
	EH油泵循环泵电机
	型号：M2BAX90SLA4  3GBA22220-ADFCN+VC,额定电压：380V，电机功率：1.5KW，额定电流：3.51A，转速：1427r/min
	台
	1
	
	
	2026-04-30
	原厂采购:ABB公司
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	91
	水环真空泵工作液循环泵电机
	型号：YE2100L-2,额定电压：380V，电机功率：3KW，额定电流：6.14A，转速：2860r/min
	台
	1
	
	
	2026-04-30
	原厂采购:上海亿能泵业有限公司
	[image: ]

	92
	聚结分离净油装置电机
	型号：M2BAX132SA4  3G1C18502621177016008,额定电压：380V，电机功率：5.5KW，额定电流：11.81A，转速：1451r/min
	台
	1
	
	
	2026-04-30
	原厂采购:ABB公司
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	93
	小机辅油泵电机
	型号：YBX3-225W-2TBYS2,额定电压：380V，电机功率：15KW，额定电流：31.7A，转速：2964r/min
	台
	1
	
	
	2026-04-30
	原厂采购:卧龙电气南阳防爆公司
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	94
	小机排烟风机电机
	型号：YBX3-80M2-2THF1,额定电压：380V，电机功率：1.1KW，额定电流：2.43A，转速：2825r/min
	台
	1
	
	
	2026-04-30
	原厂采购:卧龙电气南阳防爆公司
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	95
	平台灯
	GF9051/70W/LED
	个
	20
	
	
	2026-04-30
	参考厂家：紫光照明
	

	96
	防爆灯
	GB8052/100W/LED
	个
	20
	
	
	2026-04-30
	参考厂家：紫光照明
	

	97
	三防灯
	GS9032/150W/LED
	个
	20
	
	
	2026-04-30
	参考厂家：紫光照明
	

	98
	应急平台灯
	NFC9186/70W/LED
	个
	20
	
	
	2026-04-30
	参考厂家：海洋王
	

	99
	防潮灯
	GF9035/4*3W  24V
	个
	20
	
	
	2026-04-30
	参考厂家：紫光照明
	

	100
	烤灯
	1200W手持  220V
	个
	2
	
	
	2026-04-30
	参考：工马喷漆烤灯
	

	101
	灯管
	1200W-36cm  220V
	个
	20
	
	
	2026-04-30
	参考：工马灯管
	

	102
	海洋王手提式探照灯 
	RJW7102
	个
	5
	
	
	2026-04-30
	参考厂家：海洋王
	

	103
	壁灯
	GF9051/50W/LED
	个
	20
	
	
	2026-04-30
	参考厂家：紫光照明
	

	104
	高悬挂灯具
	GT9181/100W/LED
	个
	20
	
	
	2026-04-30
	参考厂家：紫光照明
	

	105
	防爆吸顶灯
	GB8052/15W/LED
	个
	20
	
	
	2026-04-30
	参考厂家：紫光照明
	

	106
	应急疏散指示灯（右）
	型号：GX9011,额定电压：220V 50Hz,额定功率3W，光源类型LED,防护等级：IP65，应急时间≧90min
	个
	100
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	107
	应急疏散指示灯（左）
	型号：GX9011,额定电压：220V 50Hz,额定功率3W，光源类型：LED,防护等级：IP65，应急时间≧90min
	个
	100
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	108
	锂电吹风机
	型号：AB4026T 21V 0-13000r/min  2.6㎡/min 5.4KPA
	个
	3
	
	
	2026-04-30
	
	[image: ]

	109
	多功能一体四合一试验器
	型号：ABS-Q02，连接杆材质：不锈钢，长度：可通过加长连接杆延长至10米，检测类型：烟感、温感、火焰、可燃气体进行探测，枪头材质：阳极化航空铝+不锈钢，不产生明火。
	套
	1
	
	
	2026-04-30
	参考：奥博斯
	[image: ]

	110
	雾香液（与试验器配套）
	型号：ABS-WXY，消防烟枪测试油，容量100mL
	个
	100
	
	
	2026-04-30
	参考：奥博斯
	

	小计
	

	PPN11%
	

	总计
	

	交货期
Pengiriman tepat waktu
	
	供应商名称
Nama Pemasok
	

	联系地址
Alamat Kontak
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Penyedia Penawaran:  (Tanda Tangan)              Rincian Kontak:
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2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件，如需清晰的需求图片，请联系商务人员。
3. 报价表备注中标注了原厂采购的按照报价表要求执行；提供了推荐品牌或短名单的需在推荐品牌或短名单或同等品牌中选择，并在报价时明确标注所报价格为哪个厂家；标注参考厂家的仅供报价人在无法找到货物时进行参考。
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