2026年10月备品备件及减压阀、轴承等备品备件询比文件
Dokumen Permintaan Penawaran Perbandingan Suku Cadang dan Spare Part, Termasuk Katup Pengurang Tekanan dan Bantalan Bulan Oktober 2026
	一、基本情况
I. Ketentuan Umum
1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司
1. Pengguna Jasa: PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
2. 联系人：(技术：时亚楠 085768874384) (商务：张郡书 085373257862)
2. Kontak: (Teknis: Shi Yanan 085768874384) (Komersial: Zhang Junshu 085373257862)
3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。
3. Email Khusus Penawaran: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir hanya dapat dikirimkan ke alamat email tersebut; apabila dikirimkan ke alamat lain maka tidak akan diakui.Judul email wajib mencantumkan:“Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boya XXX (Nama Perusahaan)”Penawaran tidak diperkenankan dikirim berulang; Pengguna Jasa hanya akan mengakui penawaran terakhir.
澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段投标疑问（**公司）”。
Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tidak akan ditanggapi jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Tender/Pengadaan Paket Pengadaan Proyek Boya XXX (Nama Perusahaan)”.
4.采购内容：详见报价表。
4. Ruang Lingkup Pengadaan:Sebagaimana tercantum dalam tabel penawaran harga.
5.采购方式：公开询比。
5. Metode Pengadaan: Permintaan Penawaran Terbuka (Open Inquiry/Comparison).
6.评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。
6. Metode Evaluasi: Metode harga terendah setelah evaluasi (Evaluated Lowest Price Method), yaitu dengan merekomendasikan calon penyedia berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.
[bookmark: OLE_LINK1]7.报价截止时间：2026年10月31日9:00点前（雅加达时间）。
7. Batas waktu penyampaian penawaran: Sebelum pukul 09.00 WIB (Waktu Jakarta) pada tanggal 31 Oktober 2026.
8.送货地址：PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan。
8. Alamat Pengiriman:PLTU Sumsel 8, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.  
9.采购监督投诉受理邮箱:chdptplpe@gmail.com。
9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: chdptplpe@gmail.com.
二、报价说明
II.  Ketentuan Penawaran
1.报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran dari peserta harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya material, biaya transportasi dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, biaya asuransi, serta seluruh biaya yang timbul hingga barang tiba di lokasi penyerahan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.Harga bersifat tetap (fixed price) dan tidak dapat berubah.
2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Ketentuan Khusus: Spesifikasi dan parameter barang yang ditawarkan wajib sesuai dengan persyaratan. Apabila terdapat perbedaan, harus dinyatakan secara jelas.
3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。
3. Jangka waktu pengiriman mengacu pada daftar pengadaan. Untuk produk khusus dengan waktu pengiriman lebih lama, jangka waktu dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen identitas perwakilan hukum (Direktur/Pimpinan Perusahaan).
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran dilakukan melalui transfer bank setelah barang diterima dan dinyatakan lulus pemeriksaan. Peserta wajib memiliki rekening bank atas nama perusahaan.
6. 质保金：不适用。适用：合同总额的 3% ，期限 6 个月。
6. Uang Jaminan Pemeliharaan:  Tidak berlaku.  Berlaku: sebesar 3% dari total nilai kontrak, dengan jangka waktu 6 bulan.
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pengguna Jasa tidak menjamin bahwa penawar dengan harga terendah akan ditetapkan sebagai pemenang, serta tidak berkewajiban memberikan penjelasan kepada peserta yang tidak terpilih.
Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu tidak akan dievaluasi.
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三、报价表
III. Formulir Penawaran
	序号
No. Seri
	物资名称
Nama Barang
	规格/型号
Spesifikasi/Model
	单位
Satuan
	数量
Jumlah
	单价（RP）
Harga Satuan (IDR)
	合价
（RP）
Harga Total (IDR)
	到货日期
Tanggal kedatangan
	备注
Catatan
	品牌
Merek

	1
	RF突面法兰
Flensa permukaan RF
	DN25 PN16 材质316
DN25 PN16 Bahan 316
	片
potong
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	2
	电动调节执行器
Electric Modulating Actuator
	DREHMO DIM 120 B1-10
电动调节执行器
TORQUE-RANGE:40-120NM

**DREHMO DIM 120 B1-10**
Electric Modulating Actuator
TORQUE-RANGE: 40–120 Nm
	台       unit
	1
	
	
	2027/1/30
	原厂家：DREHMO 原厂采购，非原厂,备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配Produsen asli: DREHMO dibeli dari pabrik asli, bukan pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran
	

	3
	ABB压力变送器显示模块                          Modul tampilan transmitter tekanan ABB
	ABB P/N:3KXP065007U0100
	只 buah    
	5
	
	
	2027/1/30
	原厂家：ABB 原厂采购，非原厂,备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配Produsen asli: ABB, dibeli dari pabrik asli, jika bukan dari pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran
[image: 6ecea1f26f14bcf03d9f28462ccb478b][image: e16e57c7da01983e8e34890341e23139]
	

	4
	电动空气控制阀
Katup Pengatur Udara Bertenaga Listrik
	型号：WSF-A 输入电压：AC 380/415V（交流）
内部电源模块输出：DC 165V /12V（直流）
Model: WSF-A Tegangan Masukan: AC 380/415V (Arus Bolak-balik) Keluaran: DC 165V/12V (Arus Searah)
	个
buah
	5
	
	
	2027/1/30
	原厂家：天力原厂采购，非原厂,备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配Produsen asli: Dibeli dari pabrik Tianli asli, jika bukan pabrik asli, suku cadang mungkin tidak kompatibel dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran
[image: ] [image: ]
	

	5
	高频雷达物位计
Pengukur Level Radar Frekuensi Tinggi
	WSR550-WT20M,0-20M,24VDC，4-20mA+HART,IP67,-40~80℃
	台       unit
	4
	
	
	2027/1/30
	1、重庆川仪                 2、飞卓科技 （RRF2 系列，带 Echo 回波分析）3、杭州美仪自动化 或同等品牌  Parameter yang direkomendasikan untuk memenuhi persyaratan:1. Chongqing Chuanyi CYWZ-8000G-GW 2. Feizhuo Technology RRF2-L (seri RRF2, dengan analisis Echo) 3.Hangzhou Meiyi Automation atau merek setara [image: ] [image: ]
	

	6
	电接点压力表
Manometer dengan Kontak Listrik
	YXC-100 磁助式电接点压力表,0~40MPA，M20X1.5,1.6级
Pengukur Tekanan Kontak Listrik Berbantuan Magnet YXC-100, 0~40MPA, M20X1.5, kelas 1.6
	个
buah
	2
	
	
	2027/1/30
	
	

	7
	DCS控制器                            Pengontrol DCS
	DPU-MR
PART NO.181585
REV: E4/JV
	块    buah
	2
	
	
	2027/1/30
	原厂件：国电南自 非原厂,尺寸和功能可能与现场设备无法适配 Komponen asli: NARI Group Corporation. Komponen non-asli mungkin tidak kompatibel dengan peralatan lapangan dalam hal ukuran dan fungsi
[image: ]
	

	8
	电源模块
Modul daya
	Emerson SDN20-24-100C（SolaHD 系列）DIN 导轨开关电源 型号：SDN20-24-100C，输出 DC24V 20A（480W）标准 DIN 导轨卡扣安装（控制柜 35mm 导轨）
Catu Daya Switching Rel DIN Emerson SDN20-24-100C (Seri SolaHD). Model: SDN20-24-100C, Output DC24V 20A (480W).Pemasangan klip rel pemandu (rel pemandu 35mm untuk kabinet kontrol)
	块    buah
	1
	
	
	2027/1/30
	原厂家艾默生 ，原厂采购，非原厂,备件因尺寸、差异可能与现场设备无法适配Produsen asli Emerson, pembelian dari pabrik asli, jika bukan dari pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena ukuran atau perbedaan
[image: ][image: ]
	

	9
	电源模块
Modul daya
	菲尼克斯 PHOENIX CONTACT QUINT-PS/1AC/24DC/10输入：输入 100~240VAC；
输出：24V DC，额定 10A，功率：240W，安装：标准 DIN 导轨卡扣安装
Phoenix Contact Quat-PS/1AC/24DC/10 Input: Input 100~240VAC ; Output: 24V DC, terukur 10A, daya: 240W, Pemasangan: Pemasangan standar rel DIN dengan sistem jepret
	块    buah
	1
	
	
	2027/1/30
	原厂家菲尼克斯，原厂采购，非原厂,备件因尺寸、差异可能与现场设备无法适配Asli dari pabrikan Phoenix, dibeli langsung dari pabrikan, suku cadang non-pabrikan mungkin tidak cocok dengan peralatan di lapangan karena ukuran atau perbedaan
[image: ][image: ]
	

	10
	集成吊顶LED平板灯Lampu Panel LED Langit-langit Terintegrasi
	300×300mm，AC220V，18W
	台       unit
	100
	
	
	2027/1/30
	[image: 4f6a8c826b8912fd0971ee8cdf0381f3]
	

	11
	交流接触器
Kontaktor arus bolak-balik
	CK3-400    GB/T 14048.4  50Hz     IEC 60947-4-1AC-3       AC-1 -Ith=450A          Uimp=8kV      Ui=1000V (Main)
	个buah
	2
	
	
	2027/1/30
	常熟开关制造有限公司，正泰，德力西 或同等品牌Parameter opsional yang dipenuhi: Changshu Switch Manufacturing Co., Ltd., Chint, Delixi, atau merek setara
	

	12
	电缆导辊
Rol pemandu kabel
	Φ65×120mm，尼龙包胶，无挡边，内置轴承
	个
buah
	12
	
	
	2027/1/30
	[image: 5842a4e01e39a0beec78c8d3a3e69460]
	

	13
	电缆导辊
Rol pemandu kabel
	Φ65×240mm，尼龙包胶，无挡边，内置轴承
Φ65×240 mm, dilapisi nilon, tanpa tepi penahan, dilengkapi bantalan dalam
	个
buah
	4
	
	
	2027/1/30
	[image: 0374fb4e3ff5ee89ae6d3f018831f64c]
	

	14
	热继电器
Relay termal
	LRN-22N（16-24A）
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	施耐德，天正电气，德力西或同等品牌
Jika memenuhi persyaratan, dapat dipilih merek Schneider, Tianzheng Electric, Delixi, atau merek sejenis lainnya
	

	15
	电机波形弹簧（波形垫圈）Pegas gelombang motor (ring gelombang)
	配套尺寸（6206轴承专用波簧）    波簧规格：内径50.5mm外径61mm，料厚0.5MM，自由高度4MM，开口式
Ukuran yang sesuai (pegas gelombang khusus untuk bantalan 6206)    Spesifikasi pegas gelombang: diameter dalam 50,5 mm, diameter luar 61 mm, ketebalan bahan 0,5 mm, tinggi bebas 4 mm, tipe terbuka
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: 微信图片编辑_20261005145200]
	

	16
	中间继电器(含底座)  Relay tengah (termasuk dudukan)
	       线圈  ： DC48V（14脚）     接点容量：10A   250V AC
Kumparan: DC48V (14 pin) Kapasitas kontak: 10A 250V AC
	个
buah
	2
	
	
	2027/1/30
	（relpol，正泰、欧姆龙）或同等品牌
Parameter yang dipenuhi dapat dipilih (relpol, Chint, Omron) atau merek sejenis
	

	17
	接触器式中间继电器Relay perantara tipe kontaktor
	MR-4 2a2b DC110V
	个
buah
	5
	
	
	2027/1/30
	韩国LS电气 ，施耐德，德力西 或同等品牌Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara
	

	18
	辅助触头
Kontak bantu
	UA-4   （2开2闭）
UA-4 (2 buka 2 tutup)
	个
buah
	5
	
	
	2027/1/30
	韩国LS电气 ，需向原供应商采购，否则将影响功能配套要求Pabrik asli: LS Electric Korea, perlu membeli dari pemasok asli, kalau tidak akan mempengaruhi persyaratan kecocokan fungsi
[image: ]
	

	19
	热继电器（带底座）Relay termal (dengan dudukan)
	MT-32（电流设置范围：1.6-2.1A）MT-32
 (rentang pengaturan arus: 1,6–2,1 A)
	个
buah
	5
	
	
	2027/1/30
	韩国LS电气 ，施耐德，德力西 或同等品牌Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara
	

	20
	热继电器（带底座）Relay termal (dengan dudukan)
	MT-32（设置电流范围：6-9A）
MT-32 (Rentang arus yang dapat diatur: 6–9 A)
	个
buah
	5
	
	
	2027/1/30
	韩国LS电气 ，施耐德，德力西 或同等品牌Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara
	

	21
	接触器
kontaktor
	额定电流25A（带一对常开）        （线圈220V AC）
Arus pengenal 25 A (dilengkapi sepasang kontak terbuka)        (kumparan 220 V AC)
	个
buah
	5
	
	
	2027/1/30
	（施耐德，天正电气，德力西）或同等品牌
Parameter yang dipenuhi dapat dipilih (Schneider, Tianzheng Electric, Delixi) atau merek sejenis
	

	22
	双位置继电器
Relai dua posisi
	GMR-7DL  5a2b(线圈：DC100-110V)
GMR-7DL 5a2b (Koil: DC100-110V)
	个
buah
	4
	
	
	2027/1/30
	韩国LS电气 ，施耐德，德力西 或同等品牌Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara
	

	23
	双位置继电器
Relai dua posisi
	GMR-7DL  1a6b(线圈：DC100-110V)
GMR-7DL 1a6b (Koil: DC100-110V)
	个
buah
	4
	
	
	2027/1/30
	韩国LS电气 ，施耐德，德力西 或同等品牌Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara
	

	24
	金属软管
Selang logam
	4分通用接口304编织软管，长200mm
Selang anyaman 304 dengan sambungan universal 4, panjang 200 mm
	根
batang
	20
	
	
	2027/2/28
	
	

	25
	三角皮带
Sabuk segitiga
	XPA1600齿形窄V带，截面尺寸 12.7×10mm，公称外周长 1600mm，对应节线长1582mm
V-belt bergerigi sempit XPA1600, dimensi penampang 12,7×10 mm, panjang lingkar luar nominal 1600 mm, dengan panjang garis sambungan 1582 mm
	根
batang
	12
	
	
	2027/2/28
	
	

	26
	三角皮带
Sabuk segitiga
	2090LW
	根
Batang
	6
	
	
	2027/2/28
	B-2050Li（B型槽，内周有效长度为2050mm）
B-2050Li (alur tipe B, panjang efektif bagian dalam 2050 mm)
	

	27
	滤芯
Elemen filter
	HC9100FRP8Z  3μm
	只     buah
	2
	
	
	2027/1/30
	1、新乡东升液压设备有限公司 2、普瑞奇 3、波尔 或同等品牌Parameter opsional yang terpenuhi: 1. Xinxiang Dongsheng Hydraulic Equipment Co., Ltd. 2. Prichi 3. Boll atau merek sejenis
	

	28
	滤芯
Elemen filter
	HC8314FRP39Z  3μm
	只     buah
	4
	
	
	2027/1/30
	1、新乡东升液压设备有限公司 2、普瑞奇 3、波尔 或同等品牌Parameter opsional yang terpenuhi: 1. Xinxiang Dongsheng Hydraulic Equipment Co., Ltd. 2. Prichi 3. Boll atau merek sejenis
	

	29
	润滑油
Oli pelumas
	MULTI-LUBE 46号真空泵润滑油Minyak Pelumas Pompa Vakum MULTI-LUBE No. 46
	L
	5
	
	
	2027/1/30
	
	

	30
	压滤机隔膜滤板
Pelat saring membran untuk mesin penyaring tekan
	压滤机型号：XMZG60/800-UB，隔膜滤板规格：800×800×65mm
Model mesin filter tekan: XMZG60/800-UB, spesifikasi pelat filter membran: 800×800×65 mm
	片
lembar
	10
	
	
	2027/1/30
	原厂：杭州朗讯压滤机制造有限公司 原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配  Pabrikan asli: Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Dibeli langsung dari pabrikan; bukan produk pabrikan asli. Suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran.
[image: ]
	

	31
	压滤机配板
Pelat untuk mesin filter tekan
	压滤机型号：XMZG60/800-UB，配板规格：800×800×60mm
Model mesin filter tekan: XMZG60/800-UB, spesifikasi pelat: 800×800×60 mm
	片
lembar
	10
	
	
	2027/1/30
	原厂：杭州朗讯压滤机制造有限公司原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Pabrik asli: Dibeli dari Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Pabrik asli; jika bukan pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran
	

	32
	液压油管（与滤板配套）
Selang oli hidrolik (digunakan bersama pelat saring)
	EN853 1SN/SAE 100R1AT DN12(1/2") 16MPa 接头与滤板配套 长度1050mm 外径：20mm
EN853 1SN/SAE 100R1AT DN12 (1/2") 16 MPa, dilengkapi sambungan dan pelat saring, panjang 1050 mm, diameter luar: 20 mm
	根
batang
	5
	
	
	2027/1/30
	原厂：杭州朗讯压滤机制造有限公司原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Pabrik asli: Dibeli dari Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Pabrik asli; jika bukan pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran
[image: ]
	

	33
	液压油管
Selang oli hidrolik
	型号：YUBUN WIRE BRAIDED HYDRAULIC HOSE 602 1302 W.P 38MPa YBDJ MT 4Q18 
，一端直头、一端90°直角弯接头，额定工作压力38MPa  外径：24mm 公制扣压接头螺牙距：1.5mm   管长：1.5m，配接头密封垫
Model: YUBUN SELANG HIDRAULIK JALINAN KAWAT 602 1302 W.P 38MPa YBDJ MT 4Q18
, satu ujung lurus, satu ujung dengan sambungan siku 90°, tekanan kerja nominal 38 MPa  Diameter luar: 24 mm Jarak ulir sambungan metrik: 1,5 mm   Panjang selang: 1,5 m, dilengkapi dengan gasket sambungan
	根
batang
	2
	
	
	2027/1/30
	原厂：杭州朗讯压滤机制造有限公司原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配
Pabrikan Asli: Dibeli langsung dari Pabrik Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Produk non-pabrikan asli; suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran
[image: ] [image: ]
	

	34
	减速机偏心轴承组（偏心套+2个偏心轴承）Rangkaian bantalan eksentrik pada reduktor (selongsong eksentrik + 2 bantalan eksentrik)
	减速机型号：BWDO-59 输入功率：0.75千瓦
Tipe reduktor: BWDO-59 Daya masukan: 0,75 kW
	套
set
	1
	
	
	2027/1/30
	原厂：杭州朗讯压滤机制造有限公司原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配
Pabrikan Asli: Dibeli langsung dari Pabrik Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Produk non-pabrikan asli; suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran
	

	35
	隔膜计量泵
Pompa Dosis Diaphragm
	泵型号:GM0025PL1MNN米顿罗 流量:25L/H:压力:12bar，电机功率：0.25KW
Tipe pompa: GM0025PL1MNN Mintonro, Debit: 25 L/jam, Tekanan: 12 bar, Daya motor: 0,25 kW
	[bookmark: _GoBack]台       unit
	1
	
	
	2027/1/30
	原厂：米顿罗 原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配Pabrikan Asli: Midtonro. Dibeli langsung dari pabrikan; bukan produk pabrikan asli. Suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran
[image: ]
	

	36
	隔膜计量泵
Pompa Dosis Diaphragm
	泵型号:GM0010PL1MNN米顿罗 流量:9L/H:压力:12bar，电机功率：0.25KW
Tipe pompa: GM0010PL1MNN Mintonro, Debit: 9 L/jam, Tekanan: 12 bar, Daya motor: 0,25 kW
	台       unit
	1
	
	
	2027/1/30
	原厂：米顿罗 原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配
Pabrikan Asli: Midtonro. Dibeli langsung dari pabrikan; bukan produk pabrikan asli. Suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran
[image: ]
	

	37
	蝶形对夹式止回阀
Katup Periksa Tipe Clamp Berbentuk Kupu-kupu
	DH77X-16C-DN50 阀门长度L=43mm，外径D=107mm
DH77X-16C-DN50 Panjang katup L=43 mm, diameter luar D=107 mm
	个
buah
	2
	
	
	2027/1/30
	
	

	38
	纤维球滤料
Bahan penyaring bola serat
	滤料规格：小球Φ4mm×纤维长35mm
Spesifikasi bahan penyaring: bola kecil Φ4 mm × panjang serat 35 mm
	Kg
	150
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	39
	机械密封
Segel mekanis
	泵型号：IH200-150-315配套Model pompa: IH200-150-315 (paket lengkap)
	套
set
	1
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	40
	机械密封
Segel mekanis
	泵型号：ZA150-315配套
Model pompa: ZA150-315 (paket lengkap)
	套
set
	1
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	41
	机械密封
Segel mekanis
	泵型号：IH200-150-250配套
Tipe pompa: IH200-150-250 (paket lengkap)
	套
set
	1
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	42
	三角皮带
Belt segitiga
	3V-630
	根
batang
	10
	
	
	2027/1/30
	
	

	43
	三角皮带
Belt segitiga
	5V-730
	根
batang
	10
	
	
	2027/1/30
	
	

	44
	三角皮带
Belt segitiga
	3V-600
	根
batang
	4
	
	
	2027/1/30
	
	

	45
	旋启式衬胶止回阀
Katup satu arah berlapis karet tipe ayun
	H44J-10C  DN125阀门长度L：400mm
H44J-10C  DN125 Panjang katup L: 400 mm
	个
buah
	1
	
	
	2027/1/30
	
	

	46
	旋启式衬胶止回阀
Katup satu arah berlapis karet tipe ayun
	H44J-16 DN125 阀门长度L：400mm
H44J-10C  DN125 Panjang katup L: 400 mm
	个
buah
	1
	
	
	2027/1/30
	
	

	47
	钢丝绳卡扣
Klem tali kawat
	M3
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	48
	钢丝绳卡扣
Klem tali kawat
	M5
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	49
	钢丝绳卡扣
Klem tali kawat
	M6
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	50
	钢丝绳卡扣
Klem tali kawat
	M8
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	51
	钢丝绳卡扣
Klem tali kawat
	M10
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	52
	钢丝绳卡扣
Klem tali kawat
	M12
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	53
	钢丝绳卡扣
Klem tali kawat
	M15
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	54
	钢丝绳卡扣
Klem tali kawat
	M18
	个
buah
	10
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	55
	重锤限位器
Sakelar batas dengan pemberat
	LX3-11H
	个
buah
	5
	
	
	2027/1/30
	
	

	56
	电梯轿厢继电器板
Papan relai kabin lift
	品牌：默纳克
型号：MCTC-SCB-D
Merek: Monarch
Model: MCTC-SCB-D
	个
buah
	2
	
	
	2027/1/30
	原厂家：默纳克 原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配
Produsen Asli: Monarch. Diperoleh langsung dari produsen asli; jika suku cadang tidak asli, perbedaan dimensi dapat menyebabkan ketidakcocokan dengan peralatan di lokasi
[image: ]
	

	57
	电梯门开关触点
Kontak sakelar pintu lift
	品牌：伯恩斯坦
型号：CR2-AZ
Merk: Bernstein
Model: CR2-AZ
	个
buah
	2
	
	
	2027/1/30
	原厂家：伯恩斯坦 原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配
Produsen Asli: Bernstein. Diperoleh langsung dari produsen asli; namun, karena perbedaan dimensi, suku cadang ini mungkin tidak kompatibel dengan peralatan yang ada di lokasi
	

	58
	卷盘旋转输水弯管及配套锁母
Siku penyalur air yang dapat berputar untuk gulungan selang dan mur pengunci yang sesuai
	连接卷盘空心转轴与6分输水软管，适配SW型冲洗卷盘箱。配O型圈
Menghubungkan poros berongga pada gulungan selang ke selang pasokan air ukuran 3/4 inci; kompatibel dengan kabinet gulungan selang pembilas seri SW. Sudah termasuk O-ring.
	个
buah
	20
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	59
	调心球轴承
Bantalan bola yang dapat disetel
	1209
	个
buah
	2
	
	
	2027/1/30
	[image: ]
	

	60
	短吹驱动销
Pena penggerak tiup pendek
	HX-DCA吹灰器配套专用驱动销Paku penggerak khusus untuk alat pembersih abu HX-DCA
	个
buah
	200
	
	
	2027/1/30
	[image: ] [image: ]
	

	61
	不锈钢丝扣减压阀       Katup pengurang tekanan ulir kawat stainless steel
	YZ11X-16P PN16 DN25 出口压力范围：0.05-0.6MPa                           YZ11X-16P PN16 DN25 Rentang tekanan keluar: 0.05-0.6MPa    
	个   buah
	1
	
	
	2026/11/15
	[image: 微信图片_20261005145920_130_28]
	

	62
	不锈钢内丝Y型过滤器   Filter Y tipe ulir dalam stainless steel
	丝扣内牙螺纹 过滤器DN25 精度30目                                Saringan ulir dalam benang DN25 dengan presisi 30 mesh
	个   buah
	1
	
	
	2026/11/15
	[image: 微信图片_20261005150114_131_28]
	

	63
	无缝碳钢管                        Pipa baja karbon tanpa sambungan
	φ57×4  6m/根                      φ57×4 6m/per batang
	根             batang
	10
	
	
	2026/11/15
	
	

	64
	碳钢板式平焊法兰  Flensa las datar plat baja karbon
	DN50  PN1.6MPa
	片lembar
	14
	
	
	2026/11/15
	
	

	65
	碳钢对夹蝶式止回阀   Katup cek kupu-kupu tipe klem baja karbon
	H76H-16C DN50
	个   buah
	2
	
	
	2026/11/20
	[image: ]
	

	66
	碳钢升降式止回阀   Katup cek angkat baja karbon
	H41H-16C DN50
	个   buah
	2
	
	
	2026/11/20
	[image: ]
	

	67
	90°碳钢焊接弯头   Elbow las karbon baja 90°
	规格：Φ57×4mm  Spesifikasi: Φ57×4mm
	个   buah
	20
	
	
	2026/11/15
	
	

	68
	轴承  bantalan
	型号：6306  铁盖密封   Model: 6306 Tutup Besi Tersegel
	个   buah
	30
	
	
	2026/11/15
	[image: ]
	

	69
	光电开关/升降传感器   Saklar fotoelektrik / sensor naik turun
	型号 :GS3A4                       Model: GS3A4
	个   buah
	4
	
	
	2026/11/15
	[image: ]
	

	70
	电梯滑动导轨                    Rel panduan lift
	20mm×10mm/16mm  材质：尼龙     20mm×10mm/16mm Bahan: Nylon
	个   buah
	4
	
	
	2026/11/15
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	小计 Subtotal
	

	PPN11%
	

	总计 Total
	

	交货期
Pengiriman tepat waktu
	
	供应商名称
Nama Pemasok
	

	联系地址
Alamat Kontak
	

	
报价人：              （签字）                联系方式：
Penyedia Penawaran:  (Tanda Tangan)              Rincian Kontak:

报价单位：            （盖章）
Organisasi Penawaran:            (Stempel)

备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。
2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件。
Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan.
2. Penyedia/Penawar wajib melampirkan hasil pemindaian (scan) Izin Usaha, Surat Pendaftaran Pajak, serta dokumen identitas Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.
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